- トップページ
- 撮影
- 画質調整
- ［EI］

# ［EI］

映像の感度を設定します。

## デュアルネイティブISO

本機は、デュアルネイティブISOと呼ばれる［800 ISO］と［2500 ISO］の2つの［NATIVE ISO］を搭載しています。

イメージセンサー内に感度の切り替え回路を搭載することで、高感度で低ノイズの［2500 ISO］を実現しています。

［NATIVE ISO］よりも低いISO領域を使用するときは、その値に応じてラティチュードが減少します。

## ［dB］

［NORMAL］と［HIGH］の2つのゲインモードがあります。［NATIVE ISO］に相当する標準感度を0 dBとしています。

ガンマカーブが［VIDEO］のとき、ダイナミックレンジは［V-Log］やほかのガンマカーブより低い600%になります。そのため、標準感度は［V-Log］やほかのガンマカーブより下がります。

ページトップへ戻る