- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- クリップの再生

# クリップの再生

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］/［MAIN PIXEL］で、再生したいシステム周波数と記録画素数を選択する。

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN CODEC］で、再生したいコーデック（MOVまたはAVCHD）を選択する。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

サムネール画面を表示中に、〈MENU〉ボタンを押す。

メニューが表示されます。

［THUMBNAIL］メニュー→［PLAYBACK］→［SLOT SEL］で、再生したいSDカードのカードスロットを選択する。

［ALL SLOT］：各カードスロットの全てのSDカードに記録されたクリップを表示します。カードスロット1のクリップ、カードスロット2のクリップの順に表示されます。

［SLOT1］：カードスロット1のSDカードに記録されたクリップのみを表示します。

［SLOT2］：カードスロット2のSDカードに記録されたクリップのみを表示します。

再生したいクリップを選択する。（図1）

- 再生できないクリップには、が表示されます。

- が表示されたクリップを再生したい場合は、クリップインフォメーションでクリップの情報を確認してから、再度、最初から操作してください。

## 操作アイコンからの再生

ダイレクト再生バー

再生操作 | 操作手順
--- | ---
再生/一時停止 | /をタッチします。
早戻し再生 | をタッチします。2回タッチすると、速度が速くなります。
早送り再生 | をタッチします。2回タッチすると、速度が速くなります。
停止（サムネール画面に戻る） | をタッチします。
スキップ再生 （クリップの頭出し） | 再生中に液晶モニターをタッチし、右から左（左から右）にスライドします。
スロー再生 | 一時停止中にを長くタッチします。 （は逆スロー再生） タッチしている間、連続コマ送りでスロー再生します。 /をタッチすると、通常再生に戻ります。 逆スロー再生は、コマ送り間隔と1コマあたりの表示時間がクリップの種類により異なります。
コマ送り再生 | 一時停止中にをタッチします。 （は逆コマ送り再生） /をタッチすると、通常再生に戻ります。 逆コマ送り再生は、コマ送り間隔がクリップの種類により変わります。
ダイレクト再生 | ダイレクト再生バーをタッチ、またはタッチしながらスライドします。 操作中は再生画像が一時停止します。指を離すと、再生が開始されます。

NOTE

- ファイルサイズが大きなクリップは、本機の操作や一部動作が遅くなることがあります。

- SDカードの中にクリップ数が多いときは、本機の操作や一部動作が遅くなることがあります。

- ［THUMBNAIL］メニュー→［PLAYBACK］→［SLOT SEL］→［ALL SLOT］に設定し、全てのSDカードのクリップを表示しているときは、スロットの切り替わりで再生が一度停止します。2枚のSDカードにまたがっての再生はできません。

- 再生中にSDカードを抜くと、再生が停止します。

ページトップへ戻る