- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- タイムコードの設定

# タイムコードの設定

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］→［59.94i］/［59.94p］/［29.97p］を選択する。

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［DF/NDF］→［DF］/［NDF］を選択する。

［DF］：タイムコードをドロップフレームモードで歩進させます。

［NDF］：タイムコードをノンドロップフレームモードで歩進させます。

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［SET TC］を選択する。

［SET TC］画面が表示されます。

タイムコードを設定する。

タイムコードの設定値を確定する。

- 最後の2桁を設定すると、設定値が確定されます。

#### タイムコードの設定範囲

設定できるタイムコードの範囲は、［FREQUENCY］によって異なります。

［FREQUENCY］ | 設定できるタイムコードの範囲
--- | ---
59.94p、29.97p、59.94i | 00:00:00:00～23:59:59:29
23.98p、24.00p | 00:00:00:00～23:59:59:23
50.00p、25.00p、50.00i | 00:00:00:00～23:59:59:24

NOTE

- 設定値を確定せずにタイムコード設定画面を終了した場合、設定した変更は反映されません。

- ［FREQUENCY］が23.98p、24.00pのときは、フレーム数は4の倍数の数値で設定してください。ほかの数値の場合、記録するタイムコードがずれます。

## バッテリー交換時のタイムコードについて

バッテリー交換時にもバックアップ機構が機能し、タイムコードジェネレーターの動作は継続します。

なお、［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］の各項目を変更した場合、フリーランのタイムコードがずれることがあります。再度、電源を〈 〉（入）にしてタイムコードを確認し、必要に応じて設定し直してください。

## バリアブルフレームレート記録でのタイムコード

バリアブルフレームレート記録機能を有効に設定しているとき、タイムコードは［REC RUN］に固定されます。タイムコードは記録中、［FREQUENCY］（システム周波数）と［FPS］（フレームレート）の設定値の比率に応じた速度で歩進します。

たとえば、［FREQUENCY］を［24.00p］、［FPS］を［60fps］に設定しているときは、1秒間に60/24フレーム（2秒12フレーム）歩進します。

- 〈TC IN/OUT〉端子や〈SDI OUT〉端子から出力されるタイムコードは、記録開始と同時に1倍速で歩進します。

ページトップへ戻る