- トップページ
- 撮影
- 撮影
- RAW出力の解像度、フレームレートの選択

# RAW出力の解像度、フレームレートの選択

［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］で、〈SDI OUT〉端子からのRAW出力の解像度を選択できます。

［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［SENSOR MODE］、［MAIN PIXEL］、［MAIN CODEC］は設定できません。

［FREQUENCY］ | ［SDI RAW］ | VFR
--- | --- | ---
［23.98p］ ［24.00p］ ［29.97p］ | ［S35 5.7K］ | 1fps～30fps
［CROP 4K］ | 1fps～60fps
［CROP&MIX 2K］ | 1fps～240fps
［25.00p］ | ［S35 5.7K］ | 1fps～25fps
［CROP 4K］ | 1fps～50fps
［CROP&MIX 2K］ | 1fps～200fps
［50.00p］ | ［CROP 4K］ | 1fps～50fps
［CROP&MIX 2K］ | 1fps～200fps
［59.94p］ | ［CROP 4K］ | 1fps～60fps
［CROP&MIX 2K］ | 1fps～240fps

NOTE

- ［FREQUENCY］が［50.00i］/［59.94i］に設定されているときは、［SDI RAW］は［OFF］に固定されます。

ページトップへ戻る