- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- 電子手ぶれ補正機能

# 電子手ぶれ補正機能

カメラ本体を持って撮影する場合などに電子手ぶれ補正機能を使用すると、手ぶれを軽減させることができます。

## 電子手ぶれ補正機能の有効/無効の切り替え

〈E.I.S.〉ボタンを押す。

電子手ぶれ補正機能が有効に設定されているときは、液晶モニターにが表示されます。

- 三脚を使用するときは、電子手ぶれ補正機能を無効にすることで、自然な映像を得ることができます。

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］のときは、動作しません。

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［VFR SW］が［ON］のときは、24fps以下の低フレームレートの設定では、フレームレートが低くなるほど手ぶれ補正の効果が弱くなります。

- USERボタンに割り当てた［D.ZOOM］が動作中は、電子手ぶれ補正機能は動作しません。

- レンズ側の光学手ぶれ補正が動作中は、本機の電子手ぶれ補正機能は動作しません。

- 焦点距離が8 mm～200 mmの範囲外のEFレンズでは、補正の効果が得られなくなります。

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［E.I.S.］→［ZOOM POSITION DATA］→［AUTO］に設定にする場合、カメラとレンズの通信による焦点距離情報の取得に対応したEFレンズが必要です。

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［E.I.S.］→［ZOOM POSITION DATA］→［MANUAL］に設定にしたとき、［ZOOM POSITION VALUE］でEFレンズの焦点距離と異なる距離に設定すると、電子手ぶれ補正は正しく動作しません。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外のときは、動作しません。

ページトップへ戻る