- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- クリップのコピー

# クリップのコピー

SDカード間でクリップをコピーできます。

AVCHDで記録されたクリップのみコピーできます。

図1

図2

図3

図4

図5

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

サムネール画面を表示中に、〈MENU〉ボタンを押す。

メニューが表示されます。

［THUMBNAIL］メニュー→［CLIP］→［COPY］を選択する。

［SELECT］を選択する。（図1）

- ［ALL］を選択すると、SDカード間で全てのクリップをコピーできます。

コピー先のカードスロットを選択する。（図2）

サムネール画面にコピー元のSDカードのクリップが表示されます。（図3）

- ［SLOT1→SLOT2］：カードスロット1のSDカードからカードスロット2のSDカードに、クリップをコピーできます。

- ［SLOT2→SLOT1］：カードスロット2のSDカードからカードスロット1のSDカードに、クリップをコピーできます。

サムネール画面で、コピーするクリップを選択する。

選択されたクリップには、が表示されます。

を選択する。（図4）

- マルチダイヤルを長押ししても選択できます。

確認メッセージが表示されたら［SET］を選択する。

進捗バーが表示され、クリップのコピーが開始されます。

- 途中でコピーを中止する場合は、［CANCEL］を選択します。

完了メッセージが表示されたらを選択する。（図5）

NOTE

- 記録コーデックがMOVのクリップはコピーできません。

- 選択されたクリップ容量がコピー先のカード残容量よりも多いときは、コピーできません。

- コピー先のカードが書き込み禁止状態になっているときは、コピーできません。

- クリップ数の上限数を超えるときは、コピーできません。

- プレイリストの上限を超えるときは、コピーできません。

ページトップへ戻る