- トップページ
- 準備
- タイムデータの設定
- タイムコードを外部にプリセットさせる

# タイムコードを外部にプリセットさせる

本機の内部タイムコードジェネレーターを外部ジェネレーターに簡易的にスレーブロックさせることができます。

## 本機と外部ジェネレーターとの接続例

基準タイムコード信号を〈TC IN/OUT〉端子に接続します。

基準タイムコード

## 外部ロック

タイムコードを外部ロックさせます。

- あらかじめ、本機と外部ジェネレーターを接続しておいてください。

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［FREE/REC RUN］→［FREE RUN］を選択する。

［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC IN/OUT SEL］→［TC IN］を選択する。

〈TC IN/OUT〉端子に外部タイムコードを入力する。

HOME画面とVIEW画面の［TC］が白黒反転表示になります。

基準タイムコードは［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］の設定に合ったタイムコードを入力してください。

また、23.98p、24.00p、25.00p、50.00p、50.00iではノンドロップフレームのタイムコードを入力してください。

NOTE

- 記録中、または、外部記録機器にレックリモート制御中は、外部入力のタイムコードにスレーブロックせずに内部基準で自走歩進させます。

  記録、または、レックリモート終了後、外部入力のタイムコードにスレーブロックさせるため、タイムコードの値が重なったり、抜けたりすることがあります。

- 本機にはゲンロックシステムがないため、タイムコードは1フレームずれることがあります。

- 一度、スレーブロックすると〈TC IN/OUT〉端子の入力がなくなっても、スレーブロック状態を継続します。ただし、次の場合はスレーブロック状態が解除されます。

  - ［SET TC］でタイムコードを設定した場合

  - 電源を切った場合

  - ［DF］/［NDF］を切り替えた場合

  - ［REC RUN］にした場合

  - バリアブルフレームレート記録機能を有効にした場合

- プリレック中にスレーブロックした場合は、一度プリレックは破棄されます。

- ［FREQUENCY］が23.98p、24.00pのとき、記録開始タイムコードのフレーム数は、4の倍数の数値にならないことがあります。

- ユーザーズビットの外部ロックは対応していません。

## 外部ロック中に、電源をバッテリーからACアダプターに切り替えるときのお願い

タイムコードジェネレーターの電源の連続性を保つため、〈DC IN 12V〉端子にACアダプターを接続したあと、HOME画面の電源状態表示がに変わったことを確認してからバッテリーを取り外してください。バッテリーを先に取り外したときは、タイムコードの外部ロックの連続性は保証されません。

ページトップへ戻る