- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー

# ［SYSTEM SETTINGS］メニュー

システム全般の設定をします。

## ［SYSTEM MODE］

設定できる組み合わせについては、「記録映像の解像度、コーデック、フレームレートの選択」、「RAW出力の解像度、フレームレートの選択」を参照してください。

### ［FREQUENCY］

システム周波数を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［23.98p］、［24.00p］、［25.00p］、［29.97p］、［50.00p］、［59.94p］、［50.00i］、［59.94i］

（工場出荷値：［23.98p］）

NOTE

- 設定を変更すると、本機は再起動します。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN CODEC］がAVCHDフォーマットのときは、システム周波数が59.94 Hz系（23.98p、59.94p、59.94i）と50 Hz系（50.00p、50.00i）で異なるクリップを、1枚のSDカードに記録することはできません。システム周波数の系列（59.94 Hz系または50 Hz系）ごとにSDカードをご用意ください。システム周波数の系列が異なる場合は［FORMAT ERROR CARD <SLOT 1>］/［FORMAT ERROR CARD <SLOT 2>］のアラートが表示されます。

### ［SDI RAW］

〈SDI OUT〉端子からのRAW出力の解像度を設定します。

［OFF］ | RAW出力を行いません。
［S35 5.7K］ | イメージセンサーの全画素を使用し、5760×3072画素のRAW出力を行います。 30pまでの撮影ができます。
［CROP 4K］ | イメージセンサーの中心部を切り出し、4096×2160画素のRAW出力を行います。 60pまでの撮影ができます。画角が変化します。
［CROP&MIX 2K］ | イメージセンサーの中心部を切り出し、画素混合読み出しをすることで、2048×1080画素のRAW出力を行います。 240pまでのハイスピード撮影ができます。画角が変化します。

（工場出荷値：［OFF］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］が［50.00i］/［59.94i］に設定されているときは、［OFF］に固定されます。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］が［50.00p］/［59.94p］に設定されているときは、［S35 5.7K］は選択できません。

- ［OFF］以外に設定されているときは、次のようになります。

  - カメラ本体でSDカードに記録することはできません。

  - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］は［V-Log］に固定されます。

  - ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［EI］→［MODE］は［ISO］に固定されます。

  - サムネール画面は表示されません。

  - USERボタンに割り当てられた［E.I.S.］、［D.ZOOM］、［PRE REC］、［REC CHECK］、［DEL LAST CLIP］、［SLOT SEL］、［SDI COLOR］、［COLOR BARS］は動作しません。

  - ［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［SDI OUT］→［SDI REC REMOTE］、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［HDMI OUT］→［HDMI REC REMOTE］は動作しません。

  - 〈HDMI〉端子からの出力にタイムコード情報は出力されません。

### ［SENSOR MODE］

イメージセンサーの駆動モードを設定します。

［S35 5.7K］ | イメージセンサーの全画素を使用します。
［S35 MIX 2.8K］ | イメージセンサーの全画素から、2.8Kの画素混合読み出しを行います。 120pまでのハイスピード撮影ができます。
［4/3 CROP&MIX 2.2K］ | イメージセンサーの中心部からFour Thirdsイメージサークルを切り出し、2.2Kの画素混合読み出しを行います。 240pまでのハイスピード撮影ができます。画角が変化します。

（工場出荷値：［S35 5.7K］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SENSOR MODE］→［4/3 CROP&MIX 2.2K］に設定したとき

  - ［S35 5.7K］または［S35 MIX 2.8K］に設定したときよりも感度が下がります。

  - ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［EI］→［NATIVE ISO］で設定できる項目が、［400 ISO］または［1250 ISO］になります。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

### ［MAIN PIXEL］

メインレコーダーの記録画素数を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［4096×2160］、［3840×2160］、［2048×1080］、［1920×1080］、［1280×720］

（工場出荷値：［4096×2160］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

### ［MAIN CODEC］

メインレコーダーの記録コーデックを設定します。

- MOVファイル

  ［HEVC LongGOP 200M］ | 4:2:0（10ビット）LongGOP 200 Mbps
  ［HEVC LongGOP 150M］ | 4:2:0（10ビット）LongGOP 150 Mbps
  ［420LongGOP 150M］ | 4:2:0（8ビット）LongGOP 150 Mbps
  ［420LongGOP 100M］ | 4:2:0（8ビット）LongGOP 100 Mbps
  ［420LongGOP 50M］ | 4:2:0（8ビット）LongGOP 50 Mbps
  ［422LongGOP 150M］ | 4:2:2（10ビット）LongGOP 150 Mbps
  ［422LongGOP 100M］ | 4:2:2（10ビット）LongGOP 100 Mbps
  ［422LongGOP 50M］ | 4:2:2（10ビット）LongGOP 50 Mbps
  ［422ALL-I 400M］ | 4:2:2（10ビット）ALL-Intra 400 Mbps
  ［422ALL-I 200M］ | 4:2:2（10ビット）ALL-Intra 200 Mbps
  ［422ALL-I 100M］ | 4:2:2（10ビット）ALL-Intra 100 Mbps

- AVCHDファイル

  ［AVCHD PS］ | 4:2:0（8ビット）LongGOP 25 Mbps
  ［AVCHD PH］ | 4:2:0（8ビット）LongGOP 21 Mbps
  ［AVCHD HA］ | 4:2:0（8ビット）LongGOP 17 Mbps
  ［AVCHD PM］ | 4:2:0（8ビット）LongGOP 8 Mbps

（工場出荷値：［422LongGOP 150M］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、設定できません。

## ［COLOR SETTINGS］

### ［MAIN］

メインレコーダーに記録される映像（カメラシステム全体）のカラーを設定します。

［V-Log］ | 階調と広いラティチュード（露光範囲）が得られるガンマカーブに設定します。撮影後のグレーディング処理が必要です。
［SCENE1］、［SCENE2］、［SCENE3］、［SCENE4］、［SCENE5］ | カメラで詳細な画質調整を行う設定にします。 ［SCENE1］～［SCENE5］を選択すると、［SCENE FILE SETTINGS］メニューでは、同じシーン番号のメニュー設定が有効になります。

（工場出荷値：［V-Log］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外のときは、［V-Log］に固定されます。

### ［SDI OUT］

〈SDI OUT〉端子からの出力イメージを設定します。

- ［COLOR SETTINGS］の［MAIN］が［V-Log］のとき

［V-Log］ | メインレコーダーに記録される映像と同じカラーで出力します。
［V-709］ | 標準的なCINE-LIKEに相当するカラーに変換して出力します。プレビューに適した設定です。

- ［COLOR SETTINGS］の［MAIN］が［SCENE1］、［SCENE2］、［SCENE3］、［SCENE4］、［SCENE5］のとき

［SCENE1］、［SCENE2］、［SCENE3］、［SCENE4］、［SCENE5］ | メインレコーダーに記録される映像と同じカラーで出力します。変更できません。

（工場出荷値：［V-Log］）

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外のときは、［V-Log］に固定されます。

### ［HDMI OUT］

〈HDMI〉端子からの出力イメージを設定します。

- ［COLOR SETTINGS］の［MAIN］が［V-Log］のとき

［V-Log］ | メインレコーダーに記録される映像と同じカラーで出力します。
［V-709］ | 標準的なCINE-LIKEに相当するカラーに変換して出力します。プレビューに適した設定です。

- ［COLOR SETTINGS］の［MAIN］が［SCENE1］、［SCENE2］、［SCENE3］、［SCENE4］、［SCENE5］のとき

［SCENE1］、［SCENE2］、［SCENE3］、［SCENE4］、［SCENE5］ | メインレコーダーに記録される映像と同じカラーで出力します。変更できません。

（工場出荷値：［V-Log］）

### ［LCD OUT］

〈LCD〉端子からの出力イメージを設定します。

- ［COLOR SETTINGS］の［MAIN］が［V-Log］のとき

［V-Log］ | メインレコーダーに記録される映像と同じカラーで出力します。
［V-709］ | 標準的なCINE-LIKEに相当するカラーに変換して出力します。プレビューに適した設定です。

- ［COLOR SETTINGS］の［MAIN］が［SCENE1］、［SCENE2］、［SCENE3］、［SCENE4］、［SCENE5］のとき

［SCENE1］、［SCENE2］、［SCENE3］、［SCENE4］、［SCENE5］ | メインレコーダーに記録される映像と同じカラーで出力します。変更できません。

（工場出荷値：［V-Log］）

## ［USER SWITCHES］

〈USER 1〉～〈USER 9〉ボタン、マルチダイヤルに割り当てる機能を設定できます。

詳しくは、「USERボタンへの機能の割り当て」を参照してください。

［USER1］～［USER9］には、次の機能を割り当てできます。

- ［INHIBIT］、［AWB］、［ONE PUSH AF］、［ONE PUSH A.IRIS］、［ATW LOCK］、［E.I.S.］、［D.ZOOM］、［IR SHOOTING］、［REC SW］、［PRE REC］、［VFR］、［REC CHECK］、［DEL LAST CLIP］、［SLOT SEL］、［EXPAND］、［OPEN IRIS F.A.］、［PEAK./SQUARES F.A.］、［WFM］、［SPOT METER］、［ZEBRA］、［LEVEL GAUGE］、［LEVEL GAUGE SET］、［SDI COLOR］、［HDMI COLOR］、［LCD COLOR］、［SDI OUT HDR］、［HDMI OUT HDR］、［LCD HDR］、［LCD CLEAN VIEW］、［LCD MARKER］、［COLOR BARS］、［LOAD SETUP FILE］、［POWER LCD］

［USER1］ | 〈USER 1〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［ONE PUSH AF］）
［USER2］ | 〈USER 2〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 VIEW画面を表示しているときに、割り当てた機能が有効になります。 （工場出荷値：［PEAK./SQUARES F.A.］）
［USER3］ | 〈USER 3〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 VIEW画面を表示しているときに、割り当てた機能が有効になります。 （工場出荷値：［SPOT METER］）
［USER4］ | 〈USER 4〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［E.I.S.］）
［USER5］ | 〈USER 5〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［WFM］）
［USER6］ | 〈USER 6〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［AWB］）
［USER7］ | 〈USER 7〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［SLOT SEL］）
［USER8］ | 〈USER 8〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［EXPAND］）
［USER9］ | 〈USER 9〉ボタンに割り当てる機能を設定します。 （工場出荷値：［OPEN IRIS F.A.］）
［USER TOGGLE］ | マルチダイヤルに割り当てる機能を設定します。 VIEW画面を表示しているときに、割り当てた機能が有効になります。 設定できる項目は、次のとおりです。 ［INHIBIT］、［SHUTTER］、［FPS］、［MONITOR VOL］ （工場出荷値：［MONITOR VOL］）

## ［SIDE LOCK］

### ［REC］

〈LOCK〉スイッチで、RECボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［UNLOCK］）

### ［USER1］

〈LOCK〉スイッチで、〈USER 1〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［USER2］

〈LOCK〉スイッチで、〈USER 2〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［USER3］

〈LOCK〉スイッチで、〈USER 3〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［USER4］

〈LOCK〉スイッチで、〈USER 4〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［USER5］

〈LOCK〉スイッチで、〈USER 5〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［USER6］

〈LOCK〉スイッチで、〈USER 6〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［USER7］

〈LOCK〉スイッチで、〈USER 7〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［THUMBNAIL］

〈LOCK〉スイッチで、〈THUMBNAIL〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［HOME］

〈LOCK〉スイッチで、〈HOME〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［ND FILTER］

〈LOCK〉スイッチで、〈ND FILTER〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［IRIS DIAL］

〈LOCK〉スイッチで、〈IRIS〉ダイヤルをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［MENU］

〈LOCK〉スイッチで、〈MENU〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［EXIT］

〈LOCK〉スイッチで、〈EXIT〉ボタンをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

### ［MULTI DIAL］

〈LOCK〉スイッチで、マルチダイヤルをロックするかどうかを設定します。

［LOCK］ | ロックします。
［UNLOCK］ | ロックしません。

（工場出荷値：［LOCK］）

## ［LED & FAN］

### ［TALLY LED］

タリーランプを点灯させるかどうかを設定します。

［FRONT］ | フロントタリーランプが点灯します。
［REAR］ | リアタリーランプが点灯します。
［BOTH］ | フロントタリーランプとリアタリーランプの両方が点灯します。
［OFF］ | タリーランプは点灯しません。

（工場出荷値：［BOTH］）

### ［ACCESS LED］

カードアクセスランプを点灯させるかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

### ［POWER LED］

電源ランプを点灯させるかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［ON］）

NOTE

- ［OFF］に設定していても、起動時は約1秒間点灯します。

### ［FAN SPEED］

ファンの回転速度を設定します。

［AUTO］ | 規定温度に達するまでは低速で回転し、規定温度に達すると［FULL］と同じ速度で回転します。
［FULL］ | 常に一定の速度で回転します。

（工場出荷値：［AUTO］）

## ［LCD］

### ［BRIGHTNESS］

液晶モニターの明るさを調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−15］…［15］

（工場出荷値：［0］）

### ［COLOR LEVEL］

液晶モニターの色の段階を調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−15］…［15］

（工場出荷値：［0］）

### ［CONTRAST］

液晶モニターのコントラストを調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−30］…［30］

（工場出荷値：［0］）

### ［BACK LIGHT］

液晶モニターのバックライトの明るさを設定します。［0］が標準的な明るさです。

USERボタンに［POWER LCD］を割り当てて、機能を有効にしているときは、［BACK LIGHT］の設定を変更しても明るさは変化しません。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−1］、［0］、［1］

（工場出荷値：［0］）

## ［CLOCK］

### ［CLOCK SETTING］

カレンダー（内蔵時計の日付）と時刻を設定します。

［YEAR］ | ［2017］…［2037］
［MONTH］ | ［JAN］…［DEC］（［1］…［12］）
［DAY］ | ［1］…［31］（［28］、［29］、［30］）
［HOUR］ | ［0］…［23］
［MINUTE］ | ［0］…［59］

（工場出荷値：［YEAR］：［2017］、［MONTH］：［1］、［DAY］：［1］、［HOUR］：［0］、［MINUTE］：［0］）

### ［TIME ZONE］

タイムゾーンを設定します。タイムゾーンの設定を変更すると、時差を加えた時刻に切り替わります。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−12:00］…［+12:30］（30分ステップ）、［+12:45］、［+13:00］

（工場出荷値：［+0:00］）

### ［DATE FORMAT］

カレンダー（内蔵時計の日付）の、年月日の表示順を設定します。クリップインフォメーションの年月日表示などにも反映されます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［Y-M-D］、［M-D-Y］、［D-M-Y］

（工場出荷値：［Y-M-D］（［AREA SETTINGS］で［AREA 1］に設定したとき）、［M-D-Y］（［AREA SETTINGS］で［AREA 2］に設定したとき）、［D-M-Y］（［AREA SETTINGS］で［AREA 3］に設定したとき））

## ［INFORMATION］

本機の情報を表示します。

［VERSION］ | ［MODEL］ | 本機の製品名を表示します。
［SERIAL NO.］ | 本機の製造番号を表示します。
［VERSION］ | 本機のファームウェアバージョンを表示します。
［OPERATION TIME］ | ［TOTAL OPERATION］ | 通電時間を表示します。
［IRIS DIAL］ | 〈IRIS〉ダイヤルの操作で、上回転や下回転をした累積回数を100回ごとに更新表示します。（「T」は回数を示します）
［SENSOR TEMP］ | イメージセンサーの周辺温度を表示します。
［USB SERVICE MODE］ | USBサービスモードに切り替えます。
［UPDATE］ | ファームウェアをアップデートします。

## ［LANGUAGE］

表示言語を設定します。

［OPTION］メニュー→［AREA SETTINGS］→［AREA 1］に設定したときは、表示されません。

［OPTION］メニュー→［AREA SETTINGS］→［AREA 2］/［AREA 3］に設定したときのみ、表示されます。

［English］ | 英語
［Español］ | スペイン語
［Français］ | フランス語

（工場出荷値：［English］）

## ［INITIALIZE］

### ［LOAD FACTORY DATA］

メニューの設定値を工場出荷時の値に戻します。実行後、本機は再起動します。

選択できる項目は、次のとおりです。

- ［YES］、［NO］

ページトップへ戻る