- トップページ
- 準備
- SDカードの準備
- SDカードの挿入/取り出し

# SDカードの挿入/取り出し

## SDカードの挿入

本機で使用するSDカードは、必ず本機でフォーマットしてから使用してください。（SDカードのフォーマット）

- SDカードをフォーマットすると、記録されている全てのデータは消去され、元に戻すことはできません。

カード1アクセスランプ

カードスロット1

カードスロットカバー

カードスロット2

カード2アクセスランプ

図2

図1

カードスロットカバーを開ける。（図1）

カードスロットにSDカードを挿入する。（図2）

- カードスロット1およびカードスロット2は、SDカードを1枚ずつ挿入できます。

- ラベル面を左にして、「カチッ」と音がするまでまっすぐ押し込みます。

カードスロットカバーを閉じる。

## SDカードの取り出し

カードスロットカバーを開ける。

- カードアクセスランプがオレンジ色に点滅していないことを確認してください。

- カードアクセスランプがオレンジ色に点滅しているときは、データの書き込み/読み込み中ですので、SDカードを取り出さないでください。

SDカードをさらに本体側に押し込み、離す。

- SDカードが挿入口から浮いてくるので、まっすぐ引き抜いてください。

カードスロットカバーを閉じる。

## 使用時、保管時のお願い

- SDカードの裏の接続端子部分に触れないでください。

- 高温・多湿を避けてください。

- 水滴を付けないでください。

- 帯電を避けてください。

SDカードは、本機に挿入してカードスロットカバーを閉じた状態で使用、保管してください。

ページトップへ戻る