- トップページ
- 操作
- 各画面の操作
- HOME画面

# HOME画面

本機の基本的な設定ができます。

1. ［FPS］

2. ［COLOR］

3. ［SHUTTER］

4. ［EI］

5. ［AUDIO］

6. ［WB］

## ［FPS］

HOME画面で［FPS］を選択するとFPS画面が表示され、フレームレートの選択と、バリアブルフレームレート記録機能の有効/無効の切り替えができます。

［VALUE］：VIEW画面が表示され、フレームレートが選択できます。

- ［］/［］で、あらかじめ登録したフレームレートの設定値から選択します。

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［ADD］/［DELETE］で、フレームレートの設定値を追加/削除できます。設定値は、最大150個（［25.00p］/［50.00p］の場合は128個）まで登録できます。

［VFR］：バリアブルフレームレート記録機能の有効/無効を切り替えます。

NOTE

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［VFR SW］→［OFF］に設定しているときは、FPS画面の［VALUE］は選択できません。

- 記録モードをAVCHDに設定しているとき、または［FREQUENCY］を［50.00i］/［59.94i］に設定しているときは、HOME画面の［FPS］は選択できません。

#### ［VFR］の表示について

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［VFR SW］→［ON］に設定しているときは、［FPS］の左上に［VFR］が表示され、［FPS］で設定したフレームレートで記録します。［FREQUENCY］と［FPS］が異なるときは、音声は記録できません。

［CAMERA SETTINGS］メニュー→［FPS］→［VFR SW］→［OFF］に設定しているときは、［VFR］は表示されません。［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］で設定したレートの1倍速で記録します。

## ［COLOR］

HOME画面で［COLOR］を選択するとCOLOR画面が表示され、映像のカラー（ガンマおよびガマット）が設定できます。

［MAIN COLOR］：メインレコーダーに記録される映像（カメラシステム全体）のカラーを設定します。

［SDI OUT］：〈SDI OUT〉端子からの出力イメージを設定します。

［HDMI OUT］：〈HDMI〉端子からの出力イメージを設定します。

［LCD OUT］：〈LCD〉端子からの出力イメージを設定します。

［MAIN COLOR］が［SCENE1］～［SCENE5］で、［SCENE FILE SETTINGS］メニュー→［GAMMA］→［GAMMA SELECT］→［HLG］に設定しているときは、［SDI OUT］/［HDMI OUT］/［LCD OUT］ではなく、［SDI OUT HDR］/［HDMI OUT HDR］/［LCD HDR］が表示されます。HOME画面では［COLOR］ではなく［COLOR/HDR］が表示されます。

［SDI OUT HDR］：〈SDI OUT〉端子からの出力イメージについてハイダイナミックレンジ/スタンダードダイナミックレンジを設定します。

［HDMI OUT HDR］：〈HDMI〉端子からの出力イメージについてハイダイナミックレンジ/スタンダードダイナミックレンジを設定します。

［LCD HDR］：〈LCD〉端子からの出力イメージについてハイダイナミックレンジ/スタンダードダイナミックレンジを設定します。

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［MAIN COLOR］は［V-Log］に固定されます。

- ［SDI OUT］/［HDMI OUT］/［LCD OUT］の設定について

  - ［MAIN COLOR］が［V-Log］のとき

    ［V-Log］と［V-709］を選択できます。

  - ［MAIN COLOR］が［SCENE1］～［SCENE5］のとき

    ［MAIN COLOR］と同じ設定になります。

  - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されているときは、［SDI OUT］には［RAW］が表示され、選択できません。［HDMI OUT］/［LCD OUT］では［V-Log］と［V-709］を選択できます。

## ［SHUTTER］

HOME画面で［SHUTTER］を選択するとSHUTTER画面が表示され、シャッタースピードの設定と、シャッター機能の有効/無効の切り替えができます。

［VALUE］：VIEW画面が表示され、シャッタースピードが設定できます。

- ［］/［］で、あらかじめ登録したシャッタースピードの設定値から選択します。

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［SHUTTER］→［ADD deg］/［ADD sec］/［DELETE deg］/［DELETE sec］で、シャッタースピードの設定値を追加/削除できます。設定値は、最大12個まで登録できます。

［ON/OFF］：シャッター機能の有効/無効を切り替えます。

NOTE

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［SHUTTER］→［SW］→［OFF］に設定しているときは、SHUTTER画面の［VALUE］は選択できません。

## ［EI］

HOME画面で［EI］を選択するとEI画面が表示され、EXPOSURE INDEX（ゲイン）の設定と、［CAMERA SETTINGS］メニュー→［EI］→［MODE］の設定に応じた動作の設定ができます。

［NATIVE ISO］/［800BASE ISO］/［2500BASE ISO］/［GAIN SELECT］：VIEW画面が表示され、EXPOSURE INDEX（ゲイン）が設定できます。

- ［］/［］で、EXPOSURE INDEX（ゲイン）を設定します。

［ISO SELECT］/［GAIN MODE］：VIEW画面が表示され、［CAMERA SETTINGS］メニュー→［EI］→［MODE］の設定に応じた動作が設定できます。

## ［AUDIO］

HOME画面で［AUDIO］を選択するとAUDIO画面が表示され、音声の入力が設定できます。

［CH1 IN］：音声チャンネル1に記録する音声を設定します。

［CH2 IN］：音声チャンネル2に記録する音声を設定します。

［INPUT1 SEL］：〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続した機器からの音声入力信号を設定します。

［INPUT2 SEL］：〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続した機器からの音声入力信号を設定します。

## ［WB］

HOME画面で［WB］を選択するとVIEW画面が表示され、色温度（ホワイトバランス）が設定できます。

- ［］/［］で、あらかじめ登録したホワイトバランスの設定値から選択します。

- ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［WHITE］→［ADD］/［DELETE］で、ホワイトバランスの設定値を追加/削除できます。設定値は、最大13個まで登録できます。

ページトップへ戻る