- トップページ
- 準備
- SDカードの準備
- カードアクセスランプとSDカードの状態について

# カードアクセスランプとSDカードの状態について

カードアクセスランプ | SDカードの状態
--- | ---
オレンジ色（点灯） | 記録対象 | 書き込み/読み込みともにできます。現在の記録対象です。
緑色（点灯） | 記録可能 | 書き込み/読み込みともにできます。
オレンジ色（点滅） | アクセス中 | 現在、書き込み/読み込み中です。
オレンジ色（早い点滅） | SDカード認識中 | SDカード認識中です。
エラー発生 | エラーが発生しました。エラーが発生したときは、SDカード未挿入でも点滅します。
緑色（遅い点滅） | 記録残量なし | SDカードの記録残量がありません。読み込みのみできます。
書き込み禁止 | SDカードの書き込み禁止スイッチがLOCK側になっています。
記録不可 | 現在設定されている記録フォーマットでは、記録できません。記録するには、記録フォーマットを変更するか、記録フォーマットに対応したSDカードをご使用ください。
消灯 | SDカード未挿入 | SDカードが挿入されていません。
フォーマット不正 | 正規のフォーマットではありません。フォーマットをやり直してください。
対象外のカード | MMC（Multi Media Card）など、本機では使用できないカードです。

NOTE

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［LED & FAN］→［ACCESS LED］→［OFF］に設定すると、カードアクセスランプは点灯、点滅しません。

- ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定しているときは、カードアクセスランプは点灯、点滅しません。

ページトップへ戻る