- トップページ
- 撮影
- 音声入力
- オーディオ機器や外部マイクを使用する場合

# オーディオ機器や外部マイクを使用する場合

〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子に、オーディオ機器または外部マイクを接続する。

［AUDIO SETTINGS］メニュー→［AUDIO INPUT］の各項目を設定する。

接続機器 | ［AUDIO INPUT］
--- | ---
［INPUT1 LINE/MIC SEL］/［INPUT2 LINE/MIC SEL］ | ［INPUT1 MIC POWER］/［INPUT2 MIC POWER］ | ［INPUT1 MIC LEVEL］/［INPUT2 MIC LEVEL］*1 | ［INPUT1 LINE LEVEL］/［INPUT2 LINE LEVEL］*2
オーディオ機器 | ［LINE］ | 無効 | 無効 | ［4dB］、［0dB］
外部マイク | ［MIC］ | ［OFF］ | ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ | 無効
外部マイク（電源供給あり） | ［MIC］ | ［ON］ | ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］ | 無効

工場出荷値：［−60dB］

工場出荷値：［4dB］

NOTE

- 超指向性マイクAG-MC200G（別売品）をご使用の場合は、［INPUT1 MIC LEVEL］/［INPUT2 MIC LEVEL］を［−50dB］に設定してください。

ページトップへ戻る