- トップページ
- 操作
- 設定データの取り扱い
- セットアップファイルについて

# セットアップファイルについて

指定したメニューをSDカードに保存したり、SDカードから本機に読み込んだりできます。

セットアップファイルの保存と読み込みをするカードスロットは、［FILE］メニュー→［SLOT FOR SCENE/SETUP FILE］で設定できます。

## セットアップファイルの保存

セットアップファイルを、SDカードのファイルに上書き保存、または新しいファイルとして保存できます。

### セットアップファイルをSDカードのファイルに上書き保存

本機の現在の設定値を、SDカードに保存されたセットアップファイルの一覧から選択したファイルに上書きします。

［FILE］メニュー→［SETUP FILE］→［SAVE］を選択する。

SDカードに保存されているセットアップファイルの一覧が表示されます。

セットアップファイルの一覧から、上書き保存するファイルを選択する。

ファイル名入力画面とキーボードが表示されます。上書きする場合はそのままにします。

［Enter］を選択する。

確認画面が表示されます。

［SET］を選択する。

ファイルが保存されます。

### セットアップファイルをSDカードに新しいファイルとして保存

本機の現在の設定値を、ファイル名を指定して新しいファイルとしてSDカードに保存します。

［FILE］メニュー→［SETUP FILE］→［SAVE AS］を選択する。

ファイル名入力画面とキーボードが表示されます。

キーボードで設定したい文字を入力する。

［Enter］を選択する。

確認画面が表示されます。

［SET］を選択する。

ファイルが保存されます。

- エラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージについて、詳しくは「エラーメッセージが表示される場合」を参照してください。

## セットアップファイルの読み込み

SDカードに保存したセットアップファイルを読み込みます。

［FILE］メニュー→［SETUP FILE］→［LOAD］を選択する。

SDカード内の所定のフォルダーに格納されたセットアップファイルの一覧が表示されます。

［LOAD SETUP FILE］を割り当てたUSERボタンを押しても、同様に表示されます。

読み込みたいファイル名を選択する。

［SET］を選択する。

ファイルの読み込みが開始されます。読み込み後、本機は再起動します。

- エラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージについて、詳しくは「エラーメッセージが表示される場合」を参照してください。

- ファームウェアバージョンが異なるカメラで保存されたファイルは、読み込めないことがあります。

ページトップへ戻る