- トップページ
- 各部の名称
- グリップ

# グリップ

グリップは、カメラ本体にあらかじめ取り付けられています。

1. 〈EXIT〉/〈USER 8〉ボタン

   メニューを表示しているときは、現在のメニューの1つ上の階層に戻ります。設定値を確定せずに〈EXIT〉ボタンを押すと、設定の変更は反映されません。

   VIEW画面を表示中は、USERボタン（USER8）として使用できます。

2. RECボタン

   記録を開始、または停止します。

3. 〈MENU〉ボタン

   メニューを表示します。メニューを表示しているときに〈MENU〉ボタンを押すと、メニューを閉じます。

4. 〈USER 9〉ボタン

   VIEW画面を表示中に、USERボタン（USER9）として使用できます。

5. グリップマウント部

   カメラ本体のグリップ取り付け部に取り付けます。

6. グリップ回転レバー

   〈UNLOCK〉側に引くと、グリップを回転させて位置を調整できます。

7. グリップベルト

   グリップにあらかじめ取り付けられています。

8. グリップマルチダイヤル

   メニューを表示しているときに、メニューの移動、選択や設定をします。

   また、EFレンズのアイリスの制御にも使用できます。

ページトップへ戻る