- トップページ
- 操作
- メニューの設定内容
- ［AUDIO SETTINGS］メニュー

# ［AUDIO SETTINGS］メニュー

音声の入出力機能を設定します。

## ［AUDIO CH SETTINGS］

### ［CH1 IN SELECT］

音声チャンネル1に記録する音声を設定します。

［INT（L）］ | 内蔵マイク〈L〉の音声を記録します。
［INPUT1］ | 〈AUDIO INPUT 1〉端子からの入力信号を記録します。

（工場出荷値：［INT（L）］）

### ［CH2 IN SELECT］

音声チャンネル2に記録する音声を設定します。

［INT（R）］ | 内蔵マイク〈R〉の音声を記録します。
［INPUT1］ | 〈AUDIO INPUT 1〉端子からの入力信号を記録します。
［INPUT2］ | 〈AUDIO INPUT 2〉端子からの入力信号を記録します。

（工場出荷値：［INT（R）］）

### ［CH1 MIC LOWCUT］

音声チャンネル1のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［CH2 MIC LOWCUT］

音声チャンネル2のローカットフィルターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［CH1 LIMITER］

音声チャンネル1で、音声の入力レベルを調整する方法が手動の場合に、リミッターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［CH2 LIMITER］

音声チャンネル2で、音声の入力レベルを調整する方法が手動の場合に、リミッターの有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［HEAD ROOM］

ヘッドルーム（基準レベル）を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［18dB］、［20dB］

（工場出荷値：［20dB］（［AREA SETTINGS］が［AREA 1］/［AREA 2］のとき）、 ［18dB］（［AREA SETTINGS］が［AREA 3］のとき））

## ［AUDIO INPUT］

### ［INPUT1 LINE/MIC SEL］

〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続した機器からの音声入力信号を設定します。

［LINE］ | オーディオ機器を接続しているときに設定します。
［MIC］ | 外部マイクを接続しているときに設定します。

（工場出荷値：［LINE］）

### ［INPUT2 LINE/MIC SEL］

〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続した機器からの音声入力信号を設定します。

［LINE］ | オーディオ機器を接続しているときに、設定します。
［MIC］ | 外部マイクを接続しているときに、設定します。

（工場出荷値：［LINE］）

### ［INPUT1 MIC POWER］

〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続した外部マイクのファントム電源の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［INPUT2 MIC POWER］

〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続した外部マイクのファントム電源の有効/無効を切り替えます。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［ON］、［OFF］

（工場出荷値：［OFF］）

### ［INPUT1 MIC LEVEL］

〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続した外部マイクの入力レベルを設定します。外部マイクを接続し、［AUDIO INPUT］の［INPUT1 LINE/MIC SEL］を［MIC］に設定しているときのみ有効です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］

（工場出荷値：［−60dB］）

### ［INPUT2 MIC LEVEL］

〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続した外部マイクの入力レベルを設定します。外部マイクを接続し、［AUDIO INPUT］の［INPUT2 LINE/MIC SEL］を［MIC］に設定しているときのみ有効です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］

（工場出荷値：［−60dB］）

### ［INPUT1 LINE LEVEL］

〈AUDIO INPUT 1〉端子に接続したオーディオ機器の音声の入力レベルを設定します。オーディオ機器を接続し、［AUDIO INPUT］の［INPUT1 LINE/MIC SEL］を［LINE］に設定しているときのみ有効です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［4dB］、［0dB］

（工場出荷値：［4dB］）

### ［INPUT2 LINE LEVEL］

〈AUDIO INPUT 2〉端子に接続したオーディオ機器の音声の入力レベルを設定します。オーディオ機器を接続し、［AUDIO INPUT］の［INPUT2 LINE/MIC SEL］を［LINE］に設定しているときのみ有効です。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［4dB］、［0dB］

（工場出荷値：［4dB］）

## ［AUDIO OUTPUT］

### ［MONITOR OUT］

ヘッドホン端子から出力する音声チャンネルと形式を設定します。

［CH1］ | 音声チャンネル1の信号を、モノラルで出力します。
［CH2］ | 音声チャンネル2の信号を、モノラルで出力します。
［STEREO］ | 音声チャンネル1と音声チャンネル2の信号を、ステレオで出力します。
［MIX］ | 音声チャンネル1と音声チャンネル2の信号をミックスして、モノラルで出力します。

（工場出荷値：［STEREO］）

### ［MONITOR DELAY］

ヘッドホン端子からの音声を、液晶モニターの画像に合わせて遅延させるかどうかを設定します。

［LIVE］ | 遅延なしに出力します。
［RECORDING］ | 液晶モニターの画像に合わせます。

（工場出荷値：［LIVE］）

### ［MONITOR VOL］

ヘッドホン端子から出力する音声のレベルを調整します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［0］…［100］

（工場出荷値：［70］）

## ［REC BEEP SOUND］

### ［MODE］

記録開始または記録停止のときに、ビープ音を発生させるかどうかを設定します。

［OFF］ | ビープ音を発生させません。
［START］ | 記録開始時のみ、ビープ音を発生させます。
［STOP］ | 記録停止時のみ、ビープ音を発生させます。
［START&STOP］ | 記録開始時と記録停止時に、ビープ音を発生させます。

（工場出荷値：［OFF］）

### ［VOLUME］

記録開始または記録停止のときの、ビープ音の音量を設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［HIGH］、［MED］、［LOW］

（工場出荷値：［MED］）

## ［ALARM］

### ［BATTERY END］

バッテリー残量がなくなったときに、アラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［HIGH］、［MED］、［LOW］、［OFF］

（工場出荷値：［MED］）

### ［MEDIA END］

SDカードの記録残量がなくなったときに、アラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

設定できる項目は、次のとおりです。

- ［HIGH］、［MED］、［LOW］、［OFF］

（工場出荷値：［MED］）

NOTE

- システムエラーのときのアラーム量は［MED］に固定されています。

ページトップへ戻る