- トップページ
- 出力と画面表示
- 画面の状態表示

# 画面の状態表示

#### 撮影時

1. クリップ名

   記録中のクリップ名を、先頭から最大8文字で表示します。

2. システム解像度/RAW出力解像度

   ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN PIXEL］/［SENSOR MODE］で設定された解像度を表示します。

   - ［4096×2160］

   - ［3840×2160］

   - ［2048×1080］

   - ［1920×1080］

   - ［1280×720］

   - ［2048 MIX］、［1920 MIX］：［SENSOR MODE］が［S35 MIX 2.8K］のとき

   - ［2048 CROP］、［1920 CROP］：［SENSOR MODE］が［4/3 CROP&MIX 2.2K］のとき

   ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外のときは、［SDI RAW］で設定されたRAW出力解像度を表示します。

   - ［S35 5.7K］

   - ［CROP 4K］

   - ［CROP&MIX 2K］

3. システム周波数

   ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［FREQUENCY］で設定された周波数を表示します。

   - ［23.98p］

   - ［24.00p］

   - ［25.00p］

   - ［29.97p］

   - ［50.00p］

   - ［50.00i］

   - ［59.94p］

   - ［59.94i］

4. メイン記録のカラー

   ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［COLOR SETTINGS］→［MAIN］で設定されたカラーの設定を表示します。

   - ［VLog］：V-Log

   - ［SCN1］：SCENE1

   - ［SCN2］：SCENE2

   - ［SCN3］：SCENE3

   - ［SCN4］：SCENE4

   - ［SCN5］：SCENE5

5. 記録フォーマット

   ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［MAIN CODEC］/［SDI RAW］で設定されたフォーマットを表示します。

   - ［MOV HEVC］

   - ［MOV 420L］

   - ［MOV 422L］

   - ［MOV 422I］

   - ［AVCHD PS］

   - ［AVCHD PH］

   - ［AVCHD HA］

   - ［AVCHD PM］

   - ［SDI RAW］：［SDI RAW］が［OFF］以外のとき

6. 録画状態（カードスロット1）

   カードスロット1のSDカードの録画状態を表示します。

   - ：記録の対象外です。

   - （点滅）：SDカード認識中です。

   - ：記録対象のSDカードが挿入されている状態で記録が停止中です。

   - （点滅）：SDカード認識中です。

   - ：記録中です。

   - （赤丸点滅）：記録の停止処理中です。

   - ［P］：プリレック機能が有効で、記録対象のSDカードが挿入されている状態で記録が停止中です。

   - ［P］：プリレック機能が有効で、カードスロットにSDカードが挿入されていない、またはSDカードを認識できていません。

   - （表示なし）：次のいずれかの状態です。

     - SDカードが挿入されていません。

     - SDカードを認識できていません。

     - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されていて記録停止中です。

   - ：次のいずれかの状態です。

     - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されていて、記録中です。

     - ネットワーク経由でタリーランプが赤色に点灯するように指示されている状態です。

7. SDカードの記録残量および状態（カードスロット1）

   カードスロット1のSDカードの記録残量およびSDカードの状態を表示します。

   - ［0min］…［999min］：記録残量（999分以上は［999min］と表示されます）

     - 記録残量が2分以下になると表示が点滅します。

     - サイマル記録のときは、サイマル記録ができる記録残量（2つのSDカードのうち、記録残量が少ないほう）を表示します。

   - ［WP］：書き込み禁止状態（SDカードの書き込み禁止スイッチがLOCK側になっています）

   - ［END］：記録残量なし（SDカードの記録残量がありません）

   - ［ERR］：記録できないSDカードが挿入されているとき（フォーマットエラー、SDカード以外など、認識しているが使用できない場合）

   - ［!SDXC］：MOV記録で、SDXCメモリーカードが挿入されていないとき

   - （表示なし）：次のいずれかの状態です。

     - SDカードが挿入されていません。

     - SDカードを認識できていません。

     - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されています。

8. 録画状態（カードスロット2）

   カードスロット2のSDカードの録画状態を表示します。

   - ：記録の対象外です。

   - （点滅）：SDカード認識中です。

   - ：記録対象のSDカードが挿入されている状態で記録が停止中です。

   - （点滅）：SDカード認識中です。

   - ：記録中です。

   - （赤丸点滅）：記録の停止処理中です。

   - ［P］：プリレック機能が有効で、記録対象のSDカードが挿入されている状態で記録が停止中です。

   - ［P］：プリレック機能が有効で、カードスロットにSDカードが挿入されていない、またはSDカードを認識できていません。

   - （表示なし）：次のいずれかの状態です。

     - SDカードが挿入されていません。

     - SDカードを認識できていません。

     - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されています。

9. SDカードの記録残量および状態（カードスロット2）

   カードスロット2のSDカードの記録残量およびSDカードの状態を表示します。

   - ［0min］…［999min］：記録残量（999分以上は［999min］と表示されます）

     - 記録残量が2分以下になると表示が点滅します。

     - サイマル記録のときは、サイマル記録ができる記録残量（2つのSDカードのうち、記録残量が少ないほう）を表示します。

   - ［WP］：書き込み禁止状態（SDカードの書き込み禁止スイッチがLOCK側になっています）

   - ［END］：記録残量なし（SDカードの記録残量がありません）

   - ［ERR］：記録できないSDカードが挿入されているとき（フォーマットエラー、SDカード以外など、認識しているが使用できない場合）

   - ［!SDXC］：MOV記録で、SDXCメモリーカードが挿入されていないとき

   - （表示なし）：次のいずれかの状態です。

     - SDカードが挿入されていません。

     - SDカードを認識できていません。

     - ［SYSTEM SETTINGS］メニュー→［SYSTEM MODE］→［SDI RAW］が［OFF］以外に設定されています。

10. 2スロット機能

    2枚のSDカードを利用した記録機能の設定状態を表示します。

    各機能が有効でも、2スロット記録できない状態の場合は、斜線が付いた表示になります。

    - ［RELAY］：リレー記録が有効のとき

    - ［SIMUL］：サイマル記録が有効のとき

    - （表示なし）：通常記録のとき

11. タイムコード

    ［REC SETTINGS］メニュー→［TC］→［TC/UB/Dur.］の設定に応じて、タイムコード、ユーザーズビット、デュレーションを表示します。

    - ［TC :::］：タイムコードを表示します。（外部入力のタイムコードにスレーブロック中はTCを白黒反転して表示）

    - ［UB ］：ユーザーズビットを表示します。

    - ［Dur :::］：デュレーションを表示します。

12. 電源状態

    ：バッテリーで駆動中に、バッテリー残量を表示します。（バッテリー残量が少なくなるに従って、→→→→と電源状態表示が変わります。バッテリー残量がなくなると、赤色で点滅します）

    ：ACアダプターで駆動中に表示します。

13. オーディオレベルメーター

    音量を表示します。

    ［AUDIO SETTINGS］メニュー→［AUDIO CH SETTINGS］→［HEAD ROOM］→［18dB］/［20dB］で設定した基準レベルの位置が、黒で塗りつぶされて表示されます。（［20dB］に設定した場合は左から8番目、［18dB］に設定した場合は左から9番目）

    - ：音声を記録できないときに表示します。（バリアブルフレームレート記録機能を有効にし、システム周波数と異なるフレームレートに設定しているときなど）

14. フレームレート

    フレームレートを表示します。

    フレームレートがシステム周波数の設定と同じ場合のみ、小数点以下2桁を表示します。

    システム周波数が60i/50iのときは、表示されません。

15. シャッタースピード

    シャッタースピードを表示します。

    ［CAMERA SETTINGS］メニュー→［SHUTTER］→［MODE］で［sec］と［deg］の表示を切り替えできます。［sec］に設定しているときは時間（分数）表示、［deg］に設定しているときは開口角度で表示されます。

    シャッターが無効のときは、表示されません。

16. EXPOSURE INDEX

    映像の感度を表示します。［CAMERA SETTINGS］メニュー→［EI］→［MODE］で［ISO］と［dB］の表示を切り替えできます。

17. スポットメーター

    中央部の輝度を［STOP］または［%］の単位で表示します。

    ［V-Log］のときは［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD EI ASSIST］→［SPOT METER UNIT］で［STOP］と［%］の表示単位を切り替えできます。［V-Log］以外のときは［%］の表示で固定されます。

18. 色温度

    選択されている色温度を表示します。

    - ［AK+.］：色温度の値と、GMgの設定値を表示します。［A］は、オートホワイトバランスで取得した調整値が［AWB MEMORY A］の場合に表示します。調整値が［AWB MEMORY B］の場合は［B］を表示します。

    - ［ATW］：オートトラッキングホワイトバランスの動作中に表示します。

    - ［ATW LOCK］：オートトラッキングホワイトバランスがロックされているときに表示します。

19. アイリス

    F値を表示します。（［A］はオートアイリスのときに表示します）

    次の場合は、表示されません。

    - レンズが接続されていないとき

    - データが取得できないとき

20. フォーカス

    フォーカス値を表示します。

    フォーカス値の表示は、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［SDI/HDMI INDICATOR］→［FOCUS］、［OUTPUT SETTINGS］メニュー→［LCD INDICATOR］→［FOCUS］の設定に従います。

    ［feet］に設定しているときは、フィート、インチ単位で表示します。

    ［m］に設定しているときは、メートル単位で表示します。

    次の場合は、表示されません。

    - レンズが接続されていないとき

    - データが取得できないとき

21. ズーム

    ズーム距離をミリ単位で表示します。

    次の場合は、表示されません。

    - レンズが接続されていないとき

    - データが取得できないとき

22. NDフィルター

    選択しているNDフィルターを表示します。

    - ［ND:1.8］：MOSセンサーに入る光の量を1/64にします。

    - ［ND:1.2］：MOSセンサーに入る光の量を1/16にします。

    - ［ND:0.6］：MOSセンサーに入る光の量を1/4にします。

    - ［ND:CLR］：NDフィルターを使用していません。

23. 特殊記録機能

    特殊記録機能の状態を表示します。

    - ［INTRVL］：インターバル記録停止中です。

    - ［I-REC］：インターバル記録中です。（赤色表示）

24. メッセージ表示エリア

    カメラの状態やワーニングなどのメッセージを表示します。

25. 水準器

    水平方向や垂直方向の傾きを確認できます。

    液晶モニターのみに表示されます。

26. ワイヤレスLANの接続状態

    ワイヤレスLANの接続状態を表示します。

27. 外部機器での記録動作の制御状態（〈SDI OUT〉/〈HDMI〉端子）

    〈SDI OUT〉端子および〈HDMI〉端子に接続された外部機器での記録開始、記録停止の制御状態を表示します。

    - ［S/H］：〈SDI OUT〉端子、〈HDMI〉端子からの出力に、録画の指示を出力中です。

    - ［S/H］：〈SDI OUT〉端子、〈HDMI〉端子からの出力に、一時停止の指示を出力中です。

    - ［SDI］：〈SDI OUT〉端子からの出力に、録画の指示を出力中です。

    - ［SDI］：〈SDI OUT〉端子からの出力に、一時停止の指示を出力中です。

    - ［HDMI］：〈HDMI〉端子からの出力に、録画の指示を出力中です。

    - ［HDMI］：〈HDMI〉端子からの出力に、一時停止の指示を出力中です。

28. ウェーブフォームモニター

    映像状態を波形やベクトルで表示します。

    液晶モニターのみに表示されます。

29. IR撮影

    IR撮影が有効に設定されているときに表示します。

30. 電子手ぶれ補正機能/デジタルズーム

    電子手ぶれ補正機能が設定されているときや、デジタルズームが有効のときに表示します。

    - ［EIS］：電子手ぶれ補正機能が有効のときに表示します。

    - ［D1.4x］：1.4倍デジタルズームが有効のときに表示します。

#### 再生時

1. 再生状態

   再生の状態を表示します。

   再生中のみ表示されます。

   - ：停止

   - ：再生

   - ：一時停止

   - ：コマ戻し

   - ：コマ送り

   - ：早送り再生（10倍速）

   - ：早送り再生（20倍速）

   - ：早戻し再生（10倍速）

   - ：早戻し再生（20倍速）

   - ：スロー再生

   - ：逆スロー再生

2. ダイレクト再生バー

   再生しているおおよその位置を表示します。

3. 再生ナビゲーションボタン

   ボタンをタッチすると操作できます。

   - ：早送り再生

   - ：早戻し再生

   - ：停止

   - /：再生/一時停止

4. 写真記録ボタン

   再生中、または再生の一時停止中にボタンをタッチ、またはマルチダイヤルを押して選択すると、その場面を写真として記録します。

ページトップへ戻る