- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Видеокамера

# Видеокамера

Принимающее устройство | Супер 35 mm, датчик MOS
Количество пикселей | Общее количество пикселей: прибл. 20,49 млн. пикселей (6340 (H) × 3232 (V)) Количество действующих пикселей: прибл. 17,52 млн. пикселей (5720 (H) × 3016 (V))
Оправа объектива | Оправа объектива EF
Оптический фильтр | Встроенный фильтр ND, электрический [ND:1.8]/[ND:1.2]/[ND:0.6]/[ND:CLR]
Фильтр отсечения IR [ВКЛ]/[ВЫКЛ] при назначении параметра [ИК-СЪЕМКА] кнопке USER (переключается в меню)
Параметры цветовой температуры | ATW, AWB, 2000 K - 15000 K, −10,0GMg - +10,0GMg Можно зарегистрировать до 12 элементов
Параметры усиления | Режим [ISO] Совместим с двойной собственной чувствительностью ISO, от [200 ISO] до [25600 ISO] Режим [dB] Совместим с усилением [НОРМАЛЬН.]/[ВЫСОКОЕ], от −12 dB до 26 dB (с шагом 2 dB)
Скорость затвора | Если установлено значение [град.] 3,0 град. – 357,0 град. (с шагом 0,5 град.) Можно зарегистрировать до 12 элементов Если установлено значение [сек.] От 1/24,1 секунды до 1/8000 секунды (для 23,98p) Можно зарегистрировать до 12 элементов

В начало страницы