- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ]

# Меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ]

Выбор настроек, относящихся к функции сети.

## [ВЫБР. СЕТЬ]

Установка необходимости подключения внешнего устройства (компьютер и т. д.) и видеокамеры к сети по беспроводной локальной сети.

[WLAN] | Подключение выполняется по беспроводной локальной сети.
[ВЫКЛ] | Подключение не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [ФУНКЦИЯ СЕТИ]

### [УЧ.ЗАП.ПОЛЬЗ.]

Установка учетной записи пользователя, используемой для идентификации функцией сети видеокамеры.

[ДОБАВИТЬ] | Регистрация новой учетной записи пользователя. Если запись не регистрируется, устанавливаются приведенные ниже учетные данные. Учетное имя пользователя: «guest», пароль: «auguest»
[УДАЛИТЬ] | Удаление учетной записи пользователя. Не работает, если запись не зарегистрирована.

## [СВОЙСТВО СЕТИ]

### [MAC-АДРЕС]

Отображение MAC-адреса беспроводной локальной сети на видеокамере. (Нельзя изменить.)

### [ТИП]

Установка метода подключения к беспроводной локальной сети.

[ПРЯМОЕ] | Возможность прямого подключения без использования беспроводной точки доступа к устройству, поддерживающему беспроводную локальную сеть, например планшету.
[ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] | Подключение к беспроводной точке доступа. Точку доступа следует выбрать в списке.
[ИНФР.А(ВРУЧ.)] | Подключение к беспроводной точке доступа. Беспроводную точку доступа следует ввести вручную.

(Заводские настройки: [ПРЯМОЕ])

### [SSID]

Ввод или отображение сетевого имени видеокамеры (SSID).

(Заводские настройки: [AU-EVA1])

### [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН]

Переключение между двумя методами связи ([2.4ГГЦ] и [5ГГЦ]), если выбрано [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [2.4ГГЦ], [5ГГЦ]

(Заводские настройки: [2.4ГГЦ])

### [КАНАЛ(2.4 ГГЦ)]

Задание канала, используемого при подключении к беспроводной локальной сети, с установкой перечисленных ниже элементов.

- Меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ]

- Меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] → [2.4ГГЦ]

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [CH1], [CH6], [CH11]

(Заводские настройки: [АВТО])

### [КАНАЛ(5 ГГЦ)]

Задание канала, используемого при подключении к беспроводной локальной сети, с установкой перечисленных ниже элементов.

- Меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ]

- Меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН] → [5ГГЦ]

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [АВТО], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Заводские настройки: [АВТО])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступность элементов для выбора зависит от используемого беспроводного модуля.

### [ШИФРОВАНИЕ]

Установка способа шифрования при выборе [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)]/[ИНФР.А(ВРУЧ.)].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE]

(Заводские настройки: [WPA2-AES])

### [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ]

Устанавливает ключ шифрования. Значение этого параметра необходимо задать, используя строку, содержащую от 8 до 63 символов, или шестнадцатеричное число, содержащее 64 цифры.

(Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])

### [DHCP]

Настройка необходимости использования автоматического получения с помощью DHCP или применения функции DHCP видеокамеры.

[ВЫКЛ] | DHCP не используется.
[КЛИЕНТ] | При подключении выполняется получение из DHCP путем установки для параметра [ТИП] в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ] значения [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)].
[СЕРВЕР] | Включение функции сервера DHCP на видеокамере, если при подключении для параметра [ТИП] в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ] задано значение [ПРЯМОЕ].

(Заводские настройки: [СЕРВЕР])

### [IP-АДРЕС]

Установка IP-адреса при выборе [СВОЙСТВО СЕТИ] → [DHCP] → [ВЫКЛ] или [СЕРВЕР].

(Заводские настройки: [192.168.0.1])

### [МАСКА ПОДСЕТИ]

Установка маски подсети при выборе [СВОЙСТВО СЕТИ] → [DHCP] → [ВЫКЛ] или [СЕРВЕР].

(Заводские настройки: [255.255.255.0])

### [ШЛЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ]

Установка шлюза по умолчанию при выборе [СВОЙСТВО СЕТИ] → [DHCP] → [ВЫКЛ] или [СЕРВЕР].

(Заводские настройки: [192.168.0.254])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если шлюз по умолчанию не используется, задайте значение [0.0.0.0].

- Настройка шлюза по умолчанию недействительна, если выбрать [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ].

### [ОСНОВНОЙ DNS]

Установка первичного сервера DNS в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ], если выбран параметр [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)] в разделе [ТИП], а также задано значение [ВЫКЛ] для параметра [DHCP].

(Заводские настройки: [0.0.0.0])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрано [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ], настройки первичного сервера DNS становятся недействительными.

### [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ DNS]

Установка вторичного сервера DNS в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ], если выбран параметр [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)] в разделе [ТИП], а также задано значение [ВЫКЛ] для параметра [DHCP].

(Заводские настройки: [0.0.0.0])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрано [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ПРЯМОЕ], настройка вторичного сервера DNS становится недействительной.

## [ИСТОРИЯ СОЕДИНЕНИЙ]

Отображение истории подключений с использованием беспроводной точки доступа.

Можно сохранить до 20 историй недавних подключений.

[ВЫБРАТЬ] | Если выбрать [ВЫБРАТЬ], отобразится список истории подключений. Подключение можно выполнить, используя предыдущие настройки. Для этого выберите в списке беспроводную точку доступа, к которой необходимо подключиться.
[УДАЛИТЬ] | Если выбрать [УДАЛИТЬ], отобразится список истории подключений. Чтобы удалить историю, выберите ее в списке.

## [ИНСТРУМЕНТЫ СЕТИ]

### [ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ]

Сброс различных параметров сети к заводским настройкам.

В начало страницы