- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ]

# Меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ]

Установка основных функций видеокамеры.

Это меню нельзя настраивать, когда отображается экран эскизов.

## [КАДР/С]

### [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.]

Включение/выключение функции записи с переменной частотой кадров.

[ВКЛ] | Включение функции записи с переменной частотой кадров. В разделе [ЗНАЧЕНИЕ] меню [КАДР/С] можно задать произвольную частоту кадров. Звук невозможно записать, если значения параметров [ЧАСТОТА] и [КАДР/С] различаются.
[ВЫКЛ] | Выключение функции записи с переменной частотой кадров.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ЗНАЧЕНИЕ]

Выбор произвольной частоты кадров.

(Заводские настройки: значение, заданное в разделе [ЧАСТОТА])

### [ДОБАВИТЬ]

Регистрация новой частоты кадров. Новое зарегистрированное значение можно выбрать в разделе [ЗНАЧЕНИЕ] меню [КАДР/С].

Можно зарегистрировать до 150 значений. Если уже зарегистрировано 150 значений, регистрация невозможна.

### [РЕДАКТ.]

Можно отредактировать выбранное в данный момент значение настройки. Оно будет сохранено после обновления значения настройки.

### [УДАЛИТЬ]

Удаление выбранного в данный момент значения настройки.

Его нельзя удалить, если зарегистрировано только одно значение настройки.

## [SHUTTER]

### [ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ]

Включение/выключение функции затвора.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [РЕЖИМ]

Установка метода отображения скорости затвора.

[сек.] | Отображение в единицах времени.
[град.] | Отображение в виде угла диафрагмы затвора.

(Заводские настройки: [град.])

### [ЗНАЧЕНИЕ град.]

Выбор угла диафрагмы затвора, если для единицы отображения в разделе [РЕЖИМ] меню [SHUTTER] задано значение [град.].

Перечисленные ниже значения зарегистрированы в качестве заводских настроек.

- [ЧАСТИЧ. СПУСК], [11.5d], [22.5d], [45.0d], [90.0d], [120.0d], [144.0d], [172.8d], [180.0d], [270.0d], [357.0d]

(Заводские настройки: [ЧАСТИЧ. СПУСК])

### [ДОБАВИТЬ град.]

Регистрация нового угла диафрагмы затвора, который следует выбрать, если для единицы отображения в разделе [РЕЖИМ] меню [SHUTTER] задано значение [град.]. Новое зарегистрированное значение можно выбрать в разделе [ЗНАЧЕНИЕ град.].

Можно зарегистрировать до 12 значений. Если уже зарегистрировано 12 значений, регистрация невозможна.

### [РЕДАКТ. град.]

Можно отредактировать выбранное в данный момент значение настройки. Оно будет сохранено после обновления значения настройки.

### [УДАЛИТЬ град.]

Удаление выбранного в данный момент значения настройки.

Его нельзя удалить, если зарегистрировано только одно значение настройки.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

### [ЗНАЧЕНИЕ сек.]

Выбор времени, если для единицы отображения в разделе [РЕЖИМ] меню [SHUTTER] задано значение [сек.].

Перечисленные ниже значения зарегистрированы в качестве заводских настроек.

- [ЧАСТИЧ. СПУСК], [1/60.0], [1/100.0], [1/120.0], [1/250], [1/500], [1/1000], [1/2000]

(Заводские настройки: [ЧАСТИЧ. СПУСК])

### [ДОБАВИТЬ сек.]

Регистрация нового значения времени, которое следует выбрать, если для единицы отображения в разделе [РЕЖИМ] меню [SHUTTER] задано значение [сек.]. Новое зарегистрированное значение можно выбрать в разделе [ЗНАЧЕНИЕ сек.].

Можно зарегистрировать до 12 значений. Если уже зарегистрировано 12 значений, регистрация невозможна.

### [РЕДАКТ. сек.]

Можно отредактировать выбранное в данный момент значение настройки. Оно будет сохранено после обновления значения настройки.

### [УДАЛИТЬ сек.]

Удаление выбранного в данный момент значения настройки.

Его нельзя удалить, если зарегистрировано только одно значение настройки.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

## [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ]

### [РЕЖИМ]

Переключение пульта управления EXPOSURE INDEX.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ISO], [dB]

(Заводские настройки: [ISO])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], для этого параметра будет зафиксировано значение [ISO].

### [ВЫБОР ISO]

Установка параметров работы при выборе [ISO] в разделе [РЕЖИМ] меню [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [NATIVE ONLY], [800 БАЗОВОЕ], [2500 БАЗОВОЕ]

(Заводские настройки: [NATIVE ONLY])

### [NATIVE ISO]

Установка значения при выборе [NATIVE ONLY] в разделе [ВЫБОР ISO] меню [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано любое значение, кроме [4/3 CROP&MIX 2.2K], для параметра [SDI RAW] задано любое значение, кроме [CROP&MIX 2K], и для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано любое значение, кроме [VIDEO].

  [800 ISO], [2500 ISO]

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [4/3 CROP&MIX 2.2K], для параметра [SDI RAW] задано значение [CROP&MIX 2K] или для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано значение [VIDEO].

  [400 ISO], [1250 ISO]

(Заводские настройки: [800 ISO])

### [БАЗ. ISO 800]

Установка значения при выборе [800 БАЗОВОЕ] в разделе [ВЫБОР ISO] меню [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано любое значение, кроме [4/3 CROP&MIX 2.2K], для параметра [SDI RAW] задано любое значение, кроме [CROP&MIX 2K], и для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано любое значение, кроме [VIDEO].

  [200 ISO], [250 ISO], [320 ISO], [400 ISO], [500 ISO], [640 ISO], [800 ISO], [1000 ISO], [1250 ISO], [1600 ISO], [2000 ISO]

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [4/3 CROP&MIX 2.2K], для параметра [SDI RAW] задано значение [CROP&MIX 2K] или для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано значение [VIDEO].

  [200 ISO], [250 ISO], [320 ISO], [400 ISO], [500 ISO], [640 ISO], [800 ISO], [1000 ISO]

(Заводские настройки: [800 ISO])

### [БАЗ. ISO 2500]

Установка значения при выборе [2500 БАЗОВОЕ] в разделе [ВЫБОР ISO] меню [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано любое значение, кроме [4/3 CROP&MIX 2.2K], для параметра [SDI RAW] задано любое значение, кроме [CROP&MIX 2K], и для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано любое значение, кроме [VIDEO].

  [1000 ISO], [1250 ISO], [1600 ISO], [2000 ISO], [2500 ISO], [3200 ISO], [4000 ISO], [5000 ISO], [6400 ISO], [8000 ISO], [10000 ISO], [12800 ISO], [16000 ISO], [20000 ISO], [25600 ISO]

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано любое значение, кроме [4/3 CROP&MIX 2.2K], для параметра [SDI RAW] задано любое значение, кроме [CROP&MIX 2K], и для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано любое значение [VIDEO].

  [640 ISO], [800 ISO], [1000 ISO], [1250 ISO], [1600 ISO], [2000 ISO], [2500 ISO], [3200 ISO], [4000 ISO], [5000 ISO], [6400 ISO], [8000 ISO], [10000 ISO], [12800 ISO], [16000 ISO], [20000 ISO], [25600 ISO]

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [4/3 CROP&MIX 2.2K] или для параметра [SDI RAW] задано значение [CROP&MIX 2K].

  [640 ISO], [800 ISO], [1000 ISO], [1250 ISO], [1600 ISO], [2000 ISO], [2500 ISO], [3200 ISO], [4000 ISO], [5000 ISO], [6400 ISO], [8000 ISO], [10000 ISO], [12800 ISO]

(Заводские настройки: [2500 ISO])

### [РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ]

Установка параметров работы при выборе [dB] в разделе [РЕЖИМ] меню [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [НОРМАЛЬН.], [ВЫСОКОЕ]

(Заводские настройки: [НОРМАЛЬН.])

### [ВЫБРАТЬ УСИЛЕНИЕ]

Доступность значений для выбора зависит от настройки в разделе [РЕЖИМ] меню [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ], а также настройки в меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [ГАММА] → [ВЫБРАТЬ ГАММУ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- Если параметр [НОРМАЛЬН.] выбран в [РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ]

  - Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано любое значение, кроме [4/3 CROP&MIX 2.2K], и для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано любое значение, кроме [VIDEO]:

    [−12dB], [−10dB], [−8dB], [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB]

  - Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [4/3 CROP&MIX 2.2K] или для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано значение [VIDEO]:

    [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB]

- Если параметр [ВЫСОКОЕ] выбран в [РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ]

  - Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано любое значение, кроме [4/3 CROP&MIX 2.2K], и для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано любое значение, кроме [VIDEO]:

    [−8dB], [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB], [10dB], [12dB], [14dB], [16dB], [18dB], [20dB]

  - Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано любое значение, кроме [4/3 CROP&MIX 2.2K], и для параметра [ВЫБРАТЬ ГАММУ] задано значение [VIDEO]:

    [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB], [10dB], [12dB], [14dB], [16dB], [18dB], [20dB], [22dB], [24dB], [26dB]

  - Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [4/3 CROP&MIX 2.2K]:

    [−6dB], [−4dB], [−2dB], [0dB], [2dB], [4dB], [6dB], [8dB], [10dB], [12dB], [14dB], [16dB], [18dB], [20dB]

(Заводские настройки: [0dB])

## [БЕЛЫЙ]

### [AWB]

Регулировка автоматического баланса белого. Возможна, если для параметра [ЗНАЧЕНИЕ] задано значение [ПАМЯТЬ AWB].

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ВЫПОЛНИТЬ], [ОТМЕНА]

### [ЗНАЧЕНИЕ]

Выбор значения регулировки автоматического баланса белого.

Перечисленные ниже значения зарегистрированы в качестве заводских настроек.

- [ATW], [ПАМЯТЬ AWB], [3200K+0.0GMg], [4300K+0.0GMg], [5600K+0.0GMg], [6300K+0.0GMg]

(Заводские настройки: [3200K+0.0GMg])

ПРИМЕЧАНИЕ

- [ATW] невозможно выбрать, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] заданы параметры → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ГЛАВНОЕ] → [V-Log].

- [ATW] невозможно выбрать, если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] заданы параметры → [ИК-СЪЕМКА] → [ВКЛ].

### [ДОБАВИТЬ]

Регистрация нового значения регулировки автоматического баланса белого. Новое зарегистрированное значение можно выбрать в разделе [ЗНАЧЕНИЕ] меню [БЕЛЫЙ].

Можно зарегистрировать до 12 значений. Если уже зарегистрировано 12 значений, регистрация невозможна.

Перечисленные ниже значения зарегистрированы в качестве заводских настроек.

- [2000K]…[15000K], [−10.0GMg]…[+10.0GMg]

### [РЕДАКТ.]

Можно отредактировать выбранное в данный момент значение настройки. Оно будет сохранено после обновления значения настройки.

### [УДАЛИТЬ]

Удаление выбранного в данный момент значения настройки.

Его нельзя удалить, если зарегистрировано только одно значение настройки.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

## [ШУМОПОДАВЛЕНИЕ]

### [ISO800]

Переключение эффекта уменьшения шумов в диапазоне [БАЗ. ISO 800].

[НОРМ.1] и [НОРМ.2] являются параметрами, влияющими на разрешение, а [ПЛАВНЫЙ] является параметром, влияющим на снижение шума.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ПЛАВНЫЙ], [НОРМ.2], [НОРМ.1], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ISO2500]

Переключение эффекта уменьшения шумов в диапазоне [БАЗ. ISO 2500].

[НОРМ.1] и [НОРМ.2] являются параметрами, влияющими на разрешение, а [ПЛАВНЫЙ] является параметром, влияющим на снижение шума.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ПЛАВНЫЙ], [НОРМ.2], [НОРМ.1], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА]

### [ЭФФЕКТ АВТ. ДИАФРАГМЫ]

Установка целевого значения для работы автоматической диафрагмы.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[100]

(Заводские настройки: [50])

### [ОКНО АВТ. ДИАФРАГМЫ]

Выбор окна для обнаружения автоматической диафрагмы.

[НОРМ.1] | Окно, отображающееся в центре экрана.
[НОРМ.2] | Окно, отображающееся в нижней части экрана.
[ЦЕНТР] | Окно, представляющее собой точку возле центра экрана.

(Заводские настройки: [НОРМ.1])

### [ПИК./СРЕД. АВТ. ДИАФРАГМЫ]

Установка соотношения, включаемого в пик для стандартной автоматической диафрагмы.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[100]

(Заводские настройки: [30])

### [РЕГ. ДИАФРАГМЫ РУКОЯТКОЙ]

Установка направления, если для управления диафрагмой используется многофункциональный диск управления на ручке.

[ОТКР. НАПРАВО] | Диафрагма откроется, если повернуть многофункциональный диск управления на ручке по часовой стрелке.
[ОТКР. НАЛЕВО] | Диафрагма откроется, если повернуть многофункциональный диск управления на ручке против часовой стрелки.

(Заводские настройки: [ОТКР. НАПРАВО])

### [СМЕЩЕНИЕ АФ]

Смещение фокусного расстояния автофокуса с помощью кнопки + (дальше)/− (ближе).

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [−20]…[20]

(Заводские настройки: [0])

## [ИК-СЪЕМКА]

Включение/выключение записи в режиме IR.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [E.I.S.]

### [ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ]

Включение/выключение функции электронной стабилизации изображения.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ДАННЫЕ ПОЛОЖ. МАСШТ.]

Установка фокусного расстояния объектива, необходимого для электронной стабилизации изображения.

[АВТО] | Электронная стабилизация изображения путем автоматического использования информации о фокусном расстоянии.
[РУЧНАЯ] | Электронная стабилизация изображения путем использования фокусного расстояния, заданного в параметре [ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖ. МАСШТ.].

(Заводские настройки: [АВТО])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если задано значение [АВТО], требуется объектив EF, обменивающийся данными с видеокамерой для получения сведений о фокусном расстоянии.

  Актуальную информацию об объективе EF, обменивающемся данными с видеокамерой для получения сведений о фокусном расстоянии, см. в службе поддержки на приведенном ниже веб-сайте.

  https://pro-av.panasonic.net/

### [ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖ. МАСШТ.]

Установка фокусного расстояния (mm), используемого при задании для параметра [ДАННЫЕ ПОЛОЖ. МАСШТ.] значения [РУЧНАЯ].

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [8]…[200]

(Заводские настройки: [50])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Электронная стабилизация изображения не будет работать должным образом, если задать расстояние, отличное от фокусного расстояния объектива EF.

## [АВТ. БАЛАНС ЧЕРНОГО]

### [ABB]

Регулировка автоматического баланса черного.

[ВЫПОЛНИТЬ] | Применение автоматического баланса черного.
[ВЫХОД] | Возврат на один уровень выше.

В начало страницы