- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- [БЕЛЫЙ]

# [БЕЛЫЙ]

## [ATW] (автоматическое слежение за балансом белого)

Видеокамера поддерживает функцию автоматического слежения за балансом белого (ATW), позволяющую автоматически настраивать баланс белого в соответствии с условиями освещения.

Данная функция не гарантирует 100% точность баланса белого. Изменения в условиях освещения или точности баланса белого отслеживаются в определенном диапазоне. Используйте эту функцию с осторожностью.

## [AWB] (автоматический баланс белого)

Поместите белый узор в точку, где условия освещения соответствуют источнику света при съемке объекта, и отобразите белый цвет на экране.

Настройте яркость с помощью диска <IRIS>.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [БЕЛЫЙ] → [ЗНАЧЕНИЕ] → [ПАМЯТЬ AWB].

Выберите меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [БЕЛЫЙ] → [AWB] → [ВЫПОЛНИТЬ].

- Чтобы выполнить ту же операцию, нажмите кнопку USER, которой назначена функция [AWB] (автоматический баланс белого).

#### Значение настройки

- Полученное в результате настройки значение будет автоматически записано в [ПАМЯТЬ AWB].

#### Белый образец

- Вместо белого образца можно использовать какой-либо белый объект (например, ткань или стену).

- Размер белого образца должен быть следующим.

  1/2 или более от ширины экрана

  1/2 или более от высоты экрана

- Элементы точечного освещения не должны присутствовать на экране.

- Белый образец должен находиться в центре экрана.

## Установка цветовой температуры вручную (настройка с помощью параметра [ЗНАЧЕНИЕ])

Можно выбрать до 12 зарегистрированных значений цветовой температуры (баланса белого).

Выберите меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [БЕЛЫЙ] → [ЗНАЧЕНИЕ].

Выберите цветовую температуру.

В начало страницы