- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ]

# [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ]

Установка чувствительности видео.

## Двойная собственная чувствительность ISO

Видеокамера поддерживает двойную собственную чувствительность ISO, [800 ISO] и [2500 ISO], а также две настройки [NATIVE ISO].

Установка цепи переключения в датчике изображения обеспечивает высокую чувствительность и низкий уровень шума [2500 ISO].

Широта уменьшится в соответствии со значением при использовании более низкого диапазона значений ISO, чем [NATIVE ISO].

## [dB]

Предусмотрено два режима усиления: [НОРМАЛЬН.] и [ВЫСОКОЕ]. Для стандартной чувствительности, равной [NATIVE ISO], задается значение 0 dB.

При гамма-кривой [VIDEO] динамический диапазон составит 600%, что ниже, чем [V-Log] или любая другая гамма-кривая. Поэтому стандартная чувствительность будет более низкой, чем [V-Log] или другая гамма-кривая.

В начало страницы