- Начало
- Описание компонентов
- Видеокамера
- Правая панель

# Правая панель

1. Крепление для установки ЖК-монитора

   Используется для установки входящего в комплект крепления для установки ЖК-монитора.

2. Ручка

   Это съемная ручка.

   Уже установлена на видеокамеру.

3. Кнопка записи

   Начинает или останавливает запись.

4. Кнопка <ND FILTER>

   Переключает фильтр ND при нажатии кнопки <+> или <−>.

   Установленное значение можно проверить в отображении фильтра ND на экране VIEW. Ниже указано отображаемое содержимое отображения фильтра ND.

   [ND:1.8]: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/64.

   [ND:1.2]: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/16.

   [ND:0.6]: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/4.

   [ND:CLR]: фильтр ND не используется.

5. Колесо <IRIS>

   Управляет диафрагмой объектива EF.

   Поворот вверх: управление в направлении закрытия.

   Поворот вниз: управление в направлении открытия.

   Нажатие: переключение между положениями <AUTO>/<MANU>.

6. Кнопка <MENU>

   Отображает меню. Если нажать кнопку <MENU> при отображении меню, меню закроется.

7. Кнопка <AWB>/<USER 6>

   Регулирует баланс белого.

   Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER6).

8. Крепление дополнительных принадлежностей

   Можно также установить приспособление для установки ЖК-монитора из комплекта поставки.

9. Переключатель <CH1>

   Выбирает способ для регулировки уровня аудиовхода для разъема <AUDIO INPUT 1>.

   <AUTO>: автоматическая регулировка.

   <MANU>: регулировка выполняется с помощью регулятора <AUDIO LEVEL CH1>.

10. Регулятор <AUDIO LEVEL CH1>

    Регулирует уровень аудиовхода, если переключатель <CH1> установлен в положение <MANU>.

11. Регулятор <AUDIO LEVEL CH2>

    Регулирует уровень аудиовхода, если переключатель <CH2> установлен в положение <MANU>.

12. Переключатель <CH2>

    Выбирает способ для регулировки уровня аудиовхода для разъема <AUDIO INPUT 2>.

    <AUTO>: автоматическая регулировка.

    <MANU>: регулировка выполняется с помощью регулятора <AUDIO LEVEL CH2>.

13. Индикатор питания

    Указывает состояние питания. Горит красным, когда питание включено.

    Мигание индикатора можно настроить в меню.

14. Встроенный динамик

    Вывод аудио при воспроизведении.

    Аудио не выводится через встроенный динамик, когда головная гарнитура подключена к разъему головной гарнитуры.

15. Кнопки USER (<USER 1>, <USER 2>/<VIEW>, <USER 3>/<INFO>)

    Каждой кнопке можно назначить функцию, выбранную пользователем. Если нажать кнопку, когда отображается экран VIEW, будет выполнена назначенная функция.

    Если нажать кнопку, когда отображается экран HOME, будет выполнена операция кнопки <VIEW>/<INFO>, отображаемая оранжевым цветом на видеокамере. Если нажать кнопку <VIEW>, отобразится экран VIEW, а если нажать кнопку <INFO>, отобразится экран INFO.

16. Кнопка <E.I.S.>/<USER 4>

    Включение/выключение функции электронной стабилизации изображения.

    Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER4).

17. Кнопка <WFM>/<USER 5>

    Включение/выключение отображения осциллографа на ЖК-мониторе.

    Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER5).

18. Переключатель <LOCK>

    Если переместить переключатель в положение < >, будут отключены другие операции, кроме переключателя питания.

    Настраивает кнопку и отключает операцию в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [ПЕРЕКЛ. БЛОКИРОВКИ].

19. Переключатель <WB>/<USER>/<ISO/dB>

    Используется для переключения между функциями <WB> (баланс белого)/<USER> (кнопка USER)/<ISO/dB> (регулировка усиления).

    Выбранная функция управляет многофункциональным диском управления.

20. Многофункциональный диск управления

    Перемещает, выбирает и настраивает меню, когда отображается меню.

    Также управляет выбранной функцией с помощью переключателя <WB>/<USER>/<ISO/dB>.

21. Кнопка <EXIT>

    Возвращается на один уровень выше при отображении меню. Если нажать кнопку <EXIT>, не подтверждая значение настройки, изменение настройки не будет сохранено.

22. Кнопка <HOME>

    Позволяет задать отображение экрана HOME на ЖК-мониторе.

23. Кнопка <THUMBNAIL>

    Позволяет задать отображение экрана эскизов на ЖК-мониторе.

    Если снова нажать кнопку <THUMBNAIL>, отобразится экран VIEW.

24. Переключатель питания

    Переключение между включенным питанием и режимом ожидания.

    Чтобы включить питание, переместите переключатель питания в положение < > (ВКЛ). Чтобы включить режим ожидания, переместите переключатель питания в положение < > (режим ожидания).

В начало страницы