- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ]

# Меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ]

Выбор различных элементов для функции записи.

## [КАРТЫ/НОСИТЕЛЬ]

### [ФОРМАТ. ПАМЯТЬ]

Форматирование карты SD в указанном слоте. Данные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы не удалить нужное содержимое.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [СЛОТ1], [СЛОТ2]

## [НАЗВАНИЕ КЛИПА]

### [ИНДЕКС КАМЕРЫ]

Установка CAM INDEX, используемого в имени файла формата MOV, который нужно записать. Укажите одну букву в верхнем регистре. Она будет сохранена в качестве значения в метке тома на карте SD.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [A]…[Z]

(Заводские настройки: [A])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это значение будет сохранено в метке тома на карте SD, но не будет использоваться в имени файла, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ КОДЕК] задан формат AVCHD.

### [НОМЕР СЛЕД. КАССЕТЫ]

Установка REEL COUNT, используемого в имени файла формата MOV, который нужно записать. Значение настройки [НОМЕР СЛЕД. КАССЕТЫ] сохраняется в метке тома на карте SD в качестве параметра REEL COUNT вместе со значением настройки [ИНДЕКС КАМЕРЫ]. Кроме того, значение настройки увеличится на единицу после сохранения. (Оно будет сброшено [001] после достижения значения [999].)

- Если карта SD отформатирована

- При записи на карту SD, в метке тома которой не хранится значение REEL COUNT

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [001]…[999]

(Заводские настройки: [001])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это значение будет сохранено в метке тома на карте SD, но не будет использоваться в имени файла, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ КОДЕК] задан формат AVCHD.

## [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ]

Установка функции записи с использованием двух карт SD.

[ВЫКЛ] | Функция не задается.
[НЕПРЕРЫВН.ЗАП.] | Установка эстафетной записи.
[ОДНОВРЕМ.ЗАП.] | Установка одновременной записи.

(Заводские настройки: [НЕПРЕРЫВН.ЗАП.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступную для установки комбинацию и ограничения см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

## [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.]

Установка применения предварительной записи.

Время предварительной записи зависит от настройки, заданной в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]/[ОСНОВНОЙ КОДЕК].

[ВКЛ] | Выполнение предварительной записи. Ниже указано время предварительной записи. Если для параметра [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] установлено значение [1280x720], [1920x1080] или [2048x1080]: приблизительно 10 секунд Если для параметра [ОСНОВНОЙ КОДЕК] задано значение [422ALL-I 400M]: приблизительно 3 секунды При другом значении: приблизительно 5 секунд
[ВЫКЛ] | Предварительная запись не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступную для установки комбинацию и ограничения см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

## [ФУНКЦИЯ ЗАП.]

### [РЕЖИМ ЗАП.]

Выбор режима записи.

[НОРМАЛЬН.] | Выполнение стандартной записи.
[ИНТЕРВАЛБНАЯ] | Выполнение интервальной записи. (Функция для повторения операции записи по одному кадру через заданный интервал времени.)

(Заводские настройки: [НОРМАЛЬН.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступную для установки комбинацию и ограничения см. в разделе «Функции записи, которые нельзя использовать одновременно».

### [ДЛИТ. ИНТЕРВАЛА]

Установка временного интервала интервальной записи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1 с], [2 с], [5 с], [10 с], [30 с], [1 мин], [5 мин], [10 мин]

(Заводские настройки: [5 мин])

## [TC]

### [ЗАД. TC]

Установка для записываемого временного кода значения по умолчанию.

Часы | [00]…[23]
Минуты | [00]…[59]
Секунды | [00]…[59]
Кадр | [00] … [23] (если задано значение [24.00p] или [23.98p]) [00] … [24] (если задано значение [50.00i], [50.00p] или [25.00p]) [00] … [29] (если задано значение [59.94i], [59.94p] или [29.97p])

(Заводские настройки: [00]) (каждый элемент)

### [ЗАД. UB]

Задает пользовательскую информацию.

Активируется, только если выбрано значение [ПОЛЬЗОВАТ.] в разделе [РЕЖИМ UB] меню [TC].

Каждую цифру можно задать в указанном ниже диапазоне.

- [00]…[FF]

(Заводские настройки: [00])

### [TC/UB/Dur.]

Переключение отображения временного кода на пользовательскую информацию или счетчик длительности.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

[TC] | Отображение временного кода
[UB] | Отображение пользовательской информации
[Dur.] | Отображение счетчика длительности

(Заводские настройки: [TC])

### [FREE/REC RUN]

Установка режима работы, позволяющего опередить генератор временного кода.

[FREE RUN] | Опережение независимо от режима работы.
[REC RUN] | Опережение только во время записи.

(Заводские настройки: [FREE RUN])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этого параметра будет зафиксировано значение [REC RUN], если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] заданы параметры → [КАДР/С] → [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ].

- Для этого параметра будет зафиксировано значение [FREE RUN], если в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] заданы параметры → [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] → [ВКЛ].

- Для этого параметра будет зафиксировано значение [REC RUN], если задан параметр в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] → [ИНТЕРВАЛБНАЯ].

### [DF/NDF]

Установка метода подсчета для генератора временного кода.

Активируется, только если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] заданы параметры → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА] → [59.94i]/[59.94p]/[29.97p].

[DF] | Используется режим с пропуском кадров.
[NDF] | Используется режим без пропуска кадров.

(Заводские настройки: [NDF])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этого параметра будет зафиксировано значение [NDF], если задан параметр в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] → [ИНТЕРВАЛБНАЯ].

### [РЕЖИМ UB]

Выбор режима пользовательской информации. В ролике записывается пользовательская информация. Кроме того, она выводится как LTC UB, VITC UB сигнала SDI.

[Частота кадров] | Выбор информации об изображении на видеокамере (например, частоты кадров).
[ПОЛЬЗОВАТ.] | Выбор пользовательской информации, заданной в разделе [ЗАД. UB].
[ВРЕМЯ] | Выбор местного времени. (чч, мм, сс)
[ДАТА] | Выбор местной даты и времени. (ГГ, ММ, ДД, чч)
[НАЗВАНИЕ КЛИПА] | Код символа ASCII для CAM INDEX (с A по Z), записанный в качестве файла формата MOV, переходит в MSB. Кроме того, трехзначный код символа ASCII для REEL COUNT, записанный в качестве файла формата MOV, переходит в LSB. (Пример: A123=0x41 0x31 0x32 0x33) Он будет записан, даже если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ КОДЕК] не задан формат MOV.

(Заводские настройки: [ПОЛЬЗОВАТ.])

### [ВЫБР.ВХ./ВЫХ.TC]

Установка ввода/вывода с разъема <TC IN/OUT>.

[ВХОД TC] | Установка ввода временного кода.
[ВЫХОД TC] | Установка вывода временного кода.

(Заводские настройки: [ВХОД TC])

### [ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА TC]

Установка задержки вывода временного кода с разъема <TC IN/OUT>.

[ЗАПИСЬ] | Вывод временного кода при записи без задержки. Используется при одновременной записи на две видеокамеры, если ведущим является временной код на этой видеокамере.
[ВЫХОД SDI] | Подстройка к выходному изображению с разъема <SDI OUT>. Вывод изображения выполняется без задержки, если видео не выводится с разъема <SDI OUT>.

(Заводские настройки: [ЗАПИСЬ])

В начало страницы