- Начало
- Подготовка
- Назначение функции кнопкам USER
- Функции, назначенные кнопкам USER

# Функции, назначенные кнопкам USER

## Функции, назначенные кнопкам с <USER 1> по <USER 9>

Элемент | Описание
--- | ---
[ПОДАВЛ.] | Отключает назначение функций.
[AWB] | Включение/выключение автоматического баланса белого.
[А.ФОКУС ОДН.НАЖ.] | Назначение функции автофокусировки одним нажатием.
[АВТ.ДИАФР. ОДН.НАЖ.] | Назначение функции установки автоматической диафрагмы одним нажатием.
[ATW LOCK] | Фиксация значения баланса белого. При повторном нажатии кнопки USER будет возобновлена функция автоматического слежения за балансом белого. Включайте ее при работе функции автоматического слежения за балансом белого.
[E.I.S.] | Включение/выключение функции электронной стабилизации изображения.
[D.ZOOM] | Включение/выключение цифрового зума. Зум будет выполняться с увеличением угла обзора в 1,4 раза по вертикали и горизонтали.
[ИК-СЪЕМКА] | Включение/выключение записи в режиме IR.
[ПЕРЕКЛ. ЗАПИСИ] | Начинает или останавливает запись.
[ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] | Включение/выключение предварительной записи.
[ПРОВЕРКА ЗАПИСАННОГО] | Автоматическое воспроизведение приблизительно трех последних секунд ранее снятого ролика.
[УДАЛ. ПОСЛ. КЛИП] | Удаление последнего снятого ролика.
[ВЫБОР СЛОТА] | Выбор слот карты с картой SD, вставленной для записи. Либо переключение слота карты для ролика, который необходимо отобразить на экране эскизов.
[РАСШИРИТЬ] | Включение/выключение функции увеличенного изображения (помощи при фокусировке).
[ПОМ.ОТКР.ДИАФ.] | Назначение функции помощи при фокусировке с открытой диафрагмой (помощи при фокусировке).
[ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.] | Включение/выключение функции усиления контуров и отображения фокусировочного квадрата (помощи при фокусировке). Выбор изображения на дисплее выполняется в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ФОК.ЖКД] → [ПИКИНГ/КВАДРАТЫ].
[WFM] | Переключение отображения осциллографа. Выбор отображения формы сигнала выполняется в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.ЖКД] → [РЕЖИМ WFM].
[ТОЧ.ЭКСПОНОМЕТР] | Отображение/скрытие точечного экспонометра. Функция включена, если в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] заданы параметры → [ИНДИКАТОР SDI/HDMI]/[ИНДИКАТОР ЖКД] → [ТОЧ.ЭКСПОНОМЕТР] → [ВКЛ].
[ZEBRA] | Отображение/скрытие зебры.
[УРОВЕНЬ] | Отображение/скрытие индикатора уровня.
[ЗАД.УКАЗ.УРОВНЯ] | Установка текущего горизонтального и вертикального направления в качестве эталонного значения индикатора уровня.
[ЦВЕТ SDI] | Переключение выходного изображения с разъема <SDI OUT>.
[ЦВЕТ HDMI] | Переключение выходного изображения с разъема <HDMI>.
[ЦВЕТ ЖКД] | Переключение выходного изображения с разъема <LCD>.
[ЖКД БЕЗ ИНДИК.] | Отмена отображения индикатора или метки, которые накладываются на видео, выводимое с разъема <LCD>.
[МАРКЕР ЖКД] | Отображение/скрытие метки, которая накладывается на видео, выводимое с разъема <LCD>.
[ЦВЕТ.ПОЛОСЫ] | Отображение/скрытие цветных полосок.
[ЯРКОСТЬ ЖКД] | Улучшение изображения на ЖК-мониторе в хорошо освещенной местности, например на улице.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перечисленные ниже функции будут отключены, если видеокамеру перевести в режим < > (режим ожидания) и снова включить.

  [ATW LOCK], [D.ZOOM], [РАСШИРИТЬ], [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.], [WFM], [ТОЧ.ЭКСПОНОМЕТР], [ЖКД БЕЗ ИНДИК.], [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ], [ЯРКОСТЬ ЖКД]

- Перечисленные ниже функции будут включены, если видеокамеру перевести в режим < > (режим ожидания) и снова включить.

  [МАРКЕР ЖКД]

## Функции, назначенные многофункциональному диску управления

Если переключатель <WB>/<USER>/<ISO/dB> установить в положение <USER>, многофункциональный диск управления можно использовать в качестве кнопки USER.

- Его можно использовать как кнопку USER, если отображается экран VIEW.

Элемент | Описание
--- | ---
[ПОДАВЛ.] | Отключает назначение функций.
[SHUTTER] | Включение/выключение функции затвора при нажатии многофункционального диска управления. Значение скорости затвора можно выбрать, поворачивая многофункциональный диск управления.
[КАДР/С] | Включение/выключение функции записи с переменной частотой кадров при нажатии многофункционального диска управления. Значение частоты кадров можно выбрать, поворачивая многофункциональный диск управления.
[ГРОМК.МОНИТОРА] | Уровень звука, выводимого с разъема головной гарнитуры, можно регулировать нажатием многофункционального диска управления. На ЖК-мониторе отображается аудиометр для регулировки, если он включен. Уровень звука можно отрегулировать, поворачивая многофункциональный диск управления. Чтобы завершить регулировку уровня звука, снова нажмите многофункциональный диск управления.

В начало страницы