- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция отображения формы

# Функция отображения формы

Можно отобразить форму сигнала отображения.

#### Назначение функции [WFM] кнопке USER

Настройте эту функцию таким образом, чтобы осциллограф можно было отобразить или скрыть с помощью произвольной кнопки USER.

Выберите меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [ПОЛЬЗОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ] → [USER1]–[USER9] → [WFM].

- Функция [WFM] назначается кнопке <USER 5> в качестве заводской настройки.

#### Отображение осциллографа

Нажмите кнопку USER, которой назначена функция [WFM].

Для возврата к обычному отображению нажмите кнопку USER еще раз.

- Изображение на экране переключается при каждом нажатии кнопки USER, если в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] заданы параметры → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.ЖКД] → [РЕЖИМ WFM] → [Осцил./ Вектр.].

## Установка отображения осциллографа

Можно переключаться между отображением формы сигнала и вектора.

В меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.ЖКД] → [РЕЖИМ WFM] выберите отображение осциллографа.

[Осциллограф]: отображается форма сигнала.

[Вектроскоп]: отображается вектор.

[Осцил./ Вектр.]: отображаются форма сигнала и вектор. При каждом нажатии кнопки USER, которой назначена функция [WFM], изображение меняется в следующем порядке: форма сигнала, вектор, без индикации.

- Осциллограф отображается только на ЖК-мониторе.

- Осциллограф выводится в нижнем правом углу ЖК-монитора.

## Установка пропускания

Можно задать пропускание для осциллографа.

В меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.ЖКД] → [ПРОЗРАЧНОСТЬ WFM] выберите значение пропускания.

- Можно выбрать одно из следующих значений пропускания: [0%], [25%] или [50%].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Осциллограф невозможно записать.

- Он не выводится в режиме увеличенного изображения, а также отображения фокусировочного квадрата для функции помощи при фокусировке.

- Осциллограф автоматически отображается при установке в меню некоторых параметров для настройки качества изображения.

В начало страницы