- Начало
- Съемка
- Съемка
- Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи

# Выбор разрешения, кодека и частоты кадров для видеозаписи

Разрешение, кодек и частоту для видеозаписи можно выбрать в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ].

- [ЧАСТОТА]: частота системы

- [SDI RAW]: разрешение (выходное разрешение RAW, которое выводится с разъема <SDI OUT>)

  Если для параметра [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], параметры [РЕЖИМ СЕНСОРА], [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] и [ОСНОВНОЙ КОДЕК] невозможно настроить.

- [РЕЖИМ СЕНСОРА]: режим функционирования датчика

- [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]: разрешение

- [ОСНОВНОЙ КОДЕК]: записывающий кодек

  - 4:2:0 (8 бит) LongGOP MOV: [420LongGOP 150M], [420LongGOP 100M], [420LongGOP 50M]

  - 4:2:2 (10 бит) LongGOP MOV: [422LongGOP 150M], [422LongGOP 100M], [422LongGOP 50M]

  - 4:2:2 (10 бит) ALL-Intra MOV: [422ALL-I 400M], [422ALL-I 200M], [422ALL-I 100M]

  - AVCHD: [AVCHD PS], [AVCHD PH], [AVCHD HA], [AVCHD PM]

- VFR: функция записи с переменной частотой кадров (диапазон значений переменной частоты кадров)

## При установке для параметра [ЧАСТОТА] значения [23.98p]

Можно настроить, только если для параметра [SDI RAW] задано значение [ВЫКЛ].

[РЕЖИМ СЕНСОРА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ОСНОВНОЙ КОДЕК] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
| [422ALL-I 400M]
| [3840x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
| [422ALL-I 400M]
| [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 60fps
| [422ALL-I 100M]
| [1920x1080] | [422LongGOP 50M]
| [422ALL-I 100M]
| [AVCHD PH] | —
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 120fps
[422ALL-I 100M]
[1920x1080] | [422LongGOP 50M]
[422ALL-I 100M]
[4/3 CROP&MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 50M] | 1fps - 240fps
[1920x1080] | [420LongGOP 50M]

## При установке для параметра [ЧАСТОТА] значения [24.00p]

Можно настроить, только если для параметра [SDI RAW] задано значение [ВЫКЛ].

[РЕЖИМ СЕНСОРА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ОСНОВНОЙ КОДЕК] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
[422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
[422ALL-I 400M]
[2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 60fps
[422ALL-I 100M]
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 120fps
[422ALL-I 100M]
[4/3 CROP&MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 50M] | 1fps - 240fps

## При установке для параметра [ЧАСТОТА] значения [25.00p]

Можно настроить, только если для параметра [SDI RAW] задано значение [ВЫКЛ].

[РЕЖИМ СЕНСОРА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ОСНОВНОЙ КОДЕК] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 50fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 25fps
|  | [422ALL-I 400M] |
| [3840x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 50fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 25fps
|  | [422ALL-I 400M] |
| [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 50fps
|  | [422ALL-I 100M] |
| [1920x1080] | [422LongGOP 50M] |
|  | [422ALL-I 100M] |
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 100fps
| [422ALL-I 100M] |
[1920x1080] | [422LongGOP 50M] |
|  | [422ALL-I 100M] |
[4/3 CROP&MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 50M] | 1fps - 200fps
[1920x1080] | [420LongGOP 50M]

## При установке для параметра [ЧАСТОТА] значения [29.97p]

Можно настроить, только если для параметра [SDI RAW] задано значение [ВЫКЛ].

[РЕЖИМ СЕНСОРА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ОСНОВНОЙ КОДЕК] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
|  | [422ALL-I 400M] |
| [3840x2160] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
| [422LongGOP 150M] | 1fps - 30fps
|  | [422ALL-I 400M] |
| [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 60fps
|  | [422ALL-I 100M] |
| [1920x1080] | [422LongGOP 50M] |
|  | [422ALL-I 100M] |
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 50M] | 1fps - 120fps
| [422ALL-I 100M] |
[1920x1080] | [422LongGOP 50M] |
|  | [422ALL-I 100M] |
[4/3 CROP&MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 50M] | 1fps - 240fps
[1920x1080] | [420LongGOP 50M]

## При установке для параметра [ЧАСТОТА] значения [50.00p]

Можно настроить, только если для параметра [SDI RAW] задано значение [ВЫКЛ].

[РЕЖИМ СЕНСОРА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ОСНОВНОЙ КОДЕК] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 150M] | 1fps - 50fps
| [3840x2160] | [420LongGOP 150M]
| [2048x1080] | [422LongGOP 100M] | 1fps - 50fps
|  | [422ALL-I 200M] |
| [1920x1080] | [422LongGOP 100M] |
| [422ALL-I 200M] |
| [AVCHD PS] | —
| [1280x720] | [AVCHD PM] | —
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 100M] | 1fps - 100fps
| [422ALL-I 200M] |
[1920x1080] | [422LongGOP 100M] |
|  | [422ALL-I 200M] |
[4/3 CROP&MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 200fps
[1920x1080] | [420LongGOP 100M]

## При установке для параметра [ЧАСТОТА] значения [59.94p]

Можно настроить, только если для параметра [SDI RAW] задано значение [ВЫКЛ].

[РЕЖИМ СЕНСОРА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ОСНОВНОЙ КОДЕК] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [4096x2160] | [420LongGOP 150M] | 1fps - 60fps
| [3840x2160] | [420LongGOP 150M]
| [2048x1080] | [422LongGOP 100M] | 1fps - 60fps
|  | [422ALL-I 200M] |
| [1920x1080] | [422LongGOP 100M] |
| [422ALL-I 200M] |
| [AVCHD PS] | —
| [1280x720] | [AVCHD PM] | —
[S35 MIX 2.8K] | [2048x1080] | [422LongGOP 100M] | 1fps - 120fps
| [422ALL-I 200M] |
[1920x1080] | [422LongGOP 100M] |
|  | [422ALL-I 200M] |
[4/3 CROP&MIX 2.2K] | [2048x1080] | [420LongGOP 100M] | 1fps - 240fps
[1920x1080] | [420LongGOP 100M]

## При установке для параметра [ЧАСТОТА] значения [59.94i]

Можно настроить, только если для параметра [SDI RAW] задано значение [ВЫКЛ].

[РЕЖИМ СЕНСОРА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ОСНОВНОЙ КОДЕК] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [1920x1080] | [422LongGOP 50M] | —
[422ALL-I 100M]
[AVCHD PH]
[AVCHD HA]

## При установке для параметра [ЧАСТОТА] значения [50.00i]

Можно настроить, только если для параметра [SDI RAW] задано значение [ВЫКЛ].

[РЕЖИМ СЕНСОРА] | [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] | [ОСНОВНОЙ КОДЕК] | VFR
--- | --- | --- | ---
[S35 5.7K] | [1920x1080] | [422LongGOP 50M] | —
[422ALL-I 100M]
[AVCHD PH]
[AVCHD HA]

В начало страницы