- Начало
- Вывод данных и отображение экрана
- Отображение состояния экрана

# Отображение состояния экрана

#### Во время съемки

1. Имя ролика

   Отображается имя записываемого ролика (максимум восемь символов с самого начала).

2. Разрешение системы/разрешение вывода RAW

   Отображается разрешение, установленное в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ]/[РЕЖИМ СЕНСОРА].

   - [4096x2160]

   - [3840x2160]

   - [2048x1080]

   - [1920x1080]

   - [1280x720]

   - [2048 MIX], [1920 MIX]: при установке для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] значения [S35 MIX 2.8K]

   - [2048 CROP], [1920 CROP]: при установке для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] значения [4/3 CROP&MIX 2.2K]

   Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], отображается выходное разрешение RAW, заданное через параметр [SDI RAW].

   - [S35 5.7K]

   - [CROP 4K]

   - [CROP&MIX 2K]

3. Частота системы

   Отображается частота, установленная в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА].

   - [23.98p]

   - [24.00p]

   - [25.00p]

   - [29.97p]

   - [50.00p]

   - [50.00i]

   - [59.94p]

   - [59.94i]

4. Цвет при основной операции записи

   Отображается настройка цвета, установленная в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ГЛАВНОЕ].

   - [VLog]: V-Log

   - [SCN1]: SCENE1

   - [SCN2]: SCENE2

   - [SCN3]: SCENE3

   - [SCN4]: SCENE4

   - [SCN5]: SCENE5

5. Формат записи

   Отображается формат, установленный в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ КОДЕК]/[SDI RAW].

   - [MOV 420L]

   - [MOV 422L]

   - [MOV 422I]

   - [AVCHD PS]

   - [AVCHD PH]

   - [AVCHD HA]

   - [AVCHD PM]

   - [SDI RAW]: если для параметра [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ].

6. Состояние записи (слот карты 1)

   Отображается состояние записи на карту SD в слоте 1.

   - : карта не выбрана для записи.

   - (мигает): карта SD распознается.

   - : остановлена запись на вставленную карту SD, выбранную для записи.

   - (мигает): карта SD распознается.

   - : выполняется запись.

   - (мигающая красная точка): выполняется подготовка к остановке записи.

   - [P]: остановлена запись при включенном режиме предварительной записи и вставленной карте SD, выбранной для записи.

   - [P]: предварительная запись включена, а карта SD не вставлена в слот, либо карта SD не распознана.

   - (Нет индикации): выбрано одно из следующих состояний.

     - Карта SD не установлена.

     - Карту SD невозможно распознать.

     - В меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], и запись остановлена.

   - : Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], и выполняется запись.

7. Оставшееся место для записи и состояние карты SD (слот 1)

   Отображаются оставшееся место для записи на карте SD и состояние карты SD в слоте 1.

   - [0min]–[999min]: оставшееся место для записи (значение в 999 минут или более отображается как [999min]).

     - Дисплей начнет мигать, когда останется места для записи содержимого длительностью две минуты или менее.

     - Во время одновременной записи отображается оставшееся место для записи, достаточное для этого режима (меньшее из значений для двух карт SD).

   - [WP]: активирована защита от записи (выключатель защиты от записи на карте SD установлен в положение LOCK).

   - [END]: не осталось места для записи (на карте SD).

   - [ERR]: вставлена карта SD, недоступная для записи (она распознается, но не может использоваться, например, вследствие ошибки формата или поскольку не является картой SD и т. д.).

   - [!SDXC]: карта памяти SDXC не вставлена для записи в формате MOV.

   - (Нет индикации): выбрано одно из следующих состояний.

     - Карта SD не установлена.

     - Карту SD невозможно распознать.

     - В меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ]

8. Состояние записи (слот карты 2)

   Отображается состояние записи на карту SD в слоте 2.

   - : карта не выбрана для записи.

   - (мигает): карта SD распознается.

   - : остановлена запись на вставленную карту SD, выбранную для записи.

   - (мигает): карта SD распознается.

   - : выполняется запись.

   - (мигающая красная точка): выполняется подготовка к остановке записи.

   - [P]: остановлена запись при включенном режиме предварительной записи и вставленной карте SD, выбранной для записи.

   - [P]: предварительная запись включена, а карта SD не вставлена в слот, либо карта SD не распознана.

   - (Нет индикации): выбрано одно из следующих состояний.

     - Карта SD не установлена.

     - Карту SD невозможно распознать.

     - В меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ]

9. Оставшееся место для записи и состояние карты SD (слот 2)

   Отображаются оставшееся место для записи на карте SD и состояние карты SD в слоте 2.

   - [0min]–[999min]: оставшееся место для записи (значение в 999 минут или более отображается как [999min]).

     - Дисплей начнет мигать, когда останется места для записи содержимого длительностью две минуты или менее.

     - Во время одновременной записи отображается оставшееся место для записи, достаточное для этого режима (меньшее из значений для двух карт SD).

   - [WP]: активирована защита от записи (выключатель защиты от записи на карте SD установлен в положение LOCK).

   - [END]: не осталось места для записи (на карте SD).

   - [ERR]: вставлена карта SD, недоступная для записи (она распознается, но не может использоваться, например, вследствие ошибки формата или поскольку не является картой SD и т. д.).

   - [!SDXC]: карта памяти SDXC не вставлена для записи в формате MOV.

   - (Нет индикации): выбрано одно из следующих состояний.

     - Карта SD не установлена.

     - Карту SD невозможно распознать.

     - В меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ]

10. Функция двух слотов

    Отображается состояние параметров функции записи с использованием двух карт SD.

    Косая черта отображается, если запись на карты в двух слотах невозможна даже в случае включения каждой из функций.

    - [RELAY]: если включена эстафетная запись

    - [SIMUL]: если включена одновременная запись

    - (Нет индикации): если активирована запись в стандартном формате

11. Временной код

    Отображаются временной код, пользовательская информация и длительность в соответствии с настройками меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [TC/UB/Dur.].

    - [TC :::]: отображение временного кода. (При синхронизации с временным кодом, введенным с внешнего устройства, данные отображаются в черно-белой инверсии.)

    - [UB ]: отображение пользовательской информации.

    - [Dur :::]: отображение длительности.

12. Состояние источника питания

    : указание уровня оставшегося заряда батареи при питании от батареи. (Отображение состояния батареи изменяется следующим образом: → → → → , пока уровень оставшегося заряда батареи уменьшается. Он будет мигать красным цветом, когда уровень оставшегося заряда батареи станет нулевым.)

    : отображается, если питание подается с блока питания.

13. Индикатор уровня звука

    Отображение громкости.

    Отображается положение номинального уровня, заданного в меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [НАСТР.ЗВУК.КАНАЛ.] → [ЗАПАС МОЩНОСТИ] → [18dB]/[20dB]. (Восьмое слева, если задано значение [20dB], девятое слева при установке значения [18dB].)

    - : отображается, когда звук не записывается. (Например, если включена функция записи с переменной частотой кадров, а установленная частота кадров отличается от частоты системы.)

14. Частота кадров

    Отображает частоту кадров.

    Отображается два знака после разделителя-запятой, только если частота кадров совпадает с настройкой частоты системы.

    Не отображается, если частота системы равна 60i/50i.

15. Скорость затвора

    Отображает скорость затвора.

    Можно переключаться между единицами отображения ([сек.] и [град.]) с помощью меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [SHUTTER] → [РЕЖИМ]. Если задано значение [сек.], скорость отображается в единицах времени (минуты), а если установлено значение [град.] — в единицах отображения угла диафрагмы.

    Данные не отображаются при выключенном затворе.

16. EXPOSURE INDEX

    Отображение чувствительности видео. Можно переключаться между единицами отображения ([ISO] и [dB]) с помощью меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ] → [РЕЖИМ].

17. Точечный экспонометр

    Отображение значения яркости в центре в следующих единицах: [STOP] или [%].

    Если выбран параметр [V-Log], можно переключаться между единицами отображения ([STOP] и [%]) с помощью меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ПОМ.ИНД.ЭКСП.ЖКД] → [ЕДИНИЦА ТОЧ.ЭКСП.]. Если выбран параметр, отличный от [V-Log], данные отображаются в [%].

18. Цветовая температура

    Отображение выбранной цветовой температуры.

    - [AK+.]: Отображается значение цветовой температуры и значение настройки GMg. При наличии списка предварительно заданных параметров, полученного с помощью функции автоматического баланса белого, отображается буква [A].

    - [ATW]: отображается, если работает функция автоматического слежения за балансом белого.

    - [ATW LOCK]: отображается, если функция автоматического слежения за балансом белого заблокирована.

19. Диафрагма

    Отображает значение F. ([A] отображается при работе функции автоматической диафрагмы.)

    Не отображается в приведенных ниже случаях.

    - Если не подсоединен объектив

    - Если невозможно получить данные

20. Зум

    Отображается расстояние зуммирования в миллиметрах.

    Не отображается в приведенных ниже случаях.

    - Если не подсоединен объектив

    - Если невозможно получить данные

21. Фильтр ND

    Отображает выбранный фильтр ND.

    - [ND:1.8]: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/64.

    - [ND:1.2]: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/16.

    - [ND:0.6]: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/4.

    - [ND:CLR]: фильтр ND не используется.

22. Функция электронной стабилизации изображения/цифровой зум

    Отображается, когда установлена функция электронной стабилизации изображения или включен цифровой зум.

    - [EIS]: отображается, если включена функция электронной стабилизации изображения.

    - [D1.4x]: отображается, если включен 1,4-кратный цифровой зум.

23. Специальная функция записи

    Отображает состояние специальной функции записи.

    - [INTRVL]: интервальная запись остановлена.

    - [I-REC]: выполняется интервальная запись. (Отображается красным)

24. Область отображения сообщений

    Отображается сообщение, например состояние видеокамеры или предупреждение.

25. Индикатор уровня

    Можно проверить наклон в горизонтальном или вертикальном направлении.

    Отображается только на ЖК-мониторе.

26. Состояние подключения к беспроводной локальной сети

    Отображается состояние подключения к беспроводной локальной сети.

27. Состояние управления записью с внешнего устройства (разъем <SDI OUT>/<HDMI>)

    Отображение состояния управления началом и остановкой записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <SDI OUT> и разъему <HDMI>.

    - [S/H]: инструкции по записи включаются в данные, которые выводятся с разъема <SDI OUT> или <HDMI>.

    - [S/H]: инструкции по приостановке включаются в данные, которые выводятся с разъема <SDI OUT> или <HDMI>.

    - [SDI]: инструкции по записи включаются в данные, которые выводятся с разъема <SDI OUT>.

    - [SDI]: инструкции по приостановке включаются в данные, которые выводятся с разъема <SDI OUT>.

    - [HDMI]: инструкции по записи включаются в данные, которые выводятся с разъема <HDMI>.

    - [HDMI]: инструкции по приостановке включаются в данные, которые выводятся с разъема <HDMI>.

28. Осциллограф

    Отображается состояние видео в виде формы сигнала или вектора.

    Отображается только на ЖК-мониторе.

29. Съемка в режиме IR

    Отображается, если включена запись в режиме IR.

#### Во время воспроизведения

1. Состояние воспроизведения

   Отображается состояние воспроизведения.

   Отображается только при воспроизведении.

   - : остановка

   - : воспроизведение

   - : пауза

   - : покадровая перемотка

   - : покадровое воспроизведение

   - : ускоренное воспроизведение (с 10-кратной скоростью)

   - : ускоренное воспроизведение (с 20-кратной скоростью)

   - : ускоренное обратное воспроизведение (с 10-кратной скоростью)

   - : ускоренное обратное воспроизведение (с 20-кратной скоростью)

   - : замедленное воспроизведение

   - : обратное замедленное воспроизведение

2. Ползунок непосредственного воспроизведения

   Отображает общее положение, в котором выполняется воспроизведение.

3. Кнопка воспроизведения навигации

   Работает путем касания.

   - : ускоренное воспроизведение

   - : ускоренное обратное воспроизведение

   - : остановка

   - /: воспроизведение/пауза

В начало страницы