- Начало
- Обзор
- Действия, которые можно выполнить с помощью данной камеры
- Подключение к внешним устройствам

# Подключение к внешним устройствам

## Подключение монитора

Для вывода изображений можно подключить монитор.

- Используйте кабель с двойной экранировкой с поддержкой 4K/60P в качестве HDMI-кабеля (приобретается дополнительно). Также рекомендуется использовать совместимый HDMI-кабель 4K/60P от компании Panasonic.

- Для кабеля BNC (приобретается дополнительно), подключенного к разъему <SDI OUT>, подготовьте кабель с двойным экранированием, эквивалентный 5C-FB.

HDMI-кабель

Монитор

BNC-кабель (разъем <SDI OUT>)

## Дистанционное управление через разъем iPad или Android

Видеокамеру можно подключить к беспроводной локальной сети, подключив совместимый с видеокамерой беспроводной модуль к разъему <USB2.0 HOST> видеокамеры.

Следующие действия возможны при подключении видеокамеры через разъем iPad или Android с установленным приложением EVA ROP.

- Проверка состояния камеры

- Дистанционное управление камерой (управление записью, такими настройками видеокамеры как затвор, EXPOSURE INDEX, диафрагма или баланс белого, а также проверка временного кода)

- Операции с меню

Для получения дополнительной информации о беспроводном модуле, поддерживаемом видеокамерой, и работе приложения EVA ROP, обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте.

https://pro-av.panasonic.net/

В начало страницы