- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- [ЧЕРНЫЙ]

# [ЧЕРНЫЙ]

## [ABB] (автоматический баланс черного)

Настройте автоматический баланс черного в перечисленных ниже случаях.

- При первом использовании видеокамеры

- Если он долго не использовался

- Если после предыдущего использования значительно изменилась температура окружающей среды

Установите крышку на объектив.

- Убедитесь, что на датчик изображения не попадает свет.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [АВТ. БАЛАНС ЧЕРНОГО] → [ABB] → [ВЫПОЛНИТЬ].

- Не снимайте крышку с объектива и не устанавливайте переключатель питания в положение < > (режим ожидания), пока на ЖК-мониторе отображается [ABB АКТИВ.].

## Уровень (стандартный уровень черного)

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [ЧЕРНЫЙ] → [ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ]/[УРОВЕНЬ R]/[УРОВЕНЬ G]/[УРОВЕНЬ B].

[ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ] (основной уровень): настройка опорного уровня черного для всего видео. Полученное в результате настройки значение сохраняется даже после автоматической регулировки баланса черного.

[УРОВЕНЬ R] (уровень сигнала красного цвета), [УРОВЕНЬ G] (уровень сигнала зеленого цвета), [УРОВЕНЬ B] (уровень сигнала синего цвета): настройка опорного уровня черного для каждого сигнала. В зависимости от настройки в меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [ЧЕРНЫЙ] → [СМЕЩЕНИЕ УРОВНЯ], настроенное значение можно сохранить или удалить при применении автоматического баланса черного.

В начало страницы