- Начало
- Подготовка
- Подготовка карты SD
- Состояние индикатора доступа к карте и карты SD

# Состояние индикатора доступа к карте и карты SD

Индикатор доступа к карте | Состояние карты SD
--- | ---
Оранжевый (горит) | Карта выбрана для целевой записи | Разрешены чтение и запись. Текущая карта выбрана для целевой записи.
Зеленый (горит) | Запись возможна | Разрешены чтение и запись.
Оранжевый (мигает) | Осуществляется доступ | Выполняется запись или чтение данных с карты.
Оранжевый (быстро мигает) | Распознавание карты SD | Идет распознавание карты SD.
Ошибка | Произошла ошибка. Этот индикатор будет мигать, даже если при возникновении ошибки карта SD не вставлена.
Зеленый (медленно мигает) | Не осталось места для записи | На карте SD не осталось места для записи. Возможно только чтение.
Защита от записи | Фиксатор на карте SD установлен в положение LOCK.
Запись невозможна | Запись при текущем формате записи невозможна. Для записи измените формат записи или используйте карту SD, совместимую с этим форматом записи.
Выкл | Карта SD не вставлена | Карта SD не вставлена.
Недопустимый формат | Неправильный формат. Выполните форматирование карты.
Карта не поддерживается | Данную карту, например MMC (Multi Media Card), невозможно использовать с видеокамерой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Индикатор доступа к карте не будет гореть или мигать, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] выбраны параметры → [ИНДИКАТОР И ОХЛАЖДЕНИЕ] → [ДОСТУП LED] → [OFF].

- Индикатор доступа к карте не будет гореть или мигать, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ].

В начало страницы