- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА]

# Меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА]

Выбор функции ввода/вывода аудио.

## [НАСТР.ЗВУК.КАНАЛ.]

### [ВЫБР. ВХ. КАНАЛ1]

Установка аудиоданных для записи на аудиоканале 1.

[ВНУТР.(ЛЕВЫЙ)] | Запись звука со встроенного микрофона <L>.
[ВХОД1] | Запись входного сигнала с разъема <AUDIO INPUT 1>.

(Заводские настройки: [ВНУТР.(ЛЕВЫЙ)])

### [ВЫБР. ВХ. КАНАЛ2]

Установка аудиоданных для записи на аудиоканале 2.

[ВНУТР.(ПРАВЫЙ)] | Запись звука со встроенного микрофона <R>.
[ВХОД1] | Запись входного сигнала с разъема <AUDIO INPUT 1>.
[ВХОД2] | Запись входного сигнала с разъема <AUDIO INPUT 2>.

(Заводские настройки: [ВНУТР.(ПРАВЫЙ)])

### [ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН1]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 1.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ФИЛЬТР ВЕРХ.ЧАСТ.МИК.КАН2]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 2.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН1]

Включение/выключение ограничителя при ручной регулировке уровня аудиовхода для аудиоканала 1.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАН2]

Включение/выключение ограничителя при ручной регулировке уровня аудиовхода для аудиоканала 2.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ЗАПАС МОЩНОСТИ]

Выбор запаса по диапазону (стандартный уровень).

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [18dB], [20dB]

(Заводские настройки: [18dB])

## [ЗВУК. ВХОД]

### [ВЫБР. ЛИН./МИКР. ВХОД1]

Установка сигнала аудиовхода с устройства, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 1>.

[ЛИНЕЙНЫЙ] | Устанавливается при подключении аудиоустройства.
[МИКРОФОН] | Устанавливается при подключении внешнего микрофона.

(Заводские настройки: [ЛИНЕЙНЫЙ])

### [ВЫБР. ЛИН./МИКР. ВХОД2]

Установка сигнала аудиовхода с устройства, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 2>.

[ЛИНЕЙНЫЙ] | Устанавливается при подключении аудиоустройства.
[МИКРОФОН] | Устанавливается при подключении внешнего микрофона.

(Заводские настройки: [ЛИНЕЙНЫЙ])

### [МОЩН. МИКР. ВХОД1]

Включение/выключение фантомного питания для внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 1>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [МОЩН. МИКР. ВХОД2]

Включение/выключение фантомного питания для внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 2>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ВХОД 1 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]

Настройка уровня входного сигнала для внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 1>. Активируется, если подключен внешний микрофон, а для параметра [ВЫБР. ЛИН./МИКР. ВХОД1] в разделе [ЗВУК. ВХОД] задано значение [МИКРОФОН].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [-40dB], [-50dB], [-60dB]

(Заводские настройки: [-60dB])

### [ВХОД 2 УРОВЕНЬ МИКРОФОНА]

Настройка уровня входного сигнала для внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 2>. Активируется, если подключен внешний микрофон, а для параметра [ВЫБР. ЛИН./МИКР. ВХОД2] в разделе [ЗВУК. ВХОД] задано значение [МИКРОФОН].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [-40dB], [-50dB], [-60dB]

(Заводские настройки: [-60dB])

### [ВХОД 1 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ]

Установка уровня аудиовхода для аудиоустройства, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 1>. Активируется, если подключено аудиоустройство, а для параметра [ВЫБР. ЛИН./МИКР. ВХОД1] в разделе [ЗВУК. ВХОД] задано значение [ЛИНЕЙНЫЙ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [4dB], [0dB]

(Заводские настройки: [4dB])

### [ВХОД 2 ЛИНЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ]

Установка уровня аудиовхода для аудиоустройства, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 2>. Активируется, если подключено аудиоустройство, а для параметра [ВЫБР. ЛИН./МИКР. ВХОД2] в разделе [ЗВУК. ВХОД] задано значение [ЛИНЕЙНЫЙ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [4dB], [0dB]

(Заводские настройки: [4dB])

## [ЗВУК. ВЫХОД]

### [ВЫХОД МОНИТОРА]

Установка аудиоканала и формата вывода с разъема головной гарнитуры.

[CH1] | Вывод монофонического сигнала для аудиоканала 1.
[CH2] | Вывод монофонического сигнала для аудиоканала 2.
[СТЕРЕО] | Вывод стереофонических сигналов для аудиоканалов 1 и 2.
[MIX] | Смешивание сигналов с аудиоканалов 1 и 2, а также их вывод в качестве монофонических.

(Заводские настройки: [СТЕРЕО])

### [ЗАДЕРЖКА МОНИТОРА]

Установка необходимости задержки вывода звука с разъема головной гарнитуры для согласования с видео на ЖК-мониторе.

[LIVE] | Вывод без задержки.
[ЗАПИСЬ] | Согласование с видео на ЖК-мониторе.

(Заводские настройки: [LIVE])

### [ГРОМК.МОНИТОРА]

Настройка уровня аудиовыхода с разъема головной гарнитуры.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0]…[100]

(Заводские настройки: [70])

## [ЗВУК. СИГНАЛ ЗАПИСИ]

### [РЕЖИМ]

Установка вывода звукового сигнала при начале или остановке записи.

[ВЫКЛ] | Звуковой сигнал не выводится.
[ПУСК] | Звуковой сигнал выводится только при начале записи.
[ОСТАНОВКА] | Звуковой сигнал выводится только при остановке записи.
[ПУСК И ОСТАН.] | Звуковой сигнал выводится при начале и остановке записи.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОБЪЕМ]

Установка громкости звукового сигнала при начале или остановке записи.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫСОК.], [СРЕД.], [НИЗК.]

(Заводские настройки: [СРЕД.])

## [ТРЕВОГА]

### [БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА]

Установка вывода оповещения при низком оставшемся заряде батареи.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫСОК.], [СРЕД.], [НИЗК.], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [СРЕД.])

### [НОСИТЕЛЬ ЗАПОЛНЕН]

Установка вывода оповещения, если на карте SD не осталось места для записи.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВЫСОК.], [СРЕД.], [НИЗК.], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [СРЕД.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для громкости оповещения в связи с системной ошибкой фиксируется значение [СРЕД.].

В начало страницы