- Начало
- Подготовка
- Подготовка карты SD
- Обработка записываемых данных

# Обработка записываемых данных

## Пример структуры папок на карте SD

1. Метка тома на карте SD

2. Видеоданные в формате MOV: 4K (4096×2160), 59,94P MOV (аудио: LPCM)

3. Видеоданные в формате MOV: UHD (3840×2160), 29,97P MOV (аудио: LPCM)

4. Файл системы управления 1

5. Файл системы управления 2

6. Эскиз видеоданных

7. Видеоданные стандарта AVCHD (00000.MTS и т. д.)

8. Папка системы управления

Данные, записываемые в формате MOV, связаны со структурой папок и файлами системы управления, как показано на рисунке. Если изменить или удалить эти сведения (даже частично), это может привести к ошибкам, при которых данные в формате MOV могут не распознаваться либо будет невозможна запись.

К записываемым данным в формате AVCHD относятся не только видео- и аудиоданные, но также различные важные данные, связанные друг с другом в структуре папок, как показано на рисунке. Если изменить или удалить эти сведения (даже частично), это может привести к ошибкам, при которых данные в формате AVCHD могут не распознаваться либо вы не сможете использовать карту SD на устройстве AVCHD.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не удаляйте папки и файлы на карте SD с помощью компьютера. Вследствие этого карта может не считываться на видеокамере.

- Могут возникнуть ошибки, при которых, например, не будет распознаваться карта SD или данные не будут записываться на карту SD при их записи на карту SD с использованием компьютера.

- Карту SD, используемую на видеокамере, всегда следует форматировать на самой видеокамере.

- Количество роликов в формате AVCHD, которые можно записать на одну карту SD, составляет приблизительно 3900.

  Данные невозможно будет записать, когда будет достигнуто максимальное количество файлов, доступных для записи.

## Метка тома на карте SD

Значение, заданное в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [НАЗВАНИЕ КЛИПА], сохраняется в метке тома в формате CAM INDEX + NEXT REEL COUNT при форматировании карты SD. После его сохранения значение параметра [НОМЕР СЛЕД. КАССЕТЫ] увеличится на единицу. Сохраненное значение REEL COUNT также используется для номера REEL для файлов в формате MOV.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При записи на карту SD без записанного в метке тома значения CAM INDEX + REEL COUNT значение, установленное в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [НАЗВАНИЕ КЛИПА], автоматически сохраняется в метке тома, а значение параметра [НОМЕР СЛЕД. КАССЕТЫ] увеличится на единицу.

## Имя папки с видеоданными в формате MOV

Символы в имени папки с четвертого по восьмой зависят от настроек видеокамеры.

1. Номер папки

   С 001 по 999 (последовательный номер)

   - В одну папку можно записать 999 роликов. После записи 999 создается папка со следующим последовательным номером.

     Кроме того, папка со следующим последовательным номером создается, если папке присвоить другое имя путем изменения настроек видеокамеры.

     Папке присваивается исходное имя 001 при форматировании карты SD.

2. Количество пикселей

   Q: 4096×2160

   R: 3840×2160

   P: 2048×1080

   Y: 1920×1080

3. Частота кадров

   A: 59,94fps

   B: 50,00fps

   C: 29,97fps

   D: 25,00fps

   E: 24,00fps

   F: 23,98fps

4. Видео формат

   Q: прогрессивная запись (MOV, LPCM)

   J: запись с разверткой (MOV, LPCM)

5. Фиксированные значения

   A

6. Параметр записи

   M: запись в стандартном формате (слот карты 1 для одновременной записи)

   T: одновременная запись (слот карты 2 для одновременной записи)

7. Информация о формате записи

#### Если имя папки — 001QAQAM

В папке сохраняются приведенные ниже видеоданные.

- Количество пикселей: 4096×2160

- Частота кадров: 59,94fps

- Видеоформат: прогрессивная запись (MOV, LPCM)

## Имя файла видеоданных в формате MOV

Используется тот же формат имени файла, что и на видеокамерах Panasonic серии VARICAM (AU-V35LT1G и т. д) формата CINE.

Управление роликами выполняется так же, как и на видеокамерах серии VARICAM.

1. CAM INDEX

   Один символ в верхнем регистре с A по Z.

   - Индекс, который назначается каждой видеокамере. Устанавливается в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [НАЗВАНИЕ КЛИПА] → [ИНДЕКС КАМЕРЫ].

2. Номер REEL

   001 - 999

   - Номер, который назначается каждой карте SD. Присваивается значение параметра REEL COUNT, сохраненной в метке тома на карте SD.

3. Номер ролика

   C001 - C999

   - Последовательный номер, назначаемый каждой записи на карте SD. Ему присваивается исходное значение C001 при форматировании карты SD. Исходное значение C001 также назначается файлу, который следует за записью C999.

     Номер ролика сохраняется даже при разделении папки или удалении самого ролика.

4. Дата

   Две последние цифры номера года + две цифры номера месяца + две цифры номера даты начала записи.

5. Хэштег, созданный на основе серийного номера

   Сочетание четырех цифр или букв

ПРИМЕЧАНИЕ

- При одновременной записи имя ролика, сохраненного на карте в слоте 2, будет совпадать с именем ролика на карте в слоте 1.

- Максимальное количество папок (и, соответственно, самый высокий номер папки) — 999. По достижении числа 999 дальнейшая запись запрещается, даже если какое-либо промежуточное число не занято.

- Количество роликов, которые можно записать на одну карту SD, составляет приблизительно 4000. Данные невозможно будет записать, когда будет достигнуто максимальное количество роликов, доступных для записи, даже если какое-либо промежуточное число не занято.

В начало страницы