- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Блок питания

# Блок питания

Источник электропитания 100 V - 240 V перем. тока, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A Выходная мощность 12 V пост. тока, 3,0 A

Информация по технике безопасности.

Рабочая температура окружающей среды | 0 °C - 40 °C
Рабочая влажность окружающей среды | 10% - 90% (относительная влажность, без конденсации)
Масса | Прибл. 225 g
Размеры (Ш×В×Г) | 115 mm×37 mm×57 mm (без отсека для кабеля питания постоянного тока)

В начало страницы