- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- [ГАММА]

# [ГАММА]

## [ВЫБРАТЬ ГАММУ]

Установите, чтобы оптимизировать тон видео.

Доступность элементов для выбора зависит от настройки в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ГЛАВНОЕ].

Вывод (%)

Ввод/Stop

[V-Log]

[V-255570L1] ([СЦЕНА1]: EVA-LOOK)

[V-504580L1] ([СЦЕНА2]: EVA-LOOK)

Вывод (%)

[VIDEO] ([СЦЕНА3]/[СЦЕНА4]: BC-LOOK)

[ПЕРЕКЛ. КОЛЕНА] = [ВКЛ]

[ТОЧКА КОЛЕНА] = [85%]

[УКЛОН КОЛЕНА] = [100]

Ввод/динамический диапазон (%)

Вывод (%)

Ввод/динамический диапазон (%)

[HLG] ([СЦЕНА5]: HDR)

- [V-Log]

  Это гамма-кривая, способная обеспечить градацию и значительную широту (диапазон выдержек). После записи необходимо выполнить классификацию.

- [V-255570L1]

  Это гамма-кривая EVA-LOOK с широтой 14Stop, равной [V-Log].

  Увеличение составляет приблизительно 2,5 раза, а показатель гамма равен 0,55, что обеспечивает увеличение до 70%.

  Эта настройка влияет главным образом на контрастность.

  При съемке для тона лица рекомендуется задавать значение от 40% до 55%.

- [V-504580L1]

  Это гамма-кривая EVA-LOOK с широтой 14Stop, равной [V-Log].

  Увеличение составляет приблизительно 5,0 раза, а показатель гамма равен 0,45, что обеспечивает увеличение до 80%.

  Эта настройка влияет главным образом на мягкость структуры.

  При съемке для тона лица рекомендуется задавать значение от 40% до 60%.

- [VIDEO]

  Это гамма-кривая BroadCast-LOOK с динамическим диапазоном 600%, эквивалентным значению в популярных видеокамерах.

- [HLG]

  Это гамма-кривая гибридной диаграммы с широким динамическим диапазоном в 1200%.

  Автоматически задается цветовой диапазон, равный BT.2020.

  #### При установке для параметра [ГЛАВНОЕ] значения [V-Log]

  Для параметра [ГАММА] будет задано значение [V-Log].

  #### При установке для параметра [ГЛАВНОЕ] значения [СЦЕНА1]/[СЦЕНА2]/[СЦЕНА3]/[СЦЕНА4]/[СЦЕНА5]

  Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [ГАММА] → [ВЫБРАТЬ ГАММУ].

  Выберите одно из следующих значений: [V-255570L1]/[V-504580L1]/[VIDEO]/[HLG].

## [ГЛАВН. ГАММА]

Этот параметр можно задать, если выбрано меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [ГАММА] → [ВЫБРАТЬ ГАММУ] → [VIDEO].

Выполняется точная настройка всей гамма-кривой.

## [ГАММА ЧЕРН.]

Этот параметр можно задать, если выбрано меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [ГАММА] → [ВЫБРАТЬ ГАММУ] → [VIDEO]/[HLG].

#### [ГАММА ЧЕРН.]

Позволяет задать сжатие гамма-кривой и расширение темной области.

Темная область сжимается в отрицательном направлении и расширяется в положительном.

#### [ДИАП. ГАММЫ ЧЕРН.]

Установка максимального сжатия и расширения в [ГАММА ЧЕРН.].

В начало страницы