- Начало
- Съемка
- Съемка
- Выбор разрешения и частоты кадров для вывода RAW

# Выбор разрешения и частоты кадров для вывода RAW

Разрешение для вывода RAW с разъема <SDI OUT> можно выбрать в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW].

Если для параметра [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], параметры [РЕЖИМ СЕНСОРА], [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] и [ОСНОВНОЙ КОДЕК] невозможно настроить.

[ЧАСТОТА] | [SDI RAW] | VFR
--- | --- | ---
[23.98p] [24.00p] [29.97p] | [S35 5.7K] | 1fps - 30fps
[CROP 4K] | 1fps - 60fps
[CROP&MIX 2K] | 1fps - 240fps
[25.00p] | [S35 5.7K] | 1fps - 25fps
[CROP 4K] | 1fps - 50fps
[CROP&MIX 2K] | 1fps - 200fps
[50.00p] | [CROP 4K] | 1fps - 50fps
[CROP&MIX 2K] | 1fps - 200fps
[59.94p] | [CROP 4K] | 1fps - 60fps
[CROP&MIX 2K] | 1fps - 240fps

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [50.00i]/[59.94i], для параметра [SDI RAW] фиксируется значение [ВЫКЛ].

В начало страницы