- Начало
- Эксплуатация
- Содержимое настроек меню
- Меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА]

# Меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА]

Выбор отображаемого содержимого или формата вывода видео.

## [ВЫХОД SDI]

### [ПЕРЕКЛ. ВЫВОДА]

Включение/выключение вывода с разъема <SDI OUT>.

[ВКЛ] | Вывод видео.
[ВЫКЛ] | Видео не выводится.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этого параметра будет зафиксировано значение [ВКЛ], если для параметра в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ].

### [ВЫБОР СИГНАЛА]

Настройка вывода с разъема <SDI OUT>.

[SDI] | Вывод сигнала, установленного в параметре [ФОРМАТ ВЫВОДА] раздела [ВЫХОД SDI].
[ЖКД(1080p)] | Вывод видео, отображаемого на ЖК-мониторе, в качестве 1920×1080p.
[ЖКД(1080i)] | Вывод видео, отображаемого на ЖК-мониторе, в качестве 1920×1080i.

(Заводские настройки: [SDI])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для этого параметра будет зафиксировано значение [SDI], если для параметра в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ].

### [ФОРМАТ ВЫВОДА]

Выбор сигнала, который выводится с разъема <SDI OUT>. Доступность элементов для выбора зависит от настройки, заданной в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА]/[ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ].

[4096x2160p] | Вывод в качестве 4096×2160p.
[3840x2160p] | Вывод в качестве 3840×2160p.
[1920x1080p] | Вывод в качестве 1920×1080p.
[1920x1080i] | Вывод в качестве 1920×1080i.
[1920x1080PsF] | Вывод в качестве 1920×1080PsF.
[1280x720p] | Вывод в качестве 1280×720p.

(Заводские настройки: [1920x1080PsF])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступную для установки комбинацию см. в разделе «Формат данных, которые можно вывести с разъема <SDI OUT>».

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

### [ВЫВОД 3G-SDI]

Установка формата сигнала 3G SDI, который выводится с разъема <SDI OUT>. Можно задать при выводе сигнала 3G SDI.

[УРОВЕНЬ А] | Выбор метода LEVEL-A.
[УРОВЕНЬ B] | Выбор метода LEVEL-B DL.

(Заводские настройки: [УРОВЕНЬ B])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

### [УДАЛ. ЗАП. SDI]

Настройка необходимости управления операцией записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <SDI OUT> (например, устройстве для записи).

[ВКЛ] | Управление записью с внешнего устройства.
[ВЫКЛ] | Управление записью с внешнего устройства не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

- Если в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] задано значение [ИНТЕРВАЛБНАЯ], этот параметр невозможно настроить.

### [ОТОБР. ИНДИКАТОР]

Отображение или скрытие элемента, заданного в разделе [ИНДИКАТОР SDI/HDMI], для вывода с разъема <SDI OUT>.

[ВКЛ] | Отображение скорости затвора, оставшегося заряда батареи и т. д. Отображаемое содержимое зависит от настройки в разделе [ИНДИКАТОР SDI/HDMI].
[ВЫКЛ] | Позволяет скрыть все параметры.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не отображается в данных, выводимых с разъема <SDI OUT>, если меню отображается на ЖК-мониторе.

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

### [ОТОБР. МАРКЕР]

Настройка необходимости отображения метки, заданной в разделе [МАРКЕР SDI/HDMI], в данных, которые выводятся с разъема <SDI OUT>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

### [ОТОБР. МЕНЮ]

Настройка необходимости отображения меню в данных, которые выводятся с разъема <SDI OUT>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже если для параметра [ОТОБР. МЕНЮ] задано значение [ВЫКЛ], меню отображается в данных, которые выводятся с разъема <SDI OUT>, на экране эскизов.

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

## [ВЫХОД HDMI]

### [ВЫБОР СИГНАЛА]

Настройка вывода с разъема <HDMI>.

[HDMI] | Вывод сигнала, заданного в параметре [ФОРМАТ ВЫВОДА] раздела [ВЫХОД HDMI].
[ЖКД(1080p)] | Вывод видео, отображаемого на ЖК-мониторе, в качестве 1920×1080p.

(Заводские настройки: [HDMI])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перечисленные ниже функции не отображаются, даже если установлено значение [ЖКД(1080p)].

  - Фокусировочный квадрат

  - Осциллограф

  - Зебра, если включена функция деталей телесных тонов

- Если задано значение [ЖКД(1080p)], параметр [ВЫХ. ВРЕМ. КОДА HDMI] отключен.

### [ФОРМАТ ВЫВОДА]

Выбор сигнала, который выводится с разъема <HDMI>. Доступность элементов для выбора зависит от настройки, заданной в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА]/[ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ].

[4096x2160p] | Вывод в качестве 4096×2160p (4:2:2/10 бит).
[4096x2160p(420/8bit)] | Вывод в качестве 4096×2160p (4:2:0/8 бит).
[3840x2160p] | Вывод в качестве 3840×2160p (4:2:2/10 бит).
[3840x2160p(420/8bit)] | Вывод в качестве 3840×2160p (4:2:0/8 бит).
[1920x1080p] | Вывод в качестве 1920×1080p.
[1920x1080i] | Вывод в качестве 1920×1080i.
[1280x720p] | Вывод в качестве 1280×720p.
[720x480p] | Вывод в качестве 720×480p.
[720x576p] | Вывод в качестве 720×576p.

(Заводские настройки: [1920x1080p])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступную для установки комбинацию см. в разделе «Формат данных, которые можно вывести с разъема <HDMI>».

- Для этого параметра будет зафиксировано значение [1920x1080p], если для параметра в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], а в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД HDMI] → [ВЫБОР СИГНАЛА] задано значение [HDMI].

### [ВЫХ. ВРЕМ. КОДА HDMI]

Настройка необходимости вывода информации о временном коде в данных, которые выводятся с разъема <HDMI>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

- Если в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД HDMI] → [ВЫБОР СИГНАЛА] задано значение [ЖКД(1080p)], этот параметр невозможно настроить.

### [УПРАВЛЕН. ЗАПИСЬЮ ПО HDMI]

Настройка необходимости управления операцией записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <HDMI> (например, устройстве для записи). Можно установить, если включен параметр [ВЫХ. ВРЕМ. КОДА HDMI] в разделе [ВЫХОД HDMI].

[ВКЛ] | Управление записью с внешнего устройства.
[ВЫКЛ] | Управление записью с внешнего устройства не выполняется.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

- Если в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНКЦИЯ ЗАП.] → [РЕЖИМ ЗАП.] задано значение [ИНТЕРВАЛБНАЯ], этот параметр невозможно настроить.

### [ОТОБР. ИНДИКАТОР]

Отображение или скрытие элемента, заданного в разделе [ИНДИКАТОР SDI/HDMI], для вывода с разъема <HDMI>.

[ВКЛ] | Отображение скорости затвора, оставшегося заряда батареи и т. д. Отображаемое содержимое зависит от настройки в разделе [ИНДИКАТОР SDI/HDMI].
[ВЫКЛ] | Позволяет скрыть все параметры.

(Заводские настройки: [ВКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не отображается в данных, выводимых с разъема <HDMI>, если меню отображается на ЖК-мониторе.

### [ОТОБР. МАРКЕР]

Настройка необходимости отображения метки, заданной в разделе [МАРКЕР SDI/HDMI], в данных, которые выводятся с разъема <HDMI>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОТОБР. МЕНЮ]

Настройка необходимости отображения меню в данных, которые выводятся с разъема <HDMI>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже если для параметра [ОТОБР. МЕНЮ] задано значение [ВЫКЛ], меню отображается в данных, которые выводятся с разъема <HDMI>, на экране эскизов.

## [ИНДИКАТОР SDI/HDMI]

Выбор индикатора, отображаемого в выходном изображении с разъема <SDI OUT> или <HDMI>.

Для отображения установите в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД SDI] → [ОТОБР. ИНДИКАТОР] и меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД HDMI] → [ОТОБР. ИНДИКАТОР] значение [ВКЛ].

Отображаемое содержимое см. в разделе «Отображение состояния экрана».

### [НАЗВАНИЕ КЛИПА]

Отображение или скрытие имени файла записываемого ролика. Отображение максимум 8 символов с самого начала.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ПИКСЕЛИ/ЧАСТОТА]

Отображение или скрытие количества записанных пикселей и частоты системы основного устройства для записи.

Отображаемое содержимое зависит от настройки, заданной в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] и [РЕЖИМ СЕНСОРА].

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [S35 MIX 2.8K]: дополнительно отображаются [2048 MIX] и [1920 MIX].

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [4/3 CROP&MIX 2.2K]: дополнительно отображаются [2048 CROP] и [1920 CROP].

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], отображаются выходное разрешение RAW и частота системы, заданная через параметр [SDI RAW].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ОСНОВНОЙ ЦВЕТ]

Отображение или скрытие настройки цвета для видео, записываемого с помощью основного устройства для записи.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ФОРМАТ ЗАПИСИ]

Отображение или скрытие записывающего кодека основного устройства для записи.

Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], отображается параметр [SDI RAW].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СОСТ. СЛОТА 1/2]

Отображение или скрытие состояния слота карты и оставшегося места для записи.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ]

Отображение или скрытие настройки в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [TC]

Отображение или скрытие временного кода, пользовательской информации и счетчика длительности. Отображаемое содержимое зависит от настройки в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [TC/UB/Dur.]. Отображение счетчика длительности для TCR/UBR/воспроизводимого ролика во время воспроизведения.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ЗАРЯД БАТАРЕИ]

Отображение или скрытие состояния подачи питания.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [РЕЖИМ ЗАП.]

Отображает/скрывает состояние интервальной записи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УДАЛ. ЗАПИСЬ]

Отображение или скрытие состояния управления началом и остановкой записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <SDI OUT> и разъему <HDMI>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УРОВЕНЬ АУДИО]

Отображение или скрытие индикатора уровня звука.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [КАДР/С]

Отображение или скрытие настройки в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [SHUTTER]

Отображение или скрытие скорости затвора.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ]

Отображение или скрытие параметра EXPOSURE INDEX.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [БЕЛЫЙ]

Отображение или скрытие цветовой температуры.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ДИАФР./МАСШТАБ.]

Отображение или скрытие значений отверстия диафрагмы объектива и зума.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР]

Отображение или скрытие данных о пропускании для фильтра ND.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ЭЛ.СТАБ.ИЗОБ./ЦИФР.МАСШТ.]

Отображение или скрытие настройки в разделе [E.I.S.] или [D.ZOOM].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [WLAN]

Отображение или скрытие состояния подключения к беспроводной локальной сети.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ИК-СЪЕМКА]

Отображение или скрытие настройки в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [ИК-СЪЕМКА].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ТОЧ.ЭКСПОНОМЕТР]

Отображение/скрытие точечного экспонометра.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СОСТОЯНИЕ ВОСПР.]

Отображение или скрытие состояния воспроизведения.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

## [МАРКЕР SDI/HDMI]

### [МАРКЕР В ЦЕНТРЕ]

Переключение типа метки центра.

[1] | + (большая)
[2] | Открытый центр (большая)
[3] | + (маленькая)
[4] | Открытый центр (маленькая)
[ВЫКЛ] | Не отображается.

(Заводские настройки: [1])

### [МАРКЕР БЕЗ. ЗОНЫ]

Выбор типа рамки для метки зоны гарантированного отображения.

[1] | Рамка
[2] | Уголки
[ВЫКЛ] | Не отображается.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА]

Выбор размера метки зоны гарантированного отображения.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [71.6%], [80%], [90%], [95%]

(Заводские настройки: [90%])

### [МАРКЕР КАДРА]

Установка форматного соотношения метки кадра. Метка кадра не отображается, если выбрано значение [ВЫКЛ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1.33:1], [1.44:1], [1.56:1], [1.78:1], [1.85:1], [2.00:1], [2.201:1], [2.35:1], [2.39:1], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ЦВЕТ КАДРА]

Установка цвета метки кадра.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [БЕЛЫЙ], [ЧЕРНЫЙ], [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ], [СИНИЙ], [ЖЕЛТЫЙ]

(Заводские настройки: [БЕЛЫЙ])

### [МАРКЕР ВОСПР.]

Отображение или скрытие метки на воспроизводимом видео, которое выводится с разъемов <SDI OUT> и <HDMI>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [ИНДИКАТОР ЖКД]

Выбор индикатора, отображаемого на ЖК-мониторе. Подробнее об отображаемом содержимом см. в разделе «Отображение состояния экрана».

### [НАЗВАНИЕ КЛИПА]

Отображение или скрытие имени файла записываемого ролика. Отображение максимум 8 символов с самого начала.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ПИКСЕЛИ/ЧАСТОТА]

Отображение или скрытие количества записанных пикселей и частоты системы основного устройства для записи.

Отображаемое содержимое зависит от настройки, заданной в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] и [РЕЖИМ СЕНСОРА].

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [S35 MIX 2.8K]: дополнительно отображаются [2048 MIX] и [1920 MIX].

- Если для параметра [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [4/3 CROP&MIX 2.2K]: дополнительно отображаются [2048 CROP] и [1920 CROP].

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], отображаются выходное разрешение RAW и частота системы, заданная через параметр [SDI RAW].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ОСНОВНОЙ ЦВЕТ]

Отображение или скрытие настройки цвета для видео, записываемого с помощью основного устройства для записи.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ФОРМАТ ЗАПИСИ]

Отображение или скрытие записывающего кодека основного устройства для записи.

Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], отображается параметр [SDI RAW].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СОСТ. СЛОТА 1/2]

Отображение или скрытие состояния слота карты и оставшегося места для записи.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ]

Отображение или скрытие настройки в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [ФУНКЦИЯ СЛОТОВ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [TC]

Отображение или скрытие временного кода, пользовательской информации и счетчика длительности. Отображаемое содержимое зависит от настройки в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [TC/UB/Dur.]. Отображение счетчика длительности для TCR/UBR/воспроизводимого ролика во время воспроизведения.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ЗАРЯД БАТАРЕИ]

Отображение или скрытие состояния подачи питания.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [РЕЖИМ ЗАП.]

Отображает/скрывает состояние интервальной записи.

Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УДАЛ. ЗАПИСЬ]

Отображение или скрытие состояния управления началом и остановкой записи на внешнем устройстве, подключенном к разъему <SDI OUT> и разъему <HDMI>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [УРОВЕНЬ АУДИО]

Отображение или скрытие индикатора уровня звука.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [КАДР/С]

Отображение или скрытие настройки в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [SHUTTER]

Отображение или скрытие скорости затвора.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ]

Отображение или скрытие параметра EXPOSURE INDEX.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [БЕЛЫЙ]

Отображение или скрытие цветовой температуры.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ДИАФР./МАСШТАБ.]

Отображение или скрытие значений отверстия диафрагмы объектива и зума.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР]

Отображение или скрытие данных о пропускании для фильтра ND.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ЭЛ.СТАБ.ИЗОБ./ЦИФР.МАСШТ.]

Отображение или скрытие настройки в разделе [E.I.S.] или [D.ZOOM].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [WLAN]

Отображение или скрытие состояния подключения к беспроводной локальной сети.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ИК-СЪЕМКА]

Отображение или скрытие настройки в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [ИК-СЪЕМКА].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [ТОЧ.ЭКСПОНОМЕТР]

Отображение/скрытие точечного экспонометра.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СОСТОЯНИЕ ВОСПР.]

Отображение или скрытие состояния воспроизведения.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

## [МАРКЕР ЖКД]

### [МАРКЕР В ЦЕНТРЕ]

Переключение типа метки центра.

[1] | + (большая)
[2] | Открытый центр (большая)
[3] | + (маленькая)
[4] | Открытый центр (маленькая)
[ВЫКЛ] | Не отображается.

(Заводские настройки: [1])

### [МАРКЕР БЕЗ. ЗОНЫ]

Выбор типа рамки для метки зоны гарантированного отображения.

[1] | Рамка
[2] | Уголки
[ВЫКЛ] | Не отображается.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА]

Выбор размера метки зоны гарантированного отображения.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [71.6%], [80%], [90%], [95%]

(Заводские настройки: [90%])

### [МАРКЕР КАДРА]

Установка форматного соотношения метки кадра. Метка кадра не отображается, если выбрано значение [ВЫКЛ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [1.33:1], [1.44:1], [1.56:1], [1.78:1], [1.85:1], [2.00:1], [2.201:1], [2.35:1], [2.39:1], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ЦВЕТ КАДРА]

Установка цвета метки кадра.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [БЕЛЫЙ], [ЧЕРНЫЙ], [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ], [СИНИЙ], [ЖЕЛТЫЙ]

(Заводские настройки: [БЕЛЫЙ])

### [МАРКЕР ВОСПР.]

Отображение или скрытие метки на воспроизводимом видео, которое выводится с разъема <LCD>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

## [ПОМ.ФОК.ЖКД]

### [РАСШИР. РЕЖИМ]

Установка режима функции увеличенного отображения.

[10 сек.] | Функция увеличенного отображения выключается через десять секунд.
[ОСТАВИТЬ] | Функция увеличенного отображения активируется до повторного нажатия кнопки USER, которой назначена функция [EXPAND].
[ДО ЗАПИСИ] | Функция увеличенного отображения включается, пока не будет выполнена запись.

(Заводские настройки: [10 сек.])

### [ЗНАЧЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ]

Регулировка коэффициента увеличения для функции увеличенного отображения.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [x2], [x3], [x4]

(Заводские настройки: [x2])

### [ПИКИНГ/КВАДРАТЫ]

Включение/выключение функции усиления контуров и отображения фокусировочного квадрата (помощи при фокусировке).

[ПИКИНГ] | Включение отображения контуров.
[КВАДРАТЫ] | Включение отображения фокусировочного квадрата.
[ПИКИНГ/КВАД.] | Включение отображения контуров и фокусировочного квадрата. При каждом нажатии кнопки USER, которой назначена функция [ПОМ.ФОКУС.ПИКИНГ/КВАД.], изображение меняется в следующем порядке: отображение контуров, отображение фокусировочного квадрата, без индикации.

(Заводские настройки: [КВАДРАТЫ])

### [УРОВЕНЬ ПИКИНГА]

Установка интенсивности отображения контуров.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [НИЗК.], [СРЕД.], [ВЫСОК.]

(Заводские настройки: [СРЕД.])

### [ЦВЕТ ПИКИНГА]

Установка цвета отображения контуров.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [КРАСНЫЙ], [ЗЕЛЕНЫЙ], [БЕЛЫЙ]

(Заводские настройки: [КРАСНЫЙ])

### [ЧЕРНО-БЕЛЫЙ]

Включение/выключение черно-белого режима.

[ВКЛ] | Включение черно-белого режима.
[ВЫКЛ] | Выключение черно-белого режима.
[ПИКИНГ/КВАД.] | Черно-белый режим активируется, пока включены отображение контуров и фокусировочного квадрата.

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [РЕЖИМ ОТКР. ДИАФ.]

Установка времени срабатывания функции помощи при фокусировке с открытой диафрагмой. Функция помощи при фокусировке с открытой диафрагмой принудительно отменяется при начале записи.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [10 сек.], [30 сек.]

(Заводские настройки: [10 сек.])

## [ПОМ.ИНД.ЭКСП.ЖКД]

### [ZEBRA]

Настройка необходимости накладывания сигнала зебры на данные, которые выводятся с разъема <LCD>.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [ОБНАР.ZEBRA1]

Установка уровня отображения зебры 1.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0%]…[109%]

(Заводские настройки: [80%])

### [ОБНАР.ZEBRA2]

Установка уровня отображения зебры 2.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0%]…[109%]

(Заводские настройки: [100%])

### [ZEBRA2]

Включение/выключение зебры 2 и выбор параметра [ТОЧЕЧНЫЙ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ТОЧЕЧНЫЙ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВЫКЛ])

### [РЕЖИМ WFM]

Настройка отображения осциллографа. Можно переключаться между отображением формы сигнала и вектора.

[Осциллограф] | Отображается форма сигнала.
[Вектроскоп] | Отображается вектор.
[Осцил./ Вектр.] | Отображаются форма сигнала и вектор. При каждом нажатии кнопки USER, которой назначена функция [WFM], изображение меняется в следующем порядке: форма сигнала, вектор, без индикации.

(Заводские настройки: [Осциллограф])

### [ПРОЗРАЧНОСТЬ WFM]

Настройка пропускания для осциллографа.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [0%], [25%], [50%]

(Заводские настройки: [25%])

### [ЕДИНИЦА ТОЧ.ЭКСП.]

Установка единицы отображения для точечного экспонометра.

Для нее фиксируется значение [%], если заданы параметры меню, отличные от [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ГЛАВНОЕ] → [V-Log].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [STOP], [%]

(Заводские настройки: [STOP])

### [РАЗМЕР ТОЧ.ЭКСП.]

Установка размера области, определяемой с помощью функции отображения точечного экспонометра.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [S], [M], [L]

(Заводские настройки: [M])

## [УКАЗ. УРОВНЯ ЖКД]

### [УРОВЕНЬ]

Отображение/скрытие индикатора уровня.

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

### [СБРОС УКАЗ. УРОВНЯ]

Установка заводской настройки для горизонтального и вертикального эталонного значения, заданного параметром [ЗАД.УКАЗ.УРОВНЯ] в кнопке USER.

Можно выбрать перечисленные ниже элементы.

- [ДА], [НЕТ]

## [ЦВЕТ.ПОЛОСЫ]

### [ТИП ЦВЕТ. ПОЛОС]

Установка используемой цветной полоски.

[SMPTE] | Используются цветные полоски в стандарте SMPTE.
[ПОЛНЫЙ] | Используются полноцветные полоски.

(Заводские настройки: [SMPTE])

### [ТЕСТОВЫЙ СИГНАЛ]

Настройка необходимости вывода тестового звукового сигнала (тонального сигнала с номинальным уровнем 1 kHz) при отображении цветных полосок.

Номинальный уровень зависит от настройки, заданной в меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] → [НАСТР.ЗВУК.КАНАЛ.] → [ЗАПАС МОЩНОСТИ].

‎Можно установить перечисленные ниже элементы.

- [ВКЛ], [ВЫКЛ]

(Заводские настройки: [ВКЛ])

В начало страницы