- Начало
- Воспроизведение
- Экран эскизов
- Воспроизведение роликов

# Воспроизведение роликов

В меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА]/[ОСНОВНОЙ ПИКСЕЛЬ] выберите частоту системы и количество записанных пикселей для воспроизведения.

В меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ КОДЕК] выберите кодек (MOV или AVCHD) для воспроизведения.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Нажмите кнопку <MENU>, когда отображается экран эскизов.

Отобразится меню.

В меню [ЗАПИСАННОЕ] → [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] → [ВЫБОР СЛОТА] выберите слот карты SD для воспроизведения.

[ВСЕ СЛОТЫ]: отображение роликов, записанных на всех картах SD в каждом из слотов. Сначала отображаются ролики на карте в слоте 1, а затем ролики на карте в слоте 2.

[СЛОТ1]: отображение только роликов, записанных на карте SD в слоте 1.

[СЛОТ2]: отображение только роликов, записанных на карте SD в слоте 2.

Выберите ролик, который необходимо воспроизвести. (Рис. 1)

- На ролике, который невозможно воспроизвести, отображается метка .

- Чтобы воспроизвести ролик с меткой , проверьте информацию о нем и попытайтесь выполнить все действия с самого начала.

## Воспроизведение с помощью значка операции

Ползунок непосредственного воспроизведения

Операция воспроизведения | Рабочая процедура
--- | ---
Воспроизведение/пауза | Коснитесь /.
Ускоренное обратное воспроизведение | Коснитесь . Если коснуться этой кнопки дважды, скорость возрастет.
Ускоренное воспроизведение | Коснитесь . Если коснуться этой кнопки дважды, скорость возрастет.
Остановка (возврат на экран эскизов) | Коснитесь .
Пропуск воспроизведения (поиск начала ролика) | Коснитесь ЖК-монитора во время воспроизведения и передвиньте ползунок справа налево (или слева направо).
Замедленное воспроизведение | Коснитесь и удерживайте в режиме паузы. ( используется для обратного замедленного воспроизведения.) Во время касания будет выполнено замедленное воспроизведение по кадрам без прерывания. Чтобы вернуться к воспроизведению с обычной скоростью, коснитесь /. Интервал покадрового воспроизведения и время отображения каждого кадра при обратном замедленном воспроизведении зависят от типа ролика.
Покадровое воспроизведение | Коснитесь в режиме паузы. ( используется для обратного покадрового воспроизведения.) Чтобы вернуться к воспроизведению с обычной скоростью, коснитесь /. Интервал покадрового воспроизведения при обратном покадровом воспроизведении зависит от типа ролика.
Непосредственное воспроизведение | Коснитесь ползунка непосредственного воспроизведения или передвиньте его во время касания. Воспроизводимое видео будет приостановлено во время этой операции. Чтобы начать воспроизведение, заберите палец.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа видеокамеры или некоторые операции могут замедлиться при большом размере файла ролика.

- Работа видеокамеры или некоторые операции могут замедлиться, если на карте SD много роликов.

- Воспроизведение будет приостановлено, если в меню [ЗАПИСАННОЕ] задать настройки → [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] → [ВЫБОР СЛОТА] → [ВСЕ СЛОТЫ] и отобразить все ролики на картах SD. Данные невозможно воспроизвести одновременно на двух картах SD.

- Воспроизведение будет остановлено, если извлечь карту SD во время воспроизведения.

В начало страницы