- Начало
- Подготовка
- Зарядка встроенной батареи

# Зарядка встроенной батареи

Дата/время, установленные на видеокамере, поддерживаются встроенной батареей.

Если видеокамеру не включать в течение приблизительно двух месяцев, может разрядиться встроенная батарея.

Встроенная батарея разряжена, если на ЖК-мониторе отображается сообщение [ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА], когда переключатель питания установлен в положение < > (ВКЛ).

Зарядите встроенную батарею следующим образом.

Установите переключатель питания в положение < > (режим ожидания).

Подключите полностью заряженную батарею или блок питания к видеокамере.

Более подробную информацию о подключении батареи или блока питания см. в разделе «Источник питания».

Оставьте видеокамеру на зарядке примерно на 24 часа.

Встроенная батарея будет заряжена.

Встроенная батарея заряжается, даже если переключатель питания установлен в положение < > (ВКЛ).

- После зарядки проверьте настройки даты и времени, а также временной код.

- Выберите [DIAGNOSTICS] на экране INFO, а затем установите дату/время для внутренних часов, если в поле предупреждающего дисплея отображается сообщение [ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ СБРОШЕНЫ] [<УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ>].

Установите переключатель питания в положение < > (ВКЛ) и убедитесь, что на ЖК-мониторе не отображается сообщение [ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА].

Если после зарядки батареи индикатор [ЗАПАСНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА] не исчезает, встроенную батарею необходимо заменить. Обратитесь к поставщику.

В начало страницы