- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Другой ввод/вывод

# Другой ввод/вывод

Разъем <TC IN/OUT> | BNC×1 Используется как разъем ввода/вывода, переключение ввода/вывода с помощью меню Ввод: 1,0 V - 4,0 V [p-p], 10 kΩ Вывод: 2,0 V ± 0,5 V [p-p], низкий импеданс
Разъем <LCD> | 40-контактный (для подключения ЖК-монитора)
Разъем <REMOTE> | 2,5 mm диаметром, мини-разъем × 1, для подключения зажима
Разъем <USB2.0 HOST> | Разъем типа A, 4-контактный (5 V, 0,5 A), для подсоединения беспроводного модуля (приобретается дополнительно)
Разъем <DC IN 12V> | 12 V пост. тока, EIAJ типа 4

В начало страницы