- Начало
- Подготовка
- Установка данных о времени
- Передача временного кода на внешнее устройство

# Передача временного кода на внешнее устройство

Временной код, который выводится с видеокамеры, используемой для видеосъемки или воспроизведения видео, можно передать на внешнее записывающее устройство.

Разъем <SDI OUT>

Разъем SDI IN

Видеомагнитофон, и т.д.

Разъем TC IN

Разъем <TC IN/OUT>

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [ВЫБР.ВХ./ВЫХ.TC] → [ВЫХОД TC].

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА TC] → [ЗАПИСЬ].

Аналогичный временной код можно записать в видеоданные с таким же временем на двух устройствах.

#### Согласование временного кода, который выводится с разъема <TC IN/OUT>, с видео с выходного разъема SDI или вывода на монитор

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА TC] → [ВЫХОД SDI].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметр TCR выводится во время воспроизведения. Вывод TCG во время воспроизведения не поддерживается.

- Если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [23.98p] или [24.00p], выходное значение временного кода может сместиться на 1 кадр.

- Внешняя синхронизация с использованием пользовательской информации не поддерживается.

В начало страницы