- Начало
- Описание компонентов
- Видеокамера
- Задняя панель

# Задняя панель

Следующие разъемы, слоты для карт и индикаторы доступа к карте находятся под крышкой.

- Разъем <HDMI>

- Разъем <USB2.0 HOST>

- Разъем <SERVICE>

- Разъем головной гарнитуры

- Разъем <SDI OUT>

- Разъем <TC IN/OUT>

- Разъем <DC IN 12V>

- Слот карты 1/слот карты 2

- Индикатор доступа к карте 1/индикатор доступа к карте 2

1. Индикатор доступа к карте 1

   Обозначает состояние доступа (при записи и воспроизведении) к карте SD, вставленной в слот карты 1.

   Мигание индикатора можно настроить в меню.

2. Слот карты 1

   Слот для карты SD.

3. Слот карты 2

   Слот для карты SD.

4. Индикатор доступа к карте 2

   Обозначает состояние доступа (при записи и воспроизведении) к карте SD, вставленной в слот карты 2.

   Мигание индикатора можно настроить в меню.

5. Кнопка <SLOT SEL>/<USER 7>

   Выбирает слот карты для записи или воспроизведения.

   Эту кнопку также можно использовать как кнопку USER (USER7).

6. Задний индикатор записи

   Горит при начале записи. Мигает, когда уровень батареи становится низким.

   Мигание индикатора можно настроить в меню.

7. Разъем <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2> (XLR, 3-контактный)

   Используется для подсоединения оборудования для звукозаписи или внешнего микрофона.

8. Разъем <HDMI>

   Разъем для вывода видеосигнала путем подключения к монитору и т. п.

9. Разъем <USB2.0 HOST>

   Можно подключиться к беспроводной локальной сети, когда установлен совместимый с видеокамерой беспроводной модуль (приобретается дополнительно).

10. Разъем <SERVICE>

    Разъем обслуживания.

11. Кнопка отсоединения батареи

    Используется при удалении батареи с камеры.

12. Разъем головной гарнитуры

    Используется для подключения головной гарнитуры для аудиомониторинга.

13. Разъем <SDI OUT>

    Разъем для вывода сигнала SDI путем подключения к монитору и т. п.

14. Выходное вентиляционное отверстие

    Выходное вентиляционное отверстие для охлаждения. Не блокируйте его во время использования видеокамеры.

15. Крепление батареи

    Используется для крепления батареи.

16. Разъем <DC IN 12V>

    Используется для подключения поставленного в комплекте блока питания и обеспечивает внешний источник питания.

17. Разъем <TC IN/OUT>

    Используется для подключения к внешнему устройству и выводу/вводу временного кода.

    Ввод стандартного временного кода при блокировании временного кода через внешнее устройство.

    Ввод и вывод устанавливаются в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [ВЫБР.ВХ./ВЫХ.TC].

В начало страницы