- Начало
- Подготовка
- Источник питания
- Зарядка аккумуляторной батареи

# Зарядка аккумуляторной батареи

Батарея продается незаряженной. Полностью зарядите батарею в сетевом адаптере переменного тока перед использованием.

Рекомендуется приобрести дополнительную батарею.

- Рекомендуется выполнять зарядку батареи в месте с температурой окружающей среды от 10 °C до 30 °C (аналогично для температуры батареи).

- Кабель питания переменного тока из комплекта предназначен для этой видеокамеры. Не используйте его с другими устройствами. Кроме того, не используйте с этой видеокамерой кабель питания переменного тока от других устройств.

- Поставляемое в комплекте зарядное устройство батареи может одновременно заряжать две батареи. Кроме того, оно совместимо с батареями для быстрой зарядки.

К розетке питания

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Подключите штекер постоянного тока блока питания к разъему <DC IN 12V> зарядного устройства батареи. (Рис. 1)

Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания. (Рис. 2)

- Вставьте кабель питания переменного тока полностью до конца.

Подключите штекер питания к розетке питания. (Рис. 2)

Установите батарею в зарядное устройство батареи. (Рис. 3)

Загорится индикатор зарядки сбоку на установленной батарее, и начнется зарядка.

- Разместите батарею горизонтально вдоль отметки и задвиньте ее.

- После завершения зарядки индикатор <CHARGE1>/<CHARGE2> (индикатор зарядки) выключится. Выдвиньте батарею и отсоедините ее.

#### Отображение индикатора <CHARGE1>/<CHARGE2>

Индикатор <CHARGE1>/<CHARGE2>

Индикатор <CHARGE1>/<CHARGE2> (индикатор зарядки) поставляемого в комплекте зарядного устройства батареи указывает на состояние зарядки следующим образом.

Отображение индикатора <CHARGE1>/<CHARGE2> | Состояние зарядки
--- | ---
Зеленый (горит) | Быстрая зарядка
Оранжевый (горит) | Обычная зарядка
Оранжевый (мигает) | Зарядка прекращена из-за ошибки
Выкл | Зарядка завершена или батарея не установлена

ПРИМЕЧАНИЕ

- Зарядное устройство батареи определит состояние батареи после установки батареи. Поэтому может потребоваться некоторое время, прежде чем индикатор зарядки загорится. Установите батарею еще раз, если индикатор зарядки не загорается по истечении десяти секунд или более.

- Когда установлено две совместимые с быстрой зарядкой батареи, будет иметь приоритет быстрая зарядка через <CHARGE1>, а зарядка через <CHARGE2> будет обычной зарядкой. Когда начнется зарядка через <CHARGE1>, зарядка через <CHARGE2> переключится на быструю зарядку.

  Кроме того, в зависимости от состояния зарядки батареи, индикатор на батарее, установленной в положении <CHARGE2>, может выключиться.

- Зарядное устройство батареи выполнит оптимальную зарядку после определения состояния батареи. Когда зарядка начнется, индикатор совместимой с быстрой зарядкой батареи будет мигать. Кроме того, если зарядка осуществляется в обоих положениях <CHARGE1> и <CHARGE2>, зарядка обеих батарей прекратится, когда одна из батарей устанавливается/извлекается или заменяется. Зарядка опять начнется после определения состояния батареи.

- Установите батарею, которую следует заряжать первой, в положение <CHARGE1> для зарядки.

## Стандартное время зарядки и время записи

Номер детали батареи | Напряжение/емкость (минимум) | Время зарядки | Время непрерывной съемки
--- | --- | --- | ---
AG-VBR59 (входит в комплект/приобретается дополнительно) | 7,28 V/5900 mAh | Прибл. 3 часа 20 минут | Прибл. 2 часа 50 минут
AG-VBR89 (приобретается дополнительно) | 7,28 V/8850 mAh | Прибл. 4 часа | Прибл. 4 часа 15 минут
AG-VBR118 (приобретается дополнительно) | 7,28 V/11800 mAh | Прибл. 4 часа 40 минут | Прибл. 5 часов 40 минут
VW-VBD58 (приобретается дополнительно) | 7,2 V/5800 mAh | Прибл. 5 часов 20 минут | Прибл. 2 часа 40 минут

- Длительность зарядки — это время заряжания с использованием поставляемого в комплекте зарядного устройства батареи.

- Длительность зарядки — это время при рабочей температуре окружающей среды 25 °C и относительной влажности 60%. При другой температуре и влажности длительность зарядки может возрасти.

- Длительность зарядки — это время заряжания, когда полностью использована емкость зарядки батареи. Длительность зарядки или непрерывное время записи зависит от условий использования, таких как высокая или низкая температура.

- Непрерывное время записи — это время использования видеокамеры в следующих условиях. Если видеокамера используется в других условиях, непрерывное время записи может уменьшиться.

  - ЖК-монитор и зажим установлены с заводскими настройками меню по умолчанию.

  - Кабель не подключен к внешнему разъему ввода/вывода

ПРИМЕЧАНИЕ

- Батарея нагревается после использования или зарядки, но это не является неисправностью.

- Батарею можно зарядить с помощью зарядного устройства батареи AG-B23 (DE-A88) (приобретается дополнительно), но зарядка может занять больше времени.

## Проверка уровня оставшегося заряда батареи

Уровень оставшегося заряда батареи можно проверить в отображении состояния источника питания на ЖК-мониторе или индикаторе на поставляемой в комплекте батарее.

### Проверка уровня оставшегося заряда батареи на ЖК-мониторе

Отображение состояния батареи изменяется следующим образом: → → → → , пока уровень оставшегося заряда батареи уменьшается. Он будет мигать красным цветом, когда уровень оставшегося заряда батареи станет нулевым.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображение состояния подачи питания может не отображаться в зависимости от настройки в меню.

- Восстановление или копирование ролика или обновление прошивки невозможно, когда индикатор мигает красным.

### Проверка уровня оставшегося заряда батареи на батарее

- Уровень оставшегося заряда батареи можно проверить на дисплее индикатора, нажав кнопку <CHECK> на батарее, когда она не заряжается.

  - Уровень оставшегося заряда батареи является неточной индикацией.

  - Индикатор не загорится, даже если кнопка <CHECK> нажимается, когда уровень оставшегося заряда батареи является нулевым. Зарядите батарею.

- Выполнение зарядки указывается миганием индикатора при зарядке батареи.

  После завершения зарядки индикатор выключается.

1. Индикатор

2. Кнопка <CHECK>

#### Отображение индикатора

- Цвет и состояние горения/мигания индикатора, указанное значком в таблице, объясняются ниже.

  - : мигает зеленым

  - : горит зеленым

  - : выкл

Отображение индикатора | Уровень оставшегося заряда батареи/процесс зарядки
--- | ---
При проверке уровня оставшегося заряда батареи | Зарядка
|  | 0% - 25%
|  | 25% - 50%
|  | 50% - 75%
|  | 75% - 100%

- Отображение индикатора является неточной индикацией. Если батарея установлена в видеокамеру или зарядное устройство батареи, проверьте уровень оставшегося заряда на устройстве, в котором установлена батарея. Уровень оставшегося заряда может отличаться от уровня, указанного индикатором на батарее.

В начало страницы