- Начало
- Примечания
- Функции записи, которые нельзя использовать одновременно

# Функции записи, которые нельзя использовать одновременно

В зависимости от установленной функции записи, определенные функции записи нельзя использовать одновременно.

- Ниже указано значение символов, используемых в таблице.

  - ✓: можно использовать одновременно.

  - —: нельзя использовать одновременно.

| Установленная функция записи
--- | ---
Дополнительно устанавливаемая функция записи | Предварительная запись*1*2*3 | Эстафетная запись*3 | Одновременная запись*3 | Интервальная запись*3*4*5*6*7*8 | VFR*4*5*6
Предварительная запись*1*2*3 |  | ✓ | ✓ | — | —
Эстафетная запись*3 | ✓ |  | — | — | ✓*9
Одновременная запись*3 | ✓ | — |  | ✓ | ✓*9
Интервальная запись*3*4*5*6*7*8 | — | — | ✓ |  | —
VFR*4*5*6 | — | ✓*9 | ✓*9 | — |

Временной код фиксируется для режима «free run».

Предварительная запись отменяется, если прошло три часа, а запись все еще не началась.

Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], этот параметр невозможно настроить.

Нельзя установить одновременно в приведенных ниже случаях.

- При записи в формате AVCHD

Временной код фиксируется для запуска записи.

Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА] задано значение [50.00i]/[59.94i], этот параметр невозможно настроить.

Для временного кода зафиксировано значение [NDF].

Параметры в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД SDI] → [УДАЛ. ЗАП. SDI] и в меню [НАСТРОЙКИ ВЫВОДА] → [ВЫХОД HDMI] → [УПРАВЛЕН. ЗАПИСЬЮ ПО HDMI] не будут работать.

Функция не будет работать, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [РЕЖИМ СЕНСОРА] задано значение [S35 MIX 2.8K] или [4/3 CROP&MIX 2.2K].

В начало страницы