- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Функция электронной стабилизации изображения

# Функция электронной стабилизации изображения

Функция электронной стабилизации изображения помогает уменьшить дрожание видеокамеры при съемке с рук.

## Включение/выключение функции электронной стабилизации изображения

Нажмите кнопку <E.I.S.>.

Если функция электронной стабилизации изображения включена, на ЖК-мониторе отображается метка .

- Чтобы получить реалистичное изображение, при использовании штатива отключайте функцию электронной стабилизации изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция не будет работать, если задать параметр [4/3 CROP&MIX 2.2K] в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [РЕЖИМ СЕНСОРА].

- Если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С] → [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] задан параметр [ВКЛ], а также если установлено значение частоты кадров 24fps или более низкое, эффект стабилизации изображения становится менее заметным по мере уменьшения частоты кадров.

- Эта функция не будет работать, если использовать функцию [D.ZOOM], назначенную кнопке USER.

- Функция электронной стабилизация изображения на видеокамере не будет работать, если на объективе применяется оптическая стабилизация изображения.

- Эффект коррекции исчезает при использовании объектива EF, фокусное расстояние которого выходит за пределы диапазона от 8 mm до 200 mm.

- Если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] заданы параметры → [E.I.S.] → [ДАННЫЕ ПОЛОЖ. МАСШТ.] → [АВТО], требуется объектив EF, обменивающийся данными с видеокамерой для получения сведений о фокусном расстоянии.

- Электронная стабилизация изображения не будет работать должным образом, если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] задать параметры → [E.I.S.] → [ДАННЫЕ ПОЛОЖ. МАСШТ.] → [РУЧНАЯ], а также установить расстояние, отличное от фокусного расстояния объектива EF, в разделе [ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖ. МАСШТ.].

- Этот параметр не будет работать, если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ].

В начало страницы