- Начало
- Подготовка
- Установка данных о времени
- Настройки пользовательской информации

# Настройки пользовательской информации

Задайте пользовательскую информацию, которую необходимо записать.

В меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [РЕЖИМ UB] выберите пользовательскую информацию, которую необходимо записать.

[Частота кадров] | Запись информации о частоте кадров при съемке. Используйте это значение, если данные о частоте кадров, содержащиеся в пользовательской информации, будут применяться на устройстве редактирования, таком как компьютер. Используйте это значение, чтобы управлять операцией записи с помощью метода TYPE1 или TYPE2 на устройстве для записи Panasonic (AJ-PG50 и т. д.).
[ПОЛЬЗОВАТ.] | Запись пользовательской информации, заданной в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [ЗАД. UB]. Значение настройки сохраняется, даже если переключатель питания установлен в положение < > (режим ожидания). Подробнее см. в разделе «Как вводить пользовательскую информацию».
[ВРЕМЯ] | Запись значений часов, минут и секунд, измеряемых встроенными часами.
[ДАТА] | Запись последних двух цифр номеров года, месяца, даты и часов, измеряемых встроенными часами.
[НАЗВАНИЕ КЛИПА] | Запись значения, преобразованного параметрами CAM INDEX (один символ) и REEL COUNT (число из трех цифр) в код символа ASCII.

## Как вводить пользовательскую информацию

С помощью настройки пользовательской информации может быть записана информация о заметках (дата, время) длиной до восьми знаков (шестнадцатеричный).

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [РЕЖИМ UB] → [ПОЛЬЗОВАТ.].

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [ЗАД. UB].

Отобразится экран настройки пользовательской информации.

Установите пользовательскую информацию.

- Укажите по две цифры для каждого значения.

Подтвердите значение настройки пользовательской информации.

- Значение настройки подтверждается при указании последних двух цифр.

## Функция запоминания пользовательской информации

Заданное содержимое пользовательской информации автоматически записывается и сохраняется, даже если переключатель питания установлен в положение < > (режим ожидания).

### Данные о частоте кадров

Значения частоты кадров, понижения для преобразования изображений, временного кода и пользовательской информации имеют приведенные ниже взаимосвязи.

Данные для проверки правильности шести правых знаков

Метка REC

Фиксированные значения

Частота кадров

Режим видеосъемки

#### Режим видеосъемки

Изображение дисплея в режиме видеосъемки зависит от настроек указанных ниже меню.

- Меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА]

- Меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С] → [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.]

[ЧАСТОТА] | Изображение дисплея в режиме видеосъемки
--- | ---
При установке для параметра [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] значения [ВКЛ] | Если для параметра [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] установлено значение [ВЫКЛ] или для параметра [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] задано значение [ВКЛ], а частота кадров не отличается от значения настройки [ЧАСТОТА]
[23.98p] | D | C
[24.00p] | F | E
[29.97p] | 9 | 8
[59.94p] | 9 | 8
[25.00p] | 8 | A
[50.00p] | 8 | A
[59.94i] | — | 0
[50.00i] | — | 2

В начало страницы