- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение видеокамеры к разъему устройства iPad/Android
- Подключение к беспроводной точке доступа ([ИНФР.(ВЫБРАТЬ)]/[ИНФР.А(ВРУЧ.)])

# Подключение к беспроводной точке доступа ([ИНФР.(ВЫБРАТЬ)]/[ИНФР.А(ВРУЧ.)])

Это настройки для прямого подключения видеокамеры к беспроводной точке доступа.

## При подключении путем поиска беспроводной точки доступа (SSID)

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)].

В меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] задайте все необходимые элементы.

- Подробнее о настройке см. в разделе «Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ] при заданном параметре [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)]».

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [ВЫБР. СЕТЬ] → [WLAN].

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [SSID].

- Отобразится SSID необходимой беспроводной точки доступа.

Выберите SSID, а затем — [Enter].

Настройка завершается, если не установлен параметр [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] (ключ шифрования, пароль).

Если параметр [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] установлен, введите пароль и выберите [Enter].

Проверьте сетевое подключение.

После подключения на экране видеокамеры отобразится метка .

ПРИМЕЧАНИЕ

- ENCRYPTION в WEP не поддерживается.

#### Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ] при заданном параметре [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)]

[ШИФРОВАНИЕ] | [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE] (Заводские настройки: [WPA-AES])
[КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] | Ключ шифрования WPA2 (Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])
[DHCP] | Настройка функции DHCP [ВЫКЛ]: функция DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: получение из DHCP при подключении с заданным для параметра [ТИП] значением [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)]. [СЕРВЕР]: если при подключении для параметра [ТИП] задается значение [ПРЯМОЕ], на видеокамере будет включена функция сервера DHCP. (Нельзя выбрать.) (Заводские настройки: [СЕРВЕР])
[IP-АДРЕС] | IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1])
[МАСКА ПОДСЕТИ] | Маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])

## При вводе беспроводной точки доступа (SSID) вручную

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [ТИП] → [ИНФР.А(ВРУЧ.)].

При необходимости настройте все элементы в меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ].

- Подробнее о настройке см. в разделе «Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ] при заданном параметре [ИНФР.А(ВРУЧ.)]».

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [ВЫБР. СЕТЬ] → [WLAN].

В меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [СВОЙСТВО СЕТИ] → [SSID] введите SSID беспроводной точки доступа, к которой необходимо подключиться.

Выберите SSID, а затем — [Enter].

Настройка завершается, если не установлен параметр [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] (ключ шифрования, пароль).

Если параметр [КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] установлен, введите пароль и выберите [Enter].

Проверьте сетевое подключение.

После подключения на экране видеокамеры отобразится метка .

ПРИМЕЧАНИЕ

- ENCRYPTION в WEP не поддерживается.

#### Установка элементов в разделе [СВОЙСТВО СЕТИ] при заданном параметре [ИНФР.А(ВРУЧ.)]

[ШИФРОВАНИЕ] | [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE] (Заводские настройки: [WPA-AES])
[КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ] | Ключ шифрования WPA2 (Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])
[DHCP] | Настройка функции DHCP [ВЫКЛ]: функция DHCP не используется. [КЛИЕНТ]: получение из DHCP при подключении с заданным для параметра [ТИП] значением [ИНФР.(ВЫБРАТЬ)] или [ИНФР.А(ВРУЧ.)]. [СЕРВЕР]: если при подключении для параметра [ТИП] задается значение [ПРЯМОЕ], на видеокамере будет включена функция сервера DHCP. (Нельзя выбрать.) (Заводские настройки: [СЕРВЕР])
[IP-АДРЕС] | IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1])
[МАСКА ПОДСЕТИ] | Маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])

## При подключении с использованием истории

При подключении к беспроводной точке доступа сохраняется история подключений. Ее можно использовать для легкого подключения с помощью уже использовавшихся настроек.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [ИСТОРИЯ СОЕДИНЕНИЙ] → [ВЫБРАТЬ].

В истории подключений сохраняется SSID беспроводной точки доступа.

Выберите SSID для подключения.

Проверьте сетевое подключение.

После подключения на экране видеокамеры отобразится метка .

## При удалении истории

Выберите меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] → [ИСТОРИЯ СОЕДИНЕНИЙ] → [УДАЛИТЬ].

В истории подключений сохраняется SSID беспроводной точки доступа.

Выберите SSID для удаления.

При этом отобразится сообщение подтверждения.

Выберите [УСТАН].

Вы вернетесь на шаг 2.

- Чтобы отменить удаление, выберите .

Чтобы продолжить удаление, выполните шаги 2–3.

Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку [ВЫХОД].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно сохранить до 20 историй, которые недавно использовались.

В начало страницы