- Начало
- Эксплуатация
- Отображение экрана HOME

# Отображение экрана HOME

Можно подтвердить состояние видеокамеры.

1. [FPS]

   Отображение настроек состояния функции записи с переменной частотой кадров и частоты кадров при записи.

2. [COLOR]

   Отображение настройки цвета для видео, записанного на основное устройство для записи.

3. [SHUTTER]

   Отображает скорость затвора.

   [сек.]: отображение в единицах времени.

   [град.]: отображение угла открытия затвора.

4. [EI]

   Отображение параметра EXPOSURE INDEX (усиление).

   Параметры [ISO] и [dB] можно переключать с помощью меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ] → [РЕЖИМ].

5. [AUDIO]

   Отображение состояния аудиовхода для аудиоканалов 1 и 2.

   [IN1]: в качестве аудиовхода выбран разъем <AUDIO INPUT 1>.

   [IN2]: в качестве аудиовхода выбран разъем <AUDIO INPUT 2>.

   [MIC]: в качестве аудиовхода выбран внешний микрофон.

   [LINE]: в качестве аудиовхода выбрано аудиоустройство.

   [INT(L)]: в качестве аудиовхода выбран встроенный микрофон <L>.

   [INT(R)]: в качестве аудиовхода выбран встроенный микрофон <R>.

   [48V]: включена подача питания на внешний микрофон.

6. [WB]

   Отображение цветовой температуры (баланса белого).

   При наличии списка предварительно заданных параметров, полученного с помощью функции автоматического баланса белого, цветовая температура отображается с буквой [A] в начале.

   [ATW]: отображается при работе функции автоматического слежения за балансом белого.

   [ATW LOCK]: отображается, если функция автоматического слежения за балансом белого заблокирована.

7. Количество записанных пикселей/частота системы

   Отображение количества записанных пикселей и частоты системы.

   Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], отображаются выходное разрешение RAW и частота системы с разъема <SDI OUT>.

8. Отображение состояния предварительной записи

   Отображается состояние предварительной записи.

   : если в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] заданы параметры → [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] → [ВКЛ] и включена предварительная запись

   (нет индикации): если в меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] заданы параметры → [ФУНК. ПРЕДВ. ЗАП.] → [ВЫКЛ] или выключена предварительная запись

9. Отображение состояния слота карты 1/слота карты 2

   Указывает состояние вставки карты SD, текущую карту, выбранную для целевой записи, и оставшееся место для записи на эту карту.

   : если вставлена карта SD, выбранная для целевой записи

   : если вставлена карта SD, не выбранная для целевой записи

   [0min]…[999min]: оставшееся место для записи (0–999 минут, значение в 999 минут или более отображается как [999min])

   [END]: места для записи не осталось

   [WP]: если выключатель защиты от записи на карте SD установлен в положение LOCK

   [!SDXC]: если вставлена карта памяти SDHC, а меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ОСНОВНОЙ КОДЕК] установлено на файл в формате MOV (отображается красным цветом)

   [ERR]: если вставлен носитель информации для записи, на который невозможно записать данные (отображается красным цветом)

   (Нет индикации): если карта SD не вставлена или в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ]

10. Отображение специальной функции записи

    Отображение настройки и состояния включения/выключения для специальной функции записи на каждом слоте карты.

    [RELAY]: если задана эстафетная запись

    [SIMUL]: если задана одновременная запись

    [INTRVL]: если задана интервальная запись

11. Отображение состояния подключения к беспроводной локальной сети

    Отображается состояние подключения к беспроводной локальной сети.

    (Нет индикации): если в меню [НАСТРОЙКИ СЕТИ] заданы параметры → [ВЫБР. СЕТЬ] → [ВЫКЛ]

    : если нет подключения к ROP

    : если есть подключение к ROP

12. Отображение состояния подачи питания

    Отображается оставшийся заряд батареи или состояние подачи питания с блока питания.

    : питание подается с батареи (оставшийся заряд батареи)

    : питание подается с блока питания

13. Основной записывающий кодек

    Отображается записывающий кодек основного устройства для записи.

    [ONLY SDI RAW]: если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ]

14. Отображение предупреждения/оповещения (Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках)

    : отображение предупреждения

    : отображение оповещения

15. Отображение временного кода

    [TCG :::]: отображение значения генератора временного кода

    [UBG ]: отображение значения генератора пользовательской информации

    [Dur. :::]: отображение значения длительности

16. Индикатор уровня звука

    Отображается уровень записи звука с помощью 18 полос. (С шагами в 2 dB)

    При превышении значения 0 dB отображается красная полоса.

    : в режиме, в котором нельзя записывать аудио, например когда включена функция записи с переменной частотой кадров и заданная частота кадров отличается от частоты системы

17. Отображение настроек изображения с внешнего выходного разъема

    Отображается изображение, выводимое с внешнего выходного разъема, заданного в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА] → [ВЫХОД SDI]/[ВЫХОД HDMI]/[ВЫХОД ЖКД].

    Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], параметр [RAW] отображается в [SDI].

18. CAM INDEX/REEL COUNT

    Отображаются параметры CAM INDEX и REEL COUNT, а также номер ролика. Отображается информация о последнем записанном ролике.

    : CAM INDEX и REEL COUNT (с A001 по Z999)

    : номер ролика (с C001 по C999)

В начало страницы