- Начало
- Эксплуатация
- Работа с каждым экраном
- Экран HOME

# Экран HOME

Выбор основных настроек видеокамеры.

1. [FPS]

2. [COLOR]

3. [SHUTTER]

4. [EI]

5. [AUDIO]

6. [WB]

## [FPS]

Экран FPS отображается, когда выбран параметр [FPS] на экране HOME, что позволяет выбрать частоту кадров и включить/выключить функцию записи с переменной частотой кадров.

[VALUE]: отображается экран VIEW, и можно выбрать частоту кадров.

- Выберите нужные (предварительно зарегистрированные) значения настройки частоты кадров в []/[].

- Значение настройки частоты кадров можно добавить или удалить в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С] → [ДОБАВИТЬ]/[УДАЛИТЬ]. Можно зарегистрировать до 150 значений настройки (128 для [25.00p]/[50.00p]).

[VFR]: включение/выключение функции записи с переменной частотой кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [КАДР/С] → [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] → задано значение [ВЫКЛ], невозможно выбрать параметр [VALUE] на экране FPS.

- Если для режима записи задано значение AVCHD или если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [50.00i]/[59.94i], невозможно выбрать параметр [КАДР/С] на экране HOME.

#### Экран [VFR]

Если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] заданы параметры → [КАДР/С] → [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] → [ВКЛ], [VFR] отображается в левом верхнем углу раздела [FPS] и записывается с частотой кадров, установленной в разделе [КАДР/С]. Звук невозможно записать, если значения параметров [ЧАСТОТА] и [КАДР/С] различаются.

Если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] заданы параметры → [КАДР/С] → [ПЕРЕК.ПЕРЕМ.ЧАСТ.КАД.] → [ВЫКЛ], [VFR] не отображается. Запись выполняется со скоростью 1x от частоты, заданной в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА].

## [COLOR]

Если выбрать параметр [COLOR] на экране HOME, отобразится экран COLOR, на котором можно установить цвет изображения (гамму и спектр).

[MAIN COLOR]: установка цвета видео, записываемого с помощью основного устройства для записи (вся система видеокамеры).

[SDI OUT]: установка изображения, которое выводится с разъема <SDI OUT>.

[HDMI OUT]: установка изображения, которое выводится с разъема <HDMI>.

[LCD OUT]: установка изображения, которое выводится с разъема <LCD>.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], для параметра [ОСНОВНОЙ ЦВЕТ] фиксируется значение [V-Log].

- Настройки [ВЫХОД SDI]/[ВЫХОД HDMI]/[ВЫХОД ЖКД]

  - При установке для параметра [ОСНОВНОЙ ЦВЕТ] значения [V-Log]

    Можно выбрать [V-Log] или [V-709].

  - При установке для параметра [ОСНОВНОЙ ЦВЕТ] значения с [СЦЕНА1] по [СЦЕНА5]

    Настройка будет аналогична значению параметра [ОСНОВНОЙ ЦВЕТ].

  - Если в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [SDI RAW] задано любое значение, кроме [ВЫКЛ], параметр [RAW] отображается в [ВЫХОД SDI], и его невозможно выбрать. Значения [V-Log] и [V-709] можно выбрать в меню [ВЫХОД HDMI]/[ВЫХОД ЖКД].

## [SHUTTER]

Экран SHUTTER отображается, когда выбран параметр [SHUTTER] на экране HOME, что позволяет настроить скорость затвора и включить/выключить функцию затвора.

[VALUE]: отображается экран VIEW, и можно настроить скорость затвора.

- Выберите нужные (предварительно зарегистрированные) значения настройки скорости затвора в []/[].

- Значение настройки скорости затвора можно добавить или удалить в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [SHUTTER] → [ДОБАВИТЬ град.]/[ДОБАВИТЬ сек.]/[УДАЛИТЬ град.]/[УДАЛИТЬ сек.]. Можно зарегистрировать до 12 значений настройки.

[ON/OFF]: включение/выключение функции затвора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [SHUTTER] → [ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ] → задано значение [ВЫКЛ], невозможно выбрать параметр [ЗНАЧЕНИЕ] на экране SHUTTER.

## [EI]

Экран EI отображается, если выбран параметр [EI] на экране HOME, что позволяет настроить параметр EXPOSURE INDEX (усиление), а также настроить операцию в соответствии с настройкой в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ] → [РЕЖИМ].

[NATIVE ISO]/[800BASE ISO]/[2500BASE ISO]/[GAIN SELECT]: отображается экран VIEW, и можно настроить параметр EXPOSURE INDEX (усиление).

- Задайте EXPOSURE INDEX (усиление) с помощью кнопок []/[].

[ISO SELECT]/[GAIN MODE]: отображается экран VIEW, и можно настроить операцию в соответствии с настройкой в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ] → [РЕЖИМ].

## [AUDIO]

Если выбрать параметр [AUDIO] на экране HOME, отобразится экран AUDIO, на котором можно указать скорость затвора.

[CH1 IN]: установка аудиоданных для записи на аудиоканале 1.

[CH2 IN]: установка аудиоданных для записи на аудиоканале 2.

[INPUT1 SEL]: установка сигнала аудиовхода с устройства, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 1>.

[INPUT2 SEL]: установка сигнала аудиовхода с устройства, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 2>.

## [WB]

Если выбрать параметр [WB] на экране HOME, отобразится экран VIEW, на котором можно указать цветовую температуру (баланс белого).

- Выберите нужные (предварительно зарегистрированные) значения настройки баланса белого в []/[].

- Значение настройки баланса белого можно добавить или удалить в меню [НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ] → [БЕЛЫЙ] → [ДОБАВИТЬ]/[УДАЛИТЬ]. Можно зарегистрировать до 12 значений настройки.

В начало страницы