- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- [КОЛЕНО]

# [КОЛЕНО]

Данная функция позволяет задать сжатие видеосигналов для предотвращения светлого окаймления на изображениях.

Динамический диапазон и коэффициент сжатия видеосигнала изменяются в зависимости от настроек.

[ТОЧКА КОЛЕНА]

[УКЛОН КОЛЕНА]

Уровень белого

Вывод

Вывод

Динамический диапазон

Динамический диапазон

Ввод

Ввод

Рис. 1

Рис. 2

[ТОЧКА КОЛЕНА]

[УКЛОН КОЛЕНА]

Уровень белого

Коэффициент сжатия

Вывод

Вывод

Динамический диапазон

Динамический диапазон

Ввод

Ввод

Рис. 3

Рис. 4

[РЕЖИМ КОЛЕНА] | [ТОЧКА КОЛЕНА] | [УКЛОН КОЛЕНА]
--- | --- | ---
[ДИНАМ.ДИАПАЗОН] | Рис. 1 Динамический диапазон, который можно представить, не изменится. | Рис. 2 Динамический диапазон, который можно представить, изменится.
[НАЖМИТЕ] | Рис. 3 Динамический диапазон, который можно представить, изменится. | Рис. 4 Изменятся динамический диапазон, который можно представить, и коэффициент сжатия сигнала.

## [РЕЖИМ КОЛЕНА] (настройка режима функции перегиба)

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [КОЛЕНО] → [ПЕРЕКЛ. КОЛЕНА] → [ВКЛ].

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [КОЛЕНО] → [РЕЖИМ КОЛЕНА] → [ДИНАМ.ДИАПАЗОН]/[НАЖМИТЕ].

[ДИНАМ.ДИАПАЗОН]: определяет динамический диапазон, который можно представить с помощью значения [УКЛОН КОЛЕНА]. Значение динамического диапазона, который можно представить, не меняется даже при изменении значения параметра [ТОЧКА КОЛЕНА].

[НАЖМИТЕ]: определяет коэффициент сжатия сигнала с использованием значения [УКЛОН КОЛЕНА]. Значение динамического диапазона, который можно представить, меняется при изменении значения [ТОЧКА КОЛЕНА].

#### [ТОЧКА КОЛЕНА] (настройка положения точки перегиба)

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [КОЛЕНО] → [ТОЧКА КОЛЕНА].

Установка положения точки перегиба.

#### [УКЛОН КОЛЕНА] (настройка угла перегиба)

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ СЦЕН] → [КОЛЕНО] → [УКЛОН КОЛЕНА].

Установка угла излома.

В начало страницы