- Начало
- Подготовка
- Установка данных о времени
- Установка временного кода

# Установка временного кода

Выберите меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ] → [ЧАСТОТА] → [59.94i]/[59.94p]/[29.97p].

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [DF/NDF] → [DF]/[NDF].

[DF]: временной код поступательно продвигается в режиме с пропуском кадров.

[NDF]: временной код поступательно продвигается в режиме без пропуска кадров.

Выберите меню [НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ] → [TC] → [ЗАД. TC].

Отобразится экран [ЗАД. TC].

Установите временной код.

Подтвердите значение настройки временного кода.

- Значение настройки подтверждается при указании последних двух цифр.

#### Диапазон настройки временного кода

Диапазон значений временного кода, доступных для установки, зависит от значения параметра [ЧАСТОТА].

[ЧАСТОТА] | Диапазон доступных для установки значений временного кода
--- | ---
59,94p, 29,97p, 59,94i | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
23,98p, 24,00p | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
50,00p, 25,00p, 50,00i | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

ПРИМЕЧАНИЕ

- Заданное изменение не отобразится, если закрыть экран настройки временного кода, не подтвердив значение настройки.

- Для количества кадров установите значение, кратное четырем, если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение 23,98p или 24,00p. Записанный временной код будет сдвигаться с любым другим значением.

## Изменение временного кода при замене батареи

Генератор временного кода продолжит работу благодаря системе резервного питания даже при замене батареи.

Временной код в режиме «free run» может сместиться, если изменить значение любого элемента в меню [СИСТЕМ. НАСТРОЙКИ] → [РЕЖИМ СИСТЕМЫ]. Снова установите переключатель питания в положение < > (ВКЛ), подтвердите временной код и при необходимости повторно установите его.

## Временной код при записи с переменной частотой кадров

Для временного кода фиксируется значение [REC RUN], если включена функция записи с переменной частотой кадров. Временной код будет увеличиваться со скоростью, соответствующей значениям настройки соотношения для параметров [ЧАСТОТА] (частота системы) и [КАДР/С] (частота кадров).

Например, временной код увеличится на 60/24 кадра (на 12 кадров каждые две секунды) в секунду, если для параметра [ЧАСТОТА] задано значение [24.00p], а для параметра [КАДР/С] — значение [60fps].

- Временной код, который выводится с разъема <TC IN/OUT> или <SDI OUT>, увеличивается со скоростью 1x от точного начала записи.

В начало страницы